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I. DEFINIREA PROBLEMEI
Introducere 

1. Consumul de energie a demonstrat un trend ascendent în mediu cu 12,5% anual între 2001 şi 2008 şi o rată medie de creştere de circa 0,86% în ultimii cinci ani în Republica Moldova (RM). Gospodăriilor casnice din Moldova îi revin peste 45% din consumul energetic al ţării faţă de 25%
 deţinut de gospodăriile casnice din Uniunea Europeană (UE) în consumul final. 
2. Similar situaţiei din UE, Moldova a înregistrat o creştere bruscă a consumului de energie electrică, inclusiv datorită faptului că dotarea familiei cu produse consumătoare de energie a crescut esenţial. Aşadar, aerul condiţionat a devenit o necesitate impusă de schimbarea climei, iar computerul nu mai este un lux în zilele noastre. Conform datelor statistice ale RM din 2009, 83% din gospodării dispun de frigidere, 11,3% dispun de cuptoare cu microunde, 18,5% dispun de computere, 34,3% de maşini mecanice şi 29,8% de maşini automate de spălat rufele, etc. 

3. Eficienţa energetică (EE) a aparatelor de uz casnic a constituit mult timp o problemă cheie în agenda politică a UE de conservare a energiei, dar nu şi pentru RM. Legislaţia europeană extinsă în domeniu a avut un efect sporit, dar şi eforturile au implicat fonduri considerabile, timp, sensibilizare, etc. Astfel, UE a pornit pe calea îmbunătăţirii EE la consumătorii finali prin introducerea unei serii de Directive în domeniul EE, cât şi a directivei cadru ce vizează etichetarea energetică şi a directivelor implementatoare.  
4. UE aplică două sisteme de etichetare a aparatelor electrocasnice, în funcţie de eficienţa lor energetică:

· eticheta obligatorie care clasifică becurile şi majoritatea aparatelor electrocasnice de la A la G, unde A reprezintă o eficienţă maximă, iar G o eficienţă minimă. Mai recent, s-au introdus calificările A+, A++ şi A+++ pentru frigidere şi A+, A++  pentru aparatele de aer condiţionat; 

· eticheta „eco“ cu simbolul floare, care reprezintă o schemă voluntară de încurajare a agenţilor economici în comercializarea produselor şi a serviciilor ecologice şi care permite consumatorilor să identifice aceste produse şi servicii.

5. Problema intensităţii energetice sporite, dependenţa de preţurile crescânde la carburanţi, dar şi rolul de membru cu drepturi depline la Tratatul Comunităţii Energetice (TCE) a RM, au determinat ţara mai recent să păşească pe calea adoptării regulilor şi standardelor comune. Un prim pas a constituit transpunerea Directivei europene 32/2006 privind eficienţa energetică şi serviciile energetice în Legea privind eficienţa energetică nr. 142 din 2 iulie 2010, cât şi trasarea măsurilor de bază în Planul Naţional privind Eficienţa Energetică
 pentru anii 2010-2020 de a atinge ţinta intermediară de majorare a EE de 9% către anul 2016 şi ţinta de 20% către anul 2020. 

Consumul de energie electrică
6. Prin urmare, subiectul prezentei Propuneri de Politici Publice (PPP) îl constituie consumul ineficient de energie electrică în gospodăriile casnice. PPP abordează căile de optimizare a consumului de energie electrică cu participarea statului, furnizorilor aparatelor de uz casnic şi a consumătorilor. Problema este analizată în exclusivitate la nivelul cererii de energie electrică şi exclude segmentele de producere, transport şi distribuţie până la hotarul de delimitare a proprietăţii între furnizor şi consumător. 
7. Aşadar, sectorul rezidenţial, de unul singur, este responsabil pentru 45% din consumul naţional de energie
. Sectorul dat implică utilizarea unui număr impunător de produse cu impact energetic, abordate în Directivele cadru 92/75/EEC şi 2010/30/EC, cât şi în directivele implementatoare şi actele delegate care urmează să le înlocuiască (vezi lista directivelor în anexa nr. 1).. 

8. În perioada 2001-2008, consumul de energie în sectorul rezidenţial a crescut enorm cu aproximativ 48% de la 17,897 TJ în anul 2001 până la 26,553 TJ în 2008 (vezi figura 1). Deşi imposibil de cuantificat, se presupune că acest trend ascendent se datorează în primul rând creşterii nivelului de dotare a gospodăriilor cu echipamente tehnice şi aparate de uz casnic. Într-o măsură mai mică, energia electrică ar fi fost utilizată pentru încălzirea spaţiilor, sursa primară constituind gazele naturale în zonele urbane şi biomasa neprelucrată (deşeuri agricole), lemnul şi cărbunele în zonele rurale. 
Figura 1. Consumul de energie pe sectoare, TJ, 2001-2008
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Sursa: Balanţa energetică a Republicii Moldova, 2009
9. În structura consumului gospodăriilor, energia electrică deţine 14%, precedată de gazele naturale cu 30% şi combustibili pentru mijloacele de transport cu 25% (vezi figura 2).

Figura 2. Consumul de energie în gospodării, TJ
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Sursa: Balanţa energetică a Republicii Moldova, 2009
10. Problema globală a sectorului o constituie intensitatea energetică, care este de 3-4
 ori mai sporită faţă de cea în UE
, aceasta datorându-se mai multor factori, cum ar fi: problemelor în producere, transport, distribuţie de energie, dar nu şi în ultimul rând consumului ineficient la consumătorul final (vezi în anexa 2, detalii privind EE în sectorul energiei electrice la nivelul ofertei). 

Eficienţa energetică în sectorul energiei electrice la nivelul cererii

11. Pană la moment, energia electrică a fost abordată mai mult în partea ce ţine de ofertă, partea cererii nefiind explorată şi/sau optimizată. Această PPP se va axa asupra consumurilor de energie electrică în gospodăriile casnice.

12. Sectorul rezidenţial din RM deţine circa 40% din consumul de energie electrică, urmat de cel industrial cu 28% şi cel comercial şi de servicii publice cu 25% (vezi figura 3). 

Figura 3. Consumul de energiei electrică, mil kWh
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Sursa: Balanţa energetică a Republicii Moldova, 2009

13. În 2009 consumul de energie electrică în gospodăriile casnice s-a majorat cu 78,6 mln. kWh (5,7%). Acest trend va persista şi prin urmare consumul eficient de energie electrică la consumatorul final este de o importanţă majoră.

14. Creşterea în consum se datorează inclusiv faptului că dotarea gospodăriilor cu produse consumătoare de energie a crescut esenţial. Aşadar, aerul condiţionat a devenit o necesitate impusă de schimbarea climei, iar calculatorul nu mai este un lux în zilele noastre. Conform datelor statistice, în 2008 dotarea gospodăriilor din RM a crescut fată de 2006 cu 5,5% pentru frigidere, cu 10,8% pentru maşinile de spălat rufe, cu 3,5% pentru cuptorul cu microunde, etc. Rezultatele sondajului ne indică clar că acest trend de creştere persistă. Astfel, frigiderele demonstrează o creştere cu 6,4% în anul 2010 faţă de 2008 (vezi tabelul 1). 

Tabel 1. Ponderea gospodăriilor casnice înzestrate cu aparate de uz casnic, %

	Aparate de uz casnic
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010*

	Televizor
	90,0
	91,3
	92,5
	93,0
	

	Videocasetofon
	13,4
	13,2
	14,7
	16,1
	

	Casetofon
	26,0
	18,7
	16,4
	14,8
	

	Computer
	6,4
	9,2
	13,0
	18,5
	

	Frigider
	75,7
	79,0
	81,2
	82,9
	87,6

	Cuptor cu microunde
	5,2
	5,9
	8,7
	11,3
	

	Maşina mecanica de spălat rufe
	40,3
	35,3
	34,7
	34,3
	

	Maşina automat de spălat rufe
	14,2
	20,6
	25,0
	29,8
	

	Maşini de spălat rufe de toate tipurile
	54,5
	55,9
	59,7
	64,1
	71,5

	Aspirator de praf
	36,5
	40,1
	43,8
	46,7
	

	Maşina de spălat vase
	
	
	
	
	1,6

	Cuptoare electrice
	
	
	
	
	46,3

	Aparate de preparare a apei calde şi boilere cu acumulare electrice
	
	
	
	
	19,8

	Aparate de climatizare
	
	
	
	
	2,1


Sursa: 2006 – 2008: Biroul Naţional de Statistică, Studiul Bugetelor Gospodăriilor Casnice, www.statistica.md

* 2010: datele conform sondajului efectuat în scopul acestei PPP

15. O gospodărie casnică din RM consumă în mediu 1397 kWh/an
 conform studiului sociologic (în continuare „sondaj”) realizat în scopurile prezentei PPP (vezi rezultatele sondajului în anexa 3). Acest consum este comparabil cu consumul din ţările baltice şi România; este mai mic faţă de cel în Bulgaria, cât şi considerabil mai mic comparativ cu cel din Slovenia, Italia, Spania şi Franţa (vezi tabelul 2).
Tabel 2. Consumul de electricitate pe gospodărie (iluminat şi aparate de uz casnic)/ kWh/an
	Ţara 
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Bulgaria 
	1930
	1856
	1763
	1779
	n.a.

	Estonia 
	964
	978
	974
	1005
	1048

	Franţa
	2618
	2651
	2700
	2744
	2774

	Italia
	2318
	2366
	2376
	2399
	2391

	Letonia 
	1082
	1127
	1210
	1356
	1440

	Lituania 
	1196
	1296
	1343
	n.a.
	n.a.

	Slovenia 
	2638
	2550
	2464
	2542
	2495

	România 
	914
	889
	1018
	n.a.
	n.a.

	Spania
	2173
	2227
	2202
	2297
	2232

	R. Moldova*
	
	
	
	
	1397


Sursa: ODYSSEE MURE, proiect coordonat de ADEME *Sondaj, Republica Moldova

16. Utilizarea aparatelor mai eficiente este cu atât mai importantă cu cât are loc majorarea preţurilor la energie. În ultimii 5 ani, tariful la energia electrică a crescut de la 84 bani până la 172 bani/kWh pentru consumătorii RED Nord şi RED Nord-Vest, şi de la 94 până la 160 bani/kWh pentru consumătorii Union Fenosa (vezi figura 4). 
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Sursa: Raport ANRE, 2009
17. Astfel, factura anuală pentru un frigider de Clasa C care consumă 285 kWh/anual ar constitui 473,10
 lei versus 170,98 lei - factura anuală pentru un frigider de Clasa A++ care consumă 103 kWh/anual
. Diferenţa de 182 kWh anual este o economie pentru RM, iar 302,12 lei – economii pentru bugetul gospodării realizate anual doar de la un singur produs. Înlocuirea unui frigider vechi cu unul A++ ar reduce factura anuală cu 7,7%
. 
Problema centrală abordată în PPP
18. Problema centrală abordată în prezenta PPP o constituie consumul ineficient de energie electrică în gospodăriile casnice, care are un şir de efecte negative asupra societăţii,  cît şi este condiţionată de un şir de cauze reprezentate în schema nr. 1.
Schema 1. Arborele problemei


[image: image5.emf]Consumul ineficient de

energie electrică în 

gospodăriile casnice

Emisii CO2 

adiționale față

de nivelul 

potential

Cheltuieli 

suplimentare 

pentru 

consumători

Necunoașterea de către 

consumatori a eficienței 

energetice la aparate și a 

opțiunilor de optimizare a acesteia

Prețuri mai mari pentru aparatele 

mai eficiente la unele tipuri de 

aparate și costuri mari de 

înlocuire a aparatelor ineficiente

Securitatea 

energetică 

redusă

Dotarea gospodăriilor cu 

aparate de uz casnic și surse 

de iluminat de clasa de 

eficiență energetică 

inferioară


19. Consumul ineficient de energie electrică la consumătorul final se datorează în primul rând calităţii şi claselor inferioare ale produselor cu impact energetic, cum ar fi: frigidere, congelatoare şi combinaţii ale acestora; maşini de spălat rufe, maşini de uscat rufe şi combinaţii ale acestora; maşini de spălat vase; cuptoare electrice; aparate de preparare a apei calde şi boilere cu acumulare; aparate de climatizare; surse de iluminat. Aceste produse sunt abordate în Directiva UE 92/75/CEE din 22.09.92 privind indicarea prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse la aparatele de uz casnic modificată de Directiva 2010/30/UE.
20. Comparativ cu alte state, gospodăriile din RM sunt mai puţin dotate. Astfel doar 9% din gospodăriile RM dispun de cuptoare cu microunde faţă de 85% în statele OECD şi circa 2% de maşini de spălat vesela versus 47% în OECD. Sondajul ne-a demonstrat că se aşteaptă o creştere continuă a dotării gospodăriilor în Moldova şi respectiv, a consumului de energie electrică, cât şi a facturii.

Tabel 3. Dotarea gospodăriilor cu aparate de uz casnic în ţările OECD

	
	OECD (10)
	AUS
	CAN
	CZE
	FRA
	IT
	KOR
	MEX
	NL
	NOR
	SWE
	MD*

	Maşină de spălat rufe
	89%
	90%
	85%
	97%
	89%
	95%
	97%
	85%
	94%
	93%
	62%
	72%

	Maşină de spălat vesela
	47%
	44%
	58%
	28%
	59%
	55%
	20%
	4%
	53%
	82%
	54%
	2%

	Frigider
	98%
	99%
	98%
	99%
	98%
	95%
	98%
	99%
	98%
	97%
	96%
	81%

	Cuptor
	78%
	94%
	93%
	76%
	88%
	86%
	37%
	34%
	68%
	98%
	96%
	46%

	Cuptor cu microunde
	85%
	93%
	95%
	88%
	92%
	61%
	87%
	83%
	92%
	80%
	92%
	9%

	TV
	97%
	99%
	98%
	97%
	97%
	91%
	96%
	99%
	98%
	97%
	96%
	92%

	PC
	96%
	97%
	98%
	96%
	97%
	91%
	96%
	89%
	98%
	98%
	97%
	16%


Sursa: Household Behaviour and Environmental Policy, Residential Energy Efficiency, Milan ŠČASNÝ & Jan URBAN, Charles University Prague, Environment Center, OECD, 3-4 June 2009
*MD- date statistice pentru anul 2008; pentru maşinile de spălat vesela – cifră din sondaj.

21. Studiile realizate în alte ţări au constatat că din electrocasnice, cel mai mare consumător de energie electrică în gospodărie sunt frigiderul şi congelatorul, cu 47% din totalul de energie facturată. Iluminatul consumă 21% din energia electrică a casei; 10% - maşina de spălat (dotată cu storcător), 7% - aparatura muzicală şi 5% - televizorul
. Aceasta repartizare este valabilă pentru gospodăriile care nu dispun de maşina de uscat rufe, maşina de spălat vase, calculator, în care caz creşte ponderea iluminatului şi a frigiderului în factura de energie electrică. Dotarea mai bună a gospodăriilor presupune o altă pondere în factură, după cum urmează în figura 5. 

Figura 5. Repartizarea consumului de energie electrică 
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Sursa: Ghid Electric http://infoenergie.ro/ghid/electric.php
22. Eficienţa aparatelor este exprimată prin clasă de eficienţă energetică, determinată în conformitate cu directivele europene în domeniu. Pentru fiecare categorie de aparate casnice clasificarea poate varia, exprimată prin litere, de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient). Clasificările eficienţei pentru fiecare tip de aparat de uz casnic sunt prezentate în anexa nr. 4.

23. Sondajul realizat a demonstrat că o mare parte din consumatori nu au luat în cont clasa de consum la procurarea aparatelor casnice. Astfel potrivit sondajului:  

· doar 13,8% din respondenţi cunosc că marcajul de la A la G pe produse indică clasa de consum;

· 60,7% din respondenţi achiziţionează produse cu impact energetic reieşind din preţurile acestora; 

· circa 79,1% din respondenţi utilizează becuri incandescente
 faţă de 20,9% econome, din care 71% nu procură becuri econome pentru că le consideră scumpe, iar 9,8% nu au încredere în becurile econome; 

· circa 80% din respondenţi nu cunosc clasele de eficienţă a maşinilor de spălat rufe, a maşinilor de uscat rufe şi a combinaţiile acestora de care dispun, iar din 20% cumulativ 96,7% au produsele respective situate în clasele A-C, considerate eficiente; 

· din cele 22% de gospodării care au indicat clasa de eficienţă a frigiderelor/congelatoarelor, circa 96,8% au indicat clasele A-C, permise de directivă, ceilalţi 78% nefiind în stare să identifice clasa acestora; 

· în cazul maşinilor de spălat vase, cuptoarelor electrice şi a aparatelor de condiţionare, doar 0,3%, 4,5% şi 0,4% respectiv au oferit răspunsuri privind clasa energetică. 
· respondenţii au indicat 0,3% de cuptoare electrice cuprinse între clasele D şi G urmate de 0,1 % aparate de condiţionare regăsite în clasa G. 

24. Cât priveşte vârsta aparatelor, sondajul a relevat că pondera frigiderelor care depăşesc 15 ani constituie peste 20%; cele cuprinse între 11 şi 15 ani - 7,3%; cele cuprinse între 6 şi 10 ani – 19,5%; 5 ani şi mai noi – 53%. Situaţia este puţin mai diferită în cazul maşinilor de spălat rufe (vezi figura 6).  

Figura 6. Aparatele de uz casnic conform vârstei în RM, 2010
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	25. Eficienţa aparatelor a evoluat în timp. Astfel, un frigider produs în 1993, are un consum de energie de peste două ori mai mare faţă de un aparat produs în zilele noastre. Grila evoluţiei EE este prezentată în schema 2 din care rezultă că Clasa C şi mai sus apare abia după anul 1996, cu 4 ani mai târziu decît adoptarea directivei-cadru.
Sursa: Dilek Temel, TAIEX project, Electrical Power Resources Survey and Development Administration, Turkey, http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/TAIEX/taiex_sunular.html
* Estimările autorilor în baza clasei de eficiență energetică a aparatelor de uz casnic vândute în Moldova.
	Schema 2. Grila evoluţiei EE pentru frigidere
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26. Prin urmare, înlocuind aparatele vechi cu cele noi, consumul de energie electrică poate fi optimizat considerabil, iar diferenţa de preţ între ele poate fi acoperită din contul economiei de energie electrică într-o perioadă de circa 5-6 ani
. Această perioadă se va micşora pe măsura creşterii tarifelor la energia electrică. 
27. Practic toate aparatele de uz casnic şi surele de iluminat comercializate pe piaţa RM provin din  import (vezi volumele de importuri în tabelul 4). Majoritatea aparatelor de uz casnic expuse în magazine, în special frigiderele şi maşinile de spălat rufe, dispun de fişa şi eticheta energetică conform directivelor europene privind etichetarea energetică. 

Tabel 4. Importul aparatelor de uz casnic şi a surselor de iluminat în RM
	Aparatele de uz casnic
	2007
	2008
	2009
	2007
	2008
	2009

	
	Cantitatea, buc.
	Valoarea, mii $

	Frigidere, congelatoare şi combinaţii ale acestora
	153649
	109063
	79395
	38041
	30577
	20088

	Maşini de spălat rufe, maşini de uscat rufe şi combinaţii
	91111
	95727
	66154
	12942
	13046
	9244

	Maşini de spălat vase
	1376
	1624
	1606
	387
	478
	471

	Cuptoare
	123852
	113975
	112375
	8304
	7996
	6374

	Aparate de preparare a apei calde şi boilere cu acumulare
	262227
	172049
	186207
	2930
	3112
	2483

	Surse de iluminat
	12284671
	14408080
	13143436
	2617
	3809
	2873

	Aparate de climatizare
	23025
	37187
	8142
	6346
	11777
	3492


Sursa: Estimări proprii  în baza datelor Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici)

28. În scopul PPP, ME a expediat în atenţia principalelor reţele de magazine specializate scrisori solicitând informaţii privind vânzările aparatelor de uz casnic în funcţie de clasele de EE. Însă, această informaţie nu a fost oferită, dat fiind că nici importatorii, nici magazinele nu ţin evidenţa aparatelor importate conform claselor de eficienţă. 
29. De asemenea au fost vizitate câteva magazine care, în pofida sondajului, au demonstrat rezultate promiţătoare:

· peste 55% din modelele de frigidere expuse în magazine se regăsesc în clasa A. Unele magazine comercializează frigidere de clasa A+, acestea constituind circa 18%. Frigiderele de Clasa B constituie circa 25% din cele expuse în magazinele vizitate. Clasa C lipseşte în unele magazine sau reprezintă circa 1%. Nu au fost identificate frigidere de clasa A++ şi/sau A+++, precum şi clase mai inferioare decât C expuse; 
· majoritatea maşinilor de spălat expuse pentru vânzare au indicată clasa de eficienţă şi se regăsesc în clasa A. În unele magazine lipseşte informaţia privind clasa maşinii de spălat de tip semiautomat; 
· este complicat de a face o analiză a diferenţei de preţ între aparatele de uz casnic situate în diferite clase de consum, dat fiind că modelele de aparate expuse variază în funcţie de multe alte caracteristici, cum ar fi calitatea materialelor din care sunt produse, opţiuni suplimentare (monitor cu indicarea temperaturii şi a altor parametri), culoarea, etc. Însă, a fost constatată o diferenţă evidentă de preţ la becuri. Astfel, preţurile la becurile incandescente variază între 3 şi 5 lei, iar cele econome între 25 şi 40 lei.
Cauze

30. Necunoaşterea de către consumatori a eficienţei energetice la aparatele casnice şi a opţiunilor de optimizare a acesteia reprezintă o cauză majoră care duce la ineficienţa consumului de energie. Conform sondajului 49% din gospodării nu cunosc că aparatele de uz casnic de acelaşi tip, capacitate/volum pot varia în funcţie de consumul energetic. Deşi ponderea acelora care cunosc acest fapt constituie 51%, doar 13,8% cunosc despre marcaj prin clase de eficienţă energetică. Drept rezultat, gospodăriile casnice au un consum excesiv, necunoscând că o simplă înlocuire ar optimiza consumul şi ar reduce factura. Un exemplu elocvent este frigiderul, consumul energetic al căruia este extrem de important deoarece dintre toate electrocasnicele, el este cel care se alimentează cu energie electrică 24/24. În general, toate modelele noi se încadrează în categoriile de eficienţă energetică A şi B, însă aparatele „No-Frost” consumă mai mult decât cele cu decongelare automată, diferenţa putând trece chiar de 100 kWh anual. La acelaşi volum (între 267 şi 280 l), frigiderul cu decongelare automată clasa A consumă 299 kWh/an (0,82 kWh/zi), unul clasa B, cu acelaşi sistem, consumă 402 kWh/an (1,10 kWh/zi), iar un frigider clasa C, dar de tip „No-Frost” are un consum de 558 kWh/an (1,53 kWh/zi)
. O simplă evaluare ne indică o diferenţă enormă între clase - 103 kWh/an între A şi B şi 259 kWh/an între A şi C. Comentariile sunt inutile în cazul în care comparaţia se face între un frigider de clasa A++ cu un consum de 103 kWh/an şi unul din clasa C menţionat anterior.

31. Preţuri mai ridicate pentru aparatele mai eficiente şi costuri mari de înlocuire a aparatelor ineficiente. Dacă un bec incandescent costă între 3 şi 5 lei, atunci preţul unui bec econom constituie 25 - 40 lei. Această diferenţă deşi justificată, deoarece becurile econome consumă cu până la 80% ori mai puţină energie faţă de cele incandescente, iar ciclul lor de viaţă este de 8 ori mai mare (8000 versus 1000 ore), nu-i determină pe respondenţi să ia decizii în favoarea consumului raţional. Doar 13,8% respondenţi adoptă decizii de procurare a aparatelor de uz casnic reieşind din clasa de consum versus 60,7% decizii bazate pe preţul produsului propriu-zis. De notat că 71% din persoanele care procură becuri incandescente, au menţionat preţul mic ca fiind determinant în decizia de procurare, precum şi faptul că nu dispun de mijloace pentru a achita iniţial un preţ mai mare pentru becuri econome. Pe lângă aceasta, majoritatea persoanelor care au în dotare aparate de uz casnic vechi, care sunt mult mai ineficiente ca aparatele noi oferite pe piaţă, nu pot să-şi permită înlocuirea aparatelor.
32. Deşi o cauză a neglijării EE de regulă se consideră tarifele reduse la energia electrică sau subvenţionarea acesteia, în urma comparării tarifelor la energia electrică, s-a constatat că tariful din RM (0,1 euro)
 este mai mare faţă de cel din Estonia, Letonia şi Lituania (0,091, 0,088 şi 0,091 Euro) şi ceva mai mic decât cel din România (1,3 euro)
. Dat fiind faptul că estimările ţin cont de creşterea continuă a preţurilor până în 2020, tariful nu a fost identificat în această PPP drept cauză care poate fi abordată printr-o intervenţie de stat. De asemenea, merită de menţionat că deşi RM şi-a asumat să majoreze cota de energie electrică produsă din SER cu cel puţin 10% şi cel mult 20% către anul 2020, fapt care ar putea influenţa preţul la energia electrică, aceasta nu a fost evidenţiată aparte, însă luată în cont la creşterea preţurilor cu 3% anual. 
Efecte

33. Un efect nedorit de la producerea energiei şi consumul acesteia este creşterea de emisii CO2. Odată cu creşterea dotării gospodăriilor casnice cu aparate va creşte inevitabil şi consumul, precum şi volumul emisiilor CO2. Introducerea reglementărilor pentru aparate presupune reducerea consumului de energie electrică. Cumulativ, către anul 2020, aparatele casnice vor atinge un consum de 6,36 PJ  faţă de 2,76 PJ în 2009. Aceasta presupune o creşterea a emisiilor CO2 de la 513,36 mii tone în 2009 până la 1182,96 mii tone CO2 în 2020. 
34. Utilizarea aparatelor de clase inferioare de regulă, implică o plată mică din start şi o factură mare pe durata vieţii acestora, cât şi afectează negativ intensitatea energetică a ţării. Prin urmare, procurările fără cunoaştere de cauză atrag după sine cheltuieli suplimentare pentru consumatori. Aceste cheltuieli, în mod special afectează păturile vulnerabile, împiedică dotarea continuă a acestora şi ridicarea nivelului de trai. 
35. Cererea crescândă de energie pentru o ţară 94% dependentă de resursele energetice importate, expune riscului securitatea energetică a ţării. Astfel, pe lângă diversificarea surselor de import, mărirea numărului de furnizori, diversificarea produceri cu utilizarea SER, care sunt sarcini indispensabile pentru îmbunătăţirea securităţii, o soluţie imediată la moment şi mai puţin costisitoare o constituie optimizarea consumurilor energetice pe toate segmentele, de la producere până la consum. La nivelul cererii, consumul poate fi redus prin dotarea, fie înlocuire sau procurări noi, cu receptoare electrice mai eficiente, exprimate în clase de consum. Cu cât mai puţin eficient este consumul de energie, cu atât mai mult RM este expusă riscurilor ce ţin de securitatea energetică.
Beneficiarii politicii publice

36. PPP dată va avea un impact pozitiv asupra populaţiei/gospodăriilor casnice. Conform datelor statistice, în RM la moment există 1.131.827 de gospodării (circa 3.563.695 de persoane). Aceştia ar beneficia de pe urma politicilor propuse de o piaţă de produse eficiente, informaţii privind clasele de consum, facilităţi fiscale. Produsele mai eficiente, procurate cu bună credinţă, va reduce factura pentru energia electrică şi va elibera surse pentru dotări suplimentare. Mai mult ca atât, populaţia ar beneficia şi de pe urma reducerii emisiilor CO2 - a unui mediu ambiant mai curat, astfel reducând numărul cazurilor de boli respiratorii, de piele, etc. 
Cadru legal pentru etichetarea energetică
Cadrul legal al Uniunii Europene în domeniul eficienţei energetice
37. UE se conduce de trei principii de bază în politica sa energetică: (i) competitivitatea crescută care ar aduce la îmbunătăţirea calităţii produselor şi a standardelor de trai
; (ii) dezvoltarea protecţiei mediului înconjurător şi îndeplinirea angajamentelor ce rezultă din Protocolul KYOTO; (iii) îmbunătăţirea siguranţei aprovizionării. 
38. „Cartea Verde privind strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură: Lucrează mai mult folosind mai puţină energie” din 2005, căutând barierele care împiedică creşterea EE, recomandă un număr de acţiuni, precum: stabilirea planurilor naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice (NEEAP); sensibilizarea cetăţenilor prin campanii publicitare şi îmbunătăţirea etichetării produsului; îmbunătăţirea impozitării; ajutor de stat; achiziţii publice care ar promova utilizarea tehnologiilor EE, vehiculelor mai eficiente, etc.; instrumente noi de finanţare pentru a impulsiona utilizarea produselor eficiente, etc. 
39. Principalele directive UE în domeniul EE a aparatelor de uz casnic se referă la etichetarea aparatelor. Etichetarea energetică se bazează pe Directiva cadru 92/75/CE (noua 30) care asigură baza legală pentru etichetarea energetică a produselor cu impact energetic, impunându-le producătorilor şi vânzătorilor să ataşeze eticheta în momentul vânzării acestora, care să indice performanţa energetică a produsului.   

40. Standardele UE de EE interzic vânzarea aparatelor electrice de uz casnic care nu îndeplinesc anumite limite de performanţă energetică. Asemenea directive există pentru frigidere, congelatoare şi combinaţiile lor (96/57/CE), boilere de apă caldă (92/42/CE) ca şi balasturile pentru sursele de iluminat fluorescent (2000/55/CE). Spre exemplu, Directiva 96/57/CE prevede că doar aparatele frigorifice al căror consum de energie este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienţă pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv poate fi introdus pe piaţă. Producătorii aparatelor frigorifice sunt responsabili pentru asigurarea corespunderii următoarelor cerinţe reflectate în tabelul 5:
Tabel 5. Clasa EE minimă admisă a aparatelor frigorifice de uz casnic

	#
	Aparatul de uz casnic
	Clasa energetică

	1
	Frigider
	C

	2
	Frigider-congelator (combină frigorifică)
	C

	3
	Congelator vertical 
	C

	4
	Congelator orizontal
	E


Sursa: Directiva UE 96/57/CE
41. Există şi decizii, de regulă, adresate întreprinderilor sau persoanelor, cum ar fi Decizia Comisiei 2003/367/CE privind coordonarea programelor de etichetare a eficientei energetice pentru echipamentele de birou, între SUA şi UE - Energy Star. 
42. Acordurile Negociate între CE şi producători sunt alte mecanisme de sporire a EE în schimbul neadoptării legislaţiei obligatorii. Efortul voluntar al producătorilor în acest caz este implementat conform preferinţei lor. Există mai multe AN până la moment pentru: maşinile de spălat rufe, vase, boilere de apă caldă menajeră cu încălzire electrică; TV şi VCR pentru reducerea consumului de energie în stand-by; motoare electrice; Codul de conduită asupra eficientei energetice a sistemelor TV digitale; Codul de conduită asupra eficienţei energetice a surselor de energie externe, etc. 

43. Prin aprobarea Directivei 2005/32/CE privind proiectarea ecologică, UE a urmărit să îmbunătăţească performanţa ecologică a produsului pe durata ciclului de viaţă. UE a stabilit cadrul de aplicare a cerinţelor de EE pentru toate produsele din sectoarele rezidenţial, terţiar şi industrial. Sub incidenţa acestei directive cad: boilere cu rezistenţă electrică pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, computere şi monitoare; copiatoare; faxuri; imprimante; scanere; aparate multifuncţionale, electronice; televizoare; video; produse care consumă energie în stand-by sau în stare de nefuncţionare; încărcătoare de baterie şi surse de curent externe; iluminatul stradal; aparate de aer condiţionat cu motoare electrice între 1-150 kW; pompe de apă; pompe de circulaţie fluidă în clădiri; ventilatoare; frigidere şi congelatoare comerciale, incluzând maşini de preparat apă rece 7/12oC; vitrine frigorifice şi automate; maşini de spălat rufe şi maşini de spălat vase de uz casnic. 

44. Aşadar, UE a introdus o schemă de etichetare bazată pe un „indice EE”, rezultat prin raportarea consumului de energie al produsului cu impact energetic pasibil etichetării la consumul mediu de energie al modelului European. Clasa de EE în care se încadrează un produs este determinată de valoarea indicelui EE. Vezi exemplul pentru aparatele frigorifice în tabelul 6.
Tabel 6. Indice EE pentru aparatele frigorifice 
	Indice EE
	Clasă EE

	I < 30
	A++ *)

	30 ≤ I < 42
	A+ *)

	42 ≤ I < 55
	A

	55 ≤ I < 75
	B

	75 ≤ I < 90
	C

	90 ≤ I < 100
	D

	100 ≤ I < 110
	E

	110 ≤ I < 125
	F

	125 ≤ I
	G


Notă: Clasele A+ şi A++ se aplică frigiderelor,congelatoarelor şi combinaţiilor lor.
45. Eticheta energetică ilustrează, prin culori, săgeţi sau literele alfabetului, EE a produsului. Literele  A înseamnă cel mai eficient, iar G – cel mai puţin eficient; culorile: verde - “mai eficient”, iar roşu - “mai puţin eficient”; săgeţile indică EE (vezi figura 7). 

Figura 7. Etichetă energetică
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46. Eticheta energetică este însoţită de fişă şi un tabel standard cu informaţii specifice fiecărui model de produs cu impact energetic. Acestea sunt incluse în toate broşurile produsului şi reprezintă o informaţie suplimentară pentru a ajuta consumătorul în adoptarea unor decizii bine informate. 
Cadrul legal privind eficienţa energetică din Republica Moldova
47. La moment în RM există doar câteva acte normative care promovează consumul eficient de energie: Strategia energetică a RM până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21.08.2007, Legea privind eficienţa energetică nr. 142 din 02.07.2010, Legea energiei regenerabile nr. 160 din 12.07.2007, Legea pentru aderarea la Tratatul Comunităţii Energetice nr. 117-XVIII din 23.12.2009, proiectul PNEE 2010-2020, etc.  
48. Strategia energetică conţine lista directivelor UE pentru armonizarea legislaţiei naţionale, inclusiv şi directivele care vizează aparatele de uz casnic (anexa 5). 

49. Legea privind eficienţa energetică impune Guvernului transpunerea directivelor privind etichetarea energetică a produselor până la finele anului 2010. 

50. Proiectul PNEE 2010-2020 prevede armonizarea legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind etichetarea, care urmează a fi aplicate aparatelor de uz casnic şi extinse asupra produselor cu impact energetic; introducerea cerinţei potrivit căreia produsele cu impact energetic produse, montate, vândute sau oferite pentru cumpărare în rate pe teritoriul RM vor fi însoţite de o fişă şi o etichetă care să conţină informaţii referitor la consumul de energie sau alte resurse esenţiale; elaborarea de reglementări care să specifice tipurile de produse cu impact energetic; standardele de măsurare şi metodele ce urmează a fi utilizate la stabilirea informaţiei privind eticheta şi fişa; cerinţele faţă de documentaţia tehnică; design-ul şi conţinutul etichetei; aplicarea etichetei pe produsul cu impact energetic; conţinutul, forma şi alte detalii referitor la fişă; campanii de informare, etc. 

51. De asemenea există acorduri internaţionale şi angajamente prin care RM şi-a asumat obiective în vederea majorării eficienţei în consumul energiei electrice, inclusiv directivele europene care urmează a fi implementate conform listei de aproximare a legislaţiei prezentate în anexa 5. 
Cadru instituţional

52. Cadrul instituţional de stat care reglementează şi promovează consumul eficient de energie electrică include: Ministerul Economiei (Direcţia Generală Securitate şi Eficienţă Energetică) şi ANRE. 
53. Potrivit Legii EE, precum şi reieşind din Legea ER, Guvernul a aprobat Regulamentul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE) care va fi responsabilă pentru planificarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor în domeniul EE şi SER, inclusiv va crea condiţiile necesare pentru promovarea produselor cu impact energetic. 
54. De asemenea, sunt simţite eforturi voluntare şi măsuri din partea ONG-urilor locale, precum şi a donatorilor care promovează consumul eficient de energie electrică, inclusiv prin implementarea proiectelor de asistenţă tehnică, însă acestea poartă un caracter sporadic. Mai recent, la solicitarea ME, Proiectul pentru aproximarea cadrului legal, finanţat de UE, a angajat un expert din UE pentru a acorda Guvernului sprijin informaţional şi a elabora foaia de parcurs pentru transpunerea în legislaţia naţională a directivelor ce ţin de etichetarea energetică. 
II. OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE 
55. Obiectivele generale propuse de această PPP derivă din angajamentele asumate de către RM faţă de comunitatea energetică care presupun eficientizarea consumului energetic naţional al RM către anul 2020 cu aproximativ 20% în toate sectoarele economice, începând cu sectorul transformărilor energetice şi terminând cu cel al transporturilor, precum şi reducerea emisiilor CO2. Aceasta impune măsuri de optimizare pe toate segmentele: producere, transport şi consum de energie.
56. Obiectivele generale a acestei PPP sunt: a) majorarea eficienţei consumului de energie electrică de către consumatorii casnici către anul 2020 cu 21%, ceea ce reprezintă 1,36 PJ faţă de consumul 6,36 PJ în 2020 prognozat în cazul consumului de bază; b) reducerea emisiilor CO2 cu 21%, ceea ce reprezintă 236,6 mii tone în 2020.
57. Obiectivele specifice, care ar permite atingerea obiectivelor generale în condiţiile creşterii dotării către anul 2020, sunt:

a. majorarea ponderii becurilor econome în 2020, de la 28% prognozate până la 50%, ceea ce reprezintă o economie de 0,35 PJ;
b. reducerea energiei consumate de frigidere cu 10% în 2020 faţă de nivelul prognozat, ceea ce reprezintă o economie de 0,11 PJ;
c. reducerea energiei consumate de maşinile de spălat rufe cu 10% în 2020 faţă de nivelul prognozat, ceea ce reprezintă o economie de 0,04 PJ;
d. reducerea energiei consumate de climatizoare cu 35% în 2020 faţă de nivelul prognozat, ceea ce reprezintă o economie de 0,68 PJ;
e. reducerea energiei consumate de alte aparate cu 20% faţă de nivelul prognozat, care reprezintă circa 0,18 PJ; 
f.  creşterea sensibilizării populaţiei privind clasele EE de la 13.8% în 2010 până la 50% în 2020.

58. Dat fiind că implementarea măsurilor EE reprezintă un proces îndelungat şi cu efecte pe termen lung, monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor menţionate mai sus se va efectua în baza a 4 studii, primele 3 fiind desfăşurate la fiecare 3 ani, iar ultimul la un interval de un an de la al treilea studiu.

59. Dat fiind sensibilizarea redusă a populaţiei privind EE, cât şi faptul că prezentarea informaţiei privind eticheta şi fişa de însoţire a aparatelor de uz casnic nu este obligatorie pentru agenţii economici, datele privind nivelul de eficienţă a aparatelor fiind insuficiente, estimările scenariului de bază, precum şi impacturile opţiunilor propuse sunt bazate în mare măsură pe presupuneri. Prin urmare, în procesul implementării opţiunilor propuse, ME şi AEE vor evalua eficientizarea consumului naţional în funcţie de creşterea stocului de aparate eficiente, precum şi impactul măsurilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor. Evaluările vor avea loc la fiecare 3 ani, când vor fi revăzute obiectivele, opţiunile şi impacturile acestora.
 Scenariu de bază
60. Chiar dacă statul nu ar întreprinde nici o măsură în direcţia introducerii directivelor şi desfăşurarea campaniilor de informare privind EE, cu timpul, consumătorul, deşi într-o măsură mai mică ca în cazul unor intervenţii, va tinde să procure aparate mai econome. Această exigenţă ar fi dictată de preţurile crescânde la energie, precum şi de evoluţia tehnologiilor pe piaţă. Cert este că un consumător neinformat deseori adoptă decizii eronate, iar o piaţă nereglementată poate să se transforme într-un depozit de produse necalitative şi mai consumătoare de energie.
61. Prezenta PPP estimează scenariul de bază, ca evoluţia situaţiei existente în cazul în care statul nu întreprinde măsuri adăugătoare până în 2020 şi consumătorii ar continua să ia decizii mai puţin în baza EE, pe fundalul preţurilor crescânde la energie şi creşterii consumului de energie electrică graţie dotării crescânde a gospodăriilor cu electrocasnice. 

62. Scenariul de bază, cât şi impactul celorlalte opţiuni, au fost modelate cu ajutorul instrumentului de planificare energetică MARKAL
. Acesta a fost creat  într-o perioadă de peste 2 decenii de către Programul Analiza Sistemelor Tehnologice Energetice (Energy Technology Systems Analysis Programme/ETSAP) al Agenţiei Internaţionale pentru Energetică şi reprezintă un instrument de planificare care poate prognoza evoluţia dezvoltării pieţei energetice pentru o perioadă de 40 – 50 ani
. MARKAL-ul este în concordanţă cu Convenţia cadru privind schimbarea climei a Naţiunilor Unite şi oferă: o metodologie pentru analiza impactului politicilor asupra sectorului energetic şi ecologic; model-standard pentru identificarea soluţiilor „least-cost” (costuri mici) măsurabile şi comparabile cu rezultatele naţionale; o bază de date a tehnologiilor curente şi conformate cerinţelor; etc. 

63. Astfel, conform prognozei MARKAL, către anul 2020, consumul cumulativ al aparatelor de uz casnic vizate va creşte de la 2,72 PJ până la 6,36 PJ (tabelul 7). Aceasta se datorează în primul rând creşterii dotării gospodăriilor casnice, cât şi creşterii preţului la energia electrică cu 3% anual potrivit Studiului World Energy Outlook 2009. Respectiv, dacă preţul 1 kWh constituie 1,66 lei în 2010, în 2020 acesta va fi egal cu 2,23 lei (detalii privind prognozele pentru scenariul de bază anul 2020 se găsesc în anexa nr. 6).
Tabel 7. Scenariul de bază  conform MARKAL

	
	2006
	2009
	2020

	Consum, PJ

	Aer condiţionat
	0,16
	0,6
	2,72

	Frigidere 
	0,58
	0,66
	1,12

	Uscătoare
	0,01
	0,01
	0,14

	Maşini de spălat rufe
	0,21
	0,24
	0,43

	Maşini de spălat vase
	0,01
	0,02
	0,22

	Lămpi
	0,73
	0,82
	1,27

	Cuptoare electrice
	0,4
	0,414
	0,46

	TOTAL
	2,1
	2,764
	6,36

	Cost energie, mln. lei

	
Lei/PJ
	247,22
	383,33
	619,69

	Aer condiţionat
	39,56
	230,00
	1685,57

	Frigidere
	143,39
	253,00
	694,06

	Uscătoare
	2,47
	3,83
	86,76

	Maşini de spălat rufe
	51,92
	92,00
	266,47

	Maşini de spălat  vase
	2,47
	7,67
	136,33

	Lămpi
	180,47
	314,33
	787,01

	Cuptoare electrice
	98,89
	158,70
	285,06

	TOTAL
	519,17
	1059,53
	3941,26


Sursa: MARKAL, elaborat pentru RM cu sprijinul financiar al USAID 
III. OPŢIUNILE DE  SOLUŢIONARE A PROBLEMEI ŞI ANALIZA  
OPŢIUNI

OPŢIUNEA 1. Transpunerea directivelor şi sensibilizarea publicului
64. Deoarece Moldova şi-a asumat angajamente pentru implementarea directivelor europene care ţin de etichetarea aparatelor de uz casnic cu privire la eficienţa energetică, opţiunea 1 este considerată drept opţiunea status quo.

65. Această opţiune presupune întreprinderea următoarele măsuri, deja implementate în ţările UE: 

· transpunerea directivelor în cauză (vezi anexa nr. 1); 

· realizarea campaniilor de sensibilizare a consumătorilor finali; 

· desemnarea unei agenţii responsabile pentru implementare; 

· angajarea inspectorilor; 

· deschiderea sau contractarea unei ţări care dispune de laboratoare speciale pentru testarea aparatelor de uz casnic. Testarea de asemenea presupune adaptarea standardelor de testare EN 153, EN 60456, EN 60423 (IEC 61 121), EN 50242, EN 50285, EN 14511, EN 50304, etc. În Moldova nu există capacităţi de testare. De regulă, ţările care au producători deţin asemenea laboratoare. La moment, 15 din 27 ţări ale UE dispun de asemenea laboratoare. Chiar mai mult, producătorii puternici au laboratoare proprii; 

· ajustarea standardelor EN în RM; 

· feedback şi relaţiile cu publicul.
66. Principalele prevederi ale directivelor constau în obligativitatea informării cumpărătorului despre gradul de EE a aparatelor de uz casnic şi a surselor de iluminat. Acest lucru se face atât prin expunerea informaţiei în documentaţia care însoţeşte produsul, cât şi prin indicarea acesteia pe o eticheta specială care se aplică pe produs. Eticheta va fi similară cu cea utilizată în UE.
67. Pentru implementarea acestei opţiuni, este necesar de a numi o autoritate responsabilă pentru implementarea prevederilor noii legislaţii. Legea EE prevede crearea AEE. Agenţia va angaja inspectori care vor urmări respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la etichetarea aparatelor.

68. O problemă în implementarea directivelor ar fi impusă de standardele europene (EN testare) ca bază pentru calcularea consumului de energie. Aceste standarde de testare sunt aplicate în statele membre. Ţările care nu sunt membre UE urmează să adopte aceste standarde în calitate de standarde naţionale de testare.
69. O altă acţiune importantă prevăzută în această opţiune este verificarea conformităţii, care are menirea să constate dacă furnizorul sau vânzătorul îndeplineşte cerinţele reglementărilor care reiese din directiva cadru şi cele de implementare. Verificarea va presupune următorii paşi importanţi identificaţi în tabelul 8: 

Tabel 8. Paşi pentru efectuarea verificărilor la magazine
	pregătirea
	· selectarea aparatului electric de uz casnic

· selectarea magazinului

· întocmirea listei de verificare

· instruirea personalului

	verificarea
	· vizitarea magazinului

· înregistrarea stării etichetelor aparatelor electrice de uz casnic

· informarea magazinului privind următorii paşi

	evaluarea
	· estimarea rezultatelor şi procesarea lor (în caz de sancţiuni)

· anunţarea rezultatelor controlului în magazin

· stocarea rezultatelor pentru selecţia următorului aparat/magazin

· raportarea rezultatelor într-un mod anonim


70. În cazul depistării necorespunderilor, cum ar fi: nu este afişată eticheta la locul vizibil; documentele de însoţire nu conţin informaţiile necesare privind clasa de eficienţă; produsul cu impact energetic nu corespunde clasei declarate, etc. producătorii vor fi preîntâmpinaţi şi ulterior sancţionaţi. Se propune ca mărimea sancţiunilor să fie egală cu mărimea a trei testări de laborator, aprox. 2000 Euro. 
71. Dat fiind că RM nu are laboratoare proprii, cât şi faptul că crearea unui laborator ar fi costisitor, se propune ca testarea produselor cu impact energetic să fie efectuată în laboratoare contractate din UE. Conform recomandărilor specialiştilor se vor efectua nu mai puţin de trei testări anuale, plus încă două testări pentru fiecare produs neconform identificat. 
72. Transpunerea directivei se propune a fi însoţită de o campanie de informare a publicului cu explicările de rigoare: diferenţele între clase, avantaje economice, ecologice, de sănătate, etc. 

73. Transpunerea directivei se recomandă a fi efectuată concomitent cu ajustarea standardelor pentru încercări/testări (EN153). Conform directivelor, procedura de verificare are loc în felul următor:
 se testează un aparat. Dacă consumul depăşeşte limita prevăzută cu 15%, atunci se testează încă trei aparate. Dacă consumul mediu de energie depăşeşte limita prevăzută cu 10%, se constată şi declară necorespunderea urmată de penalizare.

74. Implementarea acestei opţiuni nu a fost uşoară în ţările UE. Spre exemplu, în Suedia, la prima etapă de implementare, testările au depistat 25% de cazuri de necorespundere datelor marcajului cu consumul de facto.

OPŢIUNEA 2. Transpunerea directivelor, sensibilizarea publicului plus stimulente fiscale
75. Opţiunea 2 este o completare a opţiunii 1 cu stimulente fiscale. Stimulentele pot fi introduse pentru o perioadă de timp pentru a impulsiona piaţa.

76. Sondajul a constatat că consumatorii sunt foarte sensibili la preţul aparatelor de uz casnic şi a surselor de iluminat. Circa 60% din respondenţi au indicat că preţul este principalul factor în luarea deciziei de procurare, pe când consumul de energie este cel mai important doar pentru 11,4%. Circa 71% respondenţi nu dispun de bani iniţial pentru a procura becurile mai scumpe şi eficiente, preferând becuri incandescente. Din aceştia doar 34% ar putea achita un preţ mai mare decât preţul unui bec incandescent de 5 lei. Măsurile fiscale, care ar duce la reducerea preţurilor aparatelor de uz casnic mai eficiente, ar avea un efect asupra deciziei de procurare a acestora.

77. Opţiunea 2 propune scutirea de TVA (20%) pentru toate produsele vizate de Clasa A; excluderea taxei vamale de 5% la importul becurilor econome şi păstrarea acesteia pentru becurile incandescente. 

OPŢIUNEA 3. Transpunerea directivelor, sensibilizarea publicului plus stimulente financiare
78. Opţiunea 3 este o completare a opţiunii 1, şi propune utilizarea stimulentelor financiare (subvenţionare directă de la stat) la înlocuirea aparatelor mai vechi decât 10 ani cu aparate noi de clasa A. Măsurile de transpunere a directivei şi campania de informare sunt menite să schimbe comportamentul la procurarea aparatelor noi. În mai multe ţări, cum ar fi România, Marea Britanie, Olanda, SUA etc. au fost aplicate cu succes aşa măsuri, valoarea subsidiilor la înlocuirea unui aparat vechi cu unul nou constituind circa 50 Euro.
79. Stimulentele financiare se aplică de obicei aparatelor cu un ciclu de viaţă mai mare şi care sunt responsabile pentru un consum mai mare de energie electrică, cum ar fi frigiderele şi maşinile de spălat rufe. Prin urmare această măsura va viza doar aceste aparate.

80. Grupul de lucru, creat în scopul elaborării prezentei PPP, a realizat un mic sondaj, intervievând circa 50 de consumatori privind mărimea stimulentului financiar care i-ar determina să înlocuiască aparatul de uz casnic vechi (frigider şi/sau maşina de spălat rufe) cu unul nou de clasa A. Circa 20% din respondenţi ar înlocui aparatele vechi cu unele noi de clasa A dacă ar primi ajutor în mărime de 750 de lei (circa 50 Euro). Aceasta este mărimea subvenţiei luate în calcul pentru opţiunea 3. 
81. Suplimentar la cele 3 opțiuni descrise mai sus, a fost examinată oportunitatea creditelor fiscale pentru persoanele care procură aparate de uz casnic de clasa A sau mai superioare. Opțiunea dată ar include oferirea reducerilor la suma de impozit pe venit în mărimea unei cote părți din prețul aparatului de uz casnic eficient. Aceasta ar stimula consumătorii să procure aparate mai eficiente. În termeni de impacturi pozitive și negative incluse în analiza cost-beneficiu, această opțiune ar fi asemănătoare cu opțiunea 3, care presupune oferirea unor stimulente bănești pentru consumatori, diferența principală constând în organizarea administrării. Estimările preliminare au dovedit că opțiunea ”credite fiscale” este mai complexă, costisitoare și necesită capacități şi eforturi suplimentare pentru administrarea fiscală. Având în vedere neajunsurile acestei opțiuni, cât și faptul că efectele sunt similare celora oferite de opțiunea 3, s-a decis să nu fie considerată această opțiune pentru o analiza mai detaliată. 
ANALIZA IMPACTURILOR OPŢIUNILOR
82. În scopul analizei impacturilor, PPP foloseşte scenariul de bază care reflectă schimbările în preţ, consum şi tehnologie până în anul 2020. Cele trei opţiuni analizate per produs reprezintă schimbări de la scenariul de bază. 

Impactul economic

83. Opţiunile 1, 2 şi 3 vor genera un şir de impacturi economice, atât beneficii cât şi costuri raportate la scenariul de bază şi reflectate în anexa nr. 7, inclusiv:

· beneficii pentru gospodăriile casnice de la economiile de energie electrică;

· costuri suplimentare pentru gospodăriile casnice suportate la înlocuirea aparatelor vechi sau mai puţin eficiente cu unele mai eficiente; 

· venituri adiţionale ale agenţilor economici din creşterea vânzărilor de aparate electrocasnice; 
· venituri ratate ale distribuitorilor de energie din reducerea consumului de energie electrică  

84. Valoarea impacturilor economice a fost estimată pentru anul 2020, şi este prezentată în tabelul 9.
Tabel 9. Impacturi economice 2020

	Impacturi, mil. lei
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opţiunea 3

	Economii pentru gospodăriile casnice de la consumul mai eficient de energie electrică
	+702.84
	+895.17
	+727.36

	Câştiguri/costuri pentru gospodării de la: schimbarea valorii produselor procurate din cauza eficienţei acestora, scutirile fiscale (TVA şi taxa vamală) şi stimulentelor financiare oferite de stat
	-24.30
	+36.61
	-66.80

	Câştigurile/pierderile vânzătorilor de aparate
	+4.05
	+5.90
	+22.74

	Pierderile distribuitorilor de energie electrică de la energia electrică ratată (aprox. 15%  reflectată în metodologia de calcul a tarifului)
	-91.67
	-116.76
	-94.87

	Total impact economic
	+590,92
	+820,92
	+588,43


Impactul ecologic

85. Aparatele electrocasnice vechi prezintă pericol pentru mediul ambiant conţinând componente nocive, cum ar fi uleiuri, condensatoare cu policlorobifenil PCB şi mercur
. Acestea sunt poluanţi pentru aer, apele subterane, cât şi periculoase pentru sănătate. Din acest motiv, se recomandă reciclarea acestora de către uzinele specializate care să dezmembreze
 şi să elimine mai întâi componentele dăunătoare. 

86. Aparatele electrocasnice vechi şi de clase inferioare mai sunt şi consumătoare mari de energie electrică, ceea ce contribuie la emisii ridicate de CO2. Opţiunile propuse de prezenta PPP oferă reducerea emisiilor CO2 faţă de scenariul de bază prognozat, după cum este reflectat în tabelul de mai jos. Detalii privind impactul per aparat cât şi metodologia de calcul sunt prezentate în anexa nr. 7. 

Tabel 10. Impact asupra mediului
	
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opţiunea 3

	Reducerea emisii CO2, mii tone faţă de nivelul prognozat în nivelul de bază
	210,96
	268,69
	218,32

	Reducerea CO2 emisii faţă de nivelul prognozat în scenariul de bază
	-17.8%
	-22.7%
	-18.5%

	Valoarea reducerii emisiilor CO2, mil. lei
	+67,51
	+85,98
	+69,87


87. Deşi considerate econome, unele aparate noi, cum ar fi becurile prezintă şi ele riscuri ecologice relatate în boxa ce urmează:  
	Riscurile ecologice de la mercurul care se conţine în becurile fluorescente

Deşi considerate econome, pentru că au un efect de poluare mai mic la nivelul producătorului de energie (centralele), conţinutul becurilor fluorescente este perceput ca fiind toxic pentru corpul uman (în special dăunător pentru creier la copii şi la fetuşi)
 şi mediul ambiant din cauza mercurului care este inclus în becuri. Paradoxal, mercurul nu se găseşte în becurile cu incandescenţă pe care UE le va interzice progresiv până în 2012.  

Mercurul, cunoscut sub denumirea de argint viu sau hidrargir, este unul din cele 6 elemente care sunt lichide la o presiune şi temperatura apropiata de cea a camerei
. Cu toate că sunt foarte eficiente, becurile fluorescente au un conţinut toxic, fapt care necesită a fi comunicat publicului. Este important ca Guvernul să lanseze campanii de informare în privinţa pericolelor asociate cu substanţele periculoase care intra în componenţa acestor becuri, cât şi să organizeze colectarea acestora pentru reciclare
. 

Cu toate acestea utilizarea becurilor econome, duce indirect la reducerea poluării cu substanţe nocive, inclusiv mercur. Un singur termostat poate să conţină 3 grame de mercur sau comparabil cu cel conţinut în 600 de becuri fluorescente
. 
Poluarea provocata de becurile CFL nereciclate este neglijabila pe lângă avantajele reducerii consumului propriu zis, iar riscurile intoxicării cu mercur sunt direct proporţionale cu cantitatea în care acesta este prezent. In cazul unui bec CFL, aceasta este de aproximativ 1000 de ori mai mica decât într-un termometru. Prin urmare, vom considera acest impact este compensat şi nu vom estima sau cuantifica costurile şi beneficiile. 


88. Lucrarea cuantifica valoarea monetară a impactului ecologic reprezentat de emisiile CO2, care deşi pare a fi enormă, nu a fost luată în cont la calcularea beneficiilor nete pe ţară, dat fiind imposibilitatea aplicării  Mecanismului Pur de Dezvoltare (Clean Development Mecanism).
Impactul fiscal

89. Opţiunile 1, 2 şi 3 vor genera un şir de impacturi fiscale, atât beneficii cât şi costuri raportate la scenariul de bază şi reflectate în anexa nr. 8, inclusiv:

· ratarea de venituri provenite din TVA pentru energia electrică economisită; 

· ratarea de venituri provenite din TVA pentru produsele eficiente scutite de taxe (valabilă pentru opţiunea 2);
· încasări adiţionale de TVA de la majorarea vânzărilor produselor mai econome şi mai scumpe;

· cheltuieli adiţionale asociate stimulentelor financiare (750 lei per unitate) pentru înlocuirea aparatelor vechi (valabile pentru opţiunea 3); 

· cheltuieli de implementare a politicilor (valoare anuală fixă)

Tabel 11. Impacturile fiscale 2020
	Impacturi, mil. lei
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opțiunea 3

	Câştiguri/pierderi la bugetul de stat de la scutiri fiscale (TVA şi taxa vamală)
	+4.86
	-81.86
	+27.28

	Pierderi la bugetul de stat de la oferirea stimulentelor financiare pentru înlocuirea aparatelor vechi
	0.00
	0.00
	-87.90

	Pierderi la bugetul de stat de la ratarea încasării TVA la energia electrică (20% care sunt incluse în valoarea consumului economisit)
	-117.14
	-149.20
	-121.23

	Cheltuieli de implementare a politicilor neacoperite de cadru bugetar
	-0,50
	-0,50
	-0,50

	Total impact economic
	-112,78
	-231,56
	-119,35


Impactul administrativ

90. Opţiunea 1:

· presupune crearea cadrului legal pentru promovarea EE la consumătorii rezidenţiali prin transpunerea unei directive enumerate în anexa nr. 1 şi realizarea unei campanii agresive de informare, menită să influenţeze deciziile de procurare a consumătorilor;
· ME (AEE) va asigura transpunerea directivelor şi realizarea campaniei informaţionale; 

· impune modificări în cadrul legal privind protecţia mediului în partea ce ţine de gestionarea deşeurilor electrocasnice şi electronice (DEE);  

· direcţiile respective ale autorităţilor locale vor transporta şi stoca DEE la poligoanele existente; 

· necesită crearea capacităţilor de reciclare a DEE fie privată sau în bază de parteneriat public-privat;
· dat fiind lipsa de producători de aparate în Moldova, nu se recomandă crearea de laboratoare pentru testarea eficienţei energetice a aparatelor la moment, semnarea unui acord cu o ţară vecină din UE ar fi o soluţie la costuri minore.

91. Opţiunea 2 care prevede scutiri fiscale nu necesită careva aranjamente instituţionale speciale deoarece există experienţa de scutire TVA la unele produse. Cât priveşte partea legislativă, vor fi necesare modificări în cadrul normativ fiscal. 

92. Opţiunea 3 necesită efort adiţional pentru crearea cadrului de administrare a subvenţiilor, de colectare şi reciclare a aparatelor vechi. 

93. Cât priveşte gestionarea aparatelor, aceasta va include 5 etape: colectare; transport; reciclarea propriu-zisă; valorificarea materialelor reciclabile; eliminarea deşeurilor nereciclabile. Colectarea se efectuează prin trei metode
. În cazul RM se propune colectarea de direcţiile specializate ale autorităţilor publice locale şi stocarea la poligonul teritorial autorizat. În cazul opţiunii 3 colectarea aparatelor se va efectua pe lângă magazinele specializate care vor vinde aparate de clasa A contra un bon în valoare de 750 MDL, plus preluarea aparatului vechi
.
94. RM nu dispune de capacităţi pentru reciclare. Prin urmare se recomandă crearea unei asemenea capacităţi fie proprietate privată sau pe principiu de parteneriat public-privat. Aceste costuri însă se compensează prin câştigul din urma reciclării deşeurilor provenite de la produsele cu impact energetic. În urma reciclării, se produc următoarele materiale (tabelul 12), din care circa 80% sunt materiale reutilizabile şi valorificate sub diverse forme: 

Tabel 12. Materiale produse de pe urma reciclării

	1
	Fonta şi oţel
	48%

	2
	Aluminiu
	5%

	3
	Cupru
	7%

	4
	Material plastic inflamabil
	15%

	5
	Material plastic neinflamabil
	5%

	6
	Sticla
	5%

	7
	Cauciuc
	1%

	8
	Circuite imprimate (PCB)
	3%

	9
	Ceramice şi sinterizate
	2%

	10
	Lemn şi placaj
	3%

	11
	Alte metale neferoase
	1%

	12
	Altele
	5%


Impactul social și asupra sărăciei
Impactul asupra sărăciei

95. Sondajul realizat în scopurile prezentei PPP indică că circa 64% din populaţie abia îşi satisfac necesităţile de hrană şi au dificultăţi la procurarea hainelor. Cu toate acestea circa 13-14% din cei care se apreciază ca cei mai săraci procură becuri econome, precedaţi de cei care pot să-şi acopere necesităţile de bază cu 33% şi respectiv 42% - cei care pot să cumpere lucruri scumpe.
96. În cazul dotării cu frigidere, 33,4% din gospodăriile cele mai sărace au frigidere cu o vârstă de peste 15 ani, în timp ce 80,6% din categoria cea mai bogată dispun de frigidere de o vechime de până la 5 ani.
97. O situaţie similară se urmăreşte în cazul maşinilor de spălat rufe. Circa 29,3% din gospodăriile cele mai sărace au maşini cu o vârstă de peste 15 ani, pe când 96% din cei mai avuţi deţin maşini de spălat rufe cu o vârstă sub 5 ani.
98. Prin urmare cei săraci deţin cea mai mare pondere de becuri ineficiente şi aparate de uz casnic vechi. Respectiv, tot aceste gospodării, deşi foarte sărace, plătesc cel mai mult pentru energia electrică din cauza ineficienţei. În acelaşi timp, din cauza situaţiei financiare precare, majoritatea acestor gospodării nu pot procura aparate mai eficiente, pentru înlocuirea celor vechi.
99. Nici una din opţiuni nu va afecta negativ pe cei săraci, deoarece nu presupun scumpirea energiei electrice sau a aparatelor de uz casnic. Mai mult ca atât, opţiunile nu presupun interzicerea importului aparatelor mai puţin eficiente, precum se procedează în ţările europene cu becurile incandescente, deoarece aşa măsuri ar putea reduce accesul populaţie cu venituri mici la sursele de iluminat, becurile econome fiind de circa 5-8 ori mai scumpe ca cele incandescente.

100. Opţiunile 2 şi 3, care presupun facilităţi fiscale şi financiare, vor avea un impact pozitiv mai mare asupra celor săraci, comparativ cu opţiunea 1. Cu toate acestea, cei cu venituri mai mari vor beneficia mai mult de pe urma facilităţilor, deoarece vor avea resurse pentru procurarea aparatelor de uz casnic devenite mai accesibile în urma intervenţiei satului. 
Impactul de gen

101. Deşi măsurile prezentei PPP sunt direcţionate asupra tuturor gospodăriilor casnice, indiferent de grupul social şi/sau gen, ele  pot avea efecte diferite asupra femeilor şi bărbaţilor. Un fapt cunoscut este că femeile petrec mai mult timp acasă şi utilizează mai mult aparatele de uz casnic. Aparatele cu o EE mai sporită vor economisi mijloace financiare pentru gospodăriile casnice, care pot fi utilizate fie pentru dotarea mai bună cu aparate de uz casnic sau utilizarea mai intensivă a aparatelor disponibile. Aceasta drept rezultat, va îmbunătăţi calitatea vieţii femeilor şi le va economisi timpul pentru îngrijirea gospodăriei. Aceste efecte sunt greu de estimat pentru RM, deoarece necesită efectuarea unor studii minuţioase. Unele cercetări însă au relevat că
:
· femeile tind să întreprindă mai multe măsuri de economisire a energiei electrice decât bărbaţii; 
· femeile tind să fie mai îngrijorate de problemele ce ţin de schimbarea climei; 
· femeile petrec mai mult timp acasă şi mai puţin timp la lucru în comparaţie cu bărbaţii;
· femeile petrec mai mult timp pentru activităţile casnice (gătit, menaj, spălat şi altele) .
102. Conform altor surse femeile şi bărbaţii au responsabilităţi casnice diferite, unde femeile iau decizii referitor la folosirea energiei în condiţii casnice, ca spre exemplu în prepararea mâncării şi încălzirea apei. Prin urmare, majorarea tarifului la energie tinde să afecteze disproporţional femeile. Ele pot fi impuse să lucreze mai multe ore pentru a recupera tarifele majorate sau să reducă din consumul energiei electrice.
.

103. Conform datelor oficiale ale Biroului Naţional de Statistică, gospodăriile conduse de femei în RM au următoarele caracteristici:

· gospodăriile  conduse de femei sunt mai frecvente în mediul urban (46,8% comparativ cu 37,1% în mediul rural);

· cele mai multe sânt formate dintr-o singură persoană (42,7% faţă de 10,5% în cazul celor conduse de bărbaţi);

· reprezintă cele mai multe cazuri de părinţi singuri cu copii (8,0% faţă de 0,6% în cazul gospodăriilor conduse de bărbaţi);

· venitul mediu lunar disponibil este mai mare decât în cazul gospodăriilor conduse de bărbaţi (1.239,4 lei comparativ cu 1.162,4 lei în cazul bărbaţilor);

· femeile din categoriile de vârstă 70 de ani şi peste sânt supuse riscului de sărăcie în mai mare măsură decât bărbaţii din această categorie de vârstă (rata sărăciei pentru femei este de 45,5% faţă de 42,7% în cazul bărbaţilor).

104. Sondajul efectuat în scopul acestei PPP a scos în evidenţă că femeile sunt dezavantajate la capitolul EE în RM. Doar 46,2% din femei cunosc că aparatele de uz casnic de acelaşi tip şi capacitate/volum pot varia conform consumului energetic, în comparaţie cu 56,1% bărbaţi. Mai mult ca atât, doar 11% din femei cunosc că marcajul cu litere de la A la G de pe ambalajul şi eticheta aparatelor de uz casnic reprezintă clasa de eficienţă energetică, în comparaţie cu 17% din bărbaţi. Această disproporţie influenţează în mare măsură şi situaţia EE în cadrul gospodăriilor. Astfel, doar 17,8% din femei au indicat că de regulă, procură becuri eficiente versus 24% bărbaţi.
105. Prin urmare toate opţiunile propuse vor afecta pozitiv mai mult femeile decât bărbaţii. În cazul opţiunii 1, femeile vor deveni mai informate despre eficienţa energetică şi se va reduce din decalajul de informare în comparaţie cu bărbaţii. În atingerea obiectivelor de sporire a gradului de eficienţă a aparatelor de uz casnic în dotarea gospodăriilor va fi un impact pozitiv mai mare asupra femeilor, deoarece ele utilizează mai des aparatele în comparaţie cu bărbaţii, iar economiile de resurse vor permite utilizarea mai frecventă a aparatelor reducând din lucrul manual al femeilor sau vor permite dotarea mai bună a gospodăriei cu aparate, astfel îmbunătăţind calitatea vieţii femeilor.
Impactul asupra sănătăţii 
106. Cu toate că contribuie la reducerea emisiilor CO2 şi economiilor de energie electrică, unele aparate mai eficiente pot cauza riscuri mai mari pentru sănătatea consumatorilor. Aceasta se referă practic doar la becurile fluorescente, care deşi sunt foarte eficiente şi promovate drept un mijloc important de economisire a energiei electrice, sunt criticate de unii sceptici care atenţionează asupra pericolului pe care acestea ar putea avea asupra sănătăţii populaţiei. Comisia Ştiinţifică a Comisiei Europene pentru Riscurile Emergente şi Noi asupra Sănătăţii au studiat problema, prezentând următoarele concluzii:

· nu există evidenţă că pâlpâitul şi câmpurile electromagnetice generate de către becurile fluorescente compacte reprezintă un risc pentru indivizii sensibili;
· singura caracteristică a becurilor fluorescente compacte care ar putea reprezenta un risc este radiaţia undelor ultraviolete şi luminii albastre emise de acestea. În cazul cel mai rău, această radiaţie ar putea agrava simptome la circa 250000 persoane din toată UE, care suferă de boli rare ale pielii care îi face extrem de sensibili la lumină;
· populaţia poate primi cantităţi semnificative de radiaţie ultravioletă dacă este expusă luminii generate de unele becuri fluorescente compacte cu un singur înveliş pentru o perioadă lungă de timp şi la o distanţă de mai puţin de 20 cm;
· utilizarea învelişului dublu în becurile eficiente sau a tehnologiilor similare va reduce riscul pentru populaţie în general şi pentru persoanele sensibile la lumină.

107. În RM incidenţa bolilor de piele atestă un trend descendent. Astfel, circa 83 de mii de persoane prezintă potenţial grupul de risc. Însă conform datelor Comisiei menţionate mai sus, riscului sunt supuşi bolnavii cu o boală rară a pielii. În UE aceştia reprezintă circa 0.05% (250 000 / 499 723 500). Deoarece în RM nu există statistică pentru aşa boli rare, putem estima numărul acestora aplicând aceiaşi pondere (estimativ circa 1783 (3 563 695 * 0.05%) de persoane cu astfel de boală).
108. Prin urmare, riscul de la becuri fluorescente este foarte mic, însă ar fi bine de a informa populaţia privind pericolul prezentat de aceste becuri pentru unele categorii de populaţie.
IV.  OPŢIUNEA RECOMANDATĂ

109. Impacturile cuantificate a opţiunilor analizate, prezentate în anexa nr. 9, ne permite efectuarea analizei cost-beneficiu. Opţiunea recomandată este nr. 2 deoarece ea permite depăşirea obiectivelor şi generează o valoare prezentă netă mai mare comparativ cu celelalte două opţiuni (tabelul 12). 

Tabel 12. Compararea opţiunilor 

	Indicatorul
	Obiectivele
	Opţiunea1
	Opţiunea2
	Opţiunea 3

	Reducerea consumului de energie electrică faţă de nivelul prognozat în scenariul de bază
	21%
	-17.8%
	-22.7%
	-18.5%

	Reducerea CO2 emisii faţă de nivelul prognozat în scenariul de bază
	21%
	-17.8%
	-22.7%
	-18.5%

	Valoarea Prezentă Netă din analiza cost-beneficiu, mln lei (10 ani)
	
	1658,76
	2045,16
	1408,45


V. SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE

110. Prezenta PPP a fost elaborată în baza: 

· sondajului public pe un eşantion de circa 1500 respondenţi din zonele urbane şi rurale ale RM. Sondajul a fost realizat cu sprijinul CBS AXA
 - companie sociologică înregistrată în 2003 drept branşă a BBSS (Balkan British Social Survey) din Bulgaria, activitatea căreia se axează pe studii cantitative şi calitative profesionale şi performante în diferite domenii, cum ar fi mass-media, cercetarea opiniei publice, marketing. Metodologia şi rezultatele sondajului sunt reflectate în anexa nr. 5 la prezenta lucrare;  

· studiului pieţii care a presupus studierea şi intervievarea celor mai mari magazine şi a distribuitorilor produselor electrocasnice, prezenţi în Moldova. De asemenea, au fost vizitate pieţele centrală şi de nord pentru a identifica ce oferă piaţa, ce aparate sunt disponibile şi ce informaţii sunt prezentate sau intră în pachetul de însoţire ale aparatelor de uz casnic comercializate.
111. Prezenta PPP a fost elaborată cu sprijinul proiectului DFID „Suport pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare”. Situaţia în sector, cât şi conţinutul şi structura lucrării au fost discutate în şedinţele grupului de lucru.
Anexa nr.1 

Lista directivelor UE

cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de uz casnic

1. DIRECTIVA 92/75/CEE A CONSILIULUI, din 22 septembrie 1992, privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse la aparatele de uz casnic.

2. DIRECTIVA 94/2/CE A COMISIEI, din 21 ianuarie 1994, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic

3. DIRECTIVA 98/11/CE A COMISIEI, din 27 ianuarie 1998, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic

4. DIRECTIVA 95/12/CE A COMISIEI, din 23 mai 1995, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe de uz casnic

5. DIRECTIVA 95/13/CE A COMISIEI, din 23 mai 1995, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a uscătoarelor electrice de uz casnic cu tambur

6. DIRECTIVA 97/17/CE A COMISIEI, din 16 aprilie 1997, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz casnic

7. DIRECTIVA 2002/31/CE A COMISIEI, din 22 martie 2002, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea consumului de energie al aparatelor de climatizare de uz casnic

8. DIRECTIVA 2002/40/CE A COMISIEI, din 8 mai 2002, de aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic

9. DIRECTIVA 96/60/CE A COMISIEI, din 19 septembrie 1996, de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic

10. DIRECTIVA 2010/30/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI, din 19 mai 2010, privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic

Anexa 2

Eficienţa energetică în sectorul energiei electrice la nivelul ofertei

Republica Moldova produce doar 30% din energia electrică consumată, din care 24% este generată de CET-uri utilizând gazele importate din Rusia (vezi figura 3). Randamentul cumulativ pentru energia electrică şi termică produsă la CET-uri constituie între 68% şi 71%. Eficienţa energetică a centralelor electrice de termoficare noi, cu ciclu combinat nu trebuie să fie sub 90%, iar partea electrică - 45-50%; 

Figura 1. Producerea energiei electrice în Moldova, mln KWh, 2001-2008


Sursa: Balanţa energetică a Republicii Moldova, 2009

Aproximativ 6% din energia electrică este produsă de centralele hidraulice (vezi tabelul 1)

Tabel 1. Producerea şi procurarea de energie electrică, 2001-2009

	Indice
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Energie electrică produsă total, mln. kWh
	1042,9
	952,9
	842,3
	830,7
	999,8
	957,7
	903,7
	905,0
	866,0

	Inclusiv: CET‚1
	115,4
	114,8
	112,6
	112,8
	128,9
	124,8
	130,6
	120,7
	116,7

	CET-2
	812,6
	677,6
	622,2
	607,7
	724,7
	689,6
	682,2
	640,7
	639,4

	CET-Nord
	31,5
	27,7
	38,7
	45,1
	55,5
	61,8
	55,4
	55,2
	53,5

	Costeşti
	72,2
	120,9
	63,4
	58,4
	83,8
	75,9
	32,9
	81,8
	54,0

	Alţi producători locali
	11,2
	11,9
	5,4
	6,7
	6,9
	5,6
	2,6
	6,6
	2,4

	Energie electrică procurată – mln. kWh
	3194,8
	3269,0
	3364,0
	3254,7
	3465,1
	3660,3
	3826,9
	3860,1
	3799,6

	Inclusiv: RED Nord
	569,7
	594,2
	602,4
	569,7
	588,1
	625,3
	648,7
	655,3
	638,6

	RED Nord-Vest
	314,9
	340,4
	317,9
	277,2
	287,1
	304,2
	327,5
	331,0
	330,6

	RED Union Fenosa
	2310,2
	2334,4
	2443,7
	2371,4
	2484,3
	2610,1
	2715,1
	2751,1
	2749,2

	Consumători eligibili 
	
	
	
	36,4
	105,6
	120,7
	135,6
	122,7
	81,1


Sursa: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, 2009

Pierderile la nivelul ofertei se datorează în special randamentului redus al CET-urilor, cît şi pierderilor în reţea care constituie în mediu 14% faţă ce cele normative 7-10%. Atingerea acesteia impune o reducere anuală a pierderilor de 0,82%-0,52%. 

 Între 2000 şi 2009, pierderile au fost reduse de la 32,5% până la 14,0% (vezi figura 2 a, b, c). 

Figura 2A. Pierderi de energie electrică în reţea, RED Nord, 2001-2009, %
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Figura 2B. Pierderi de energie electrică în reţea, RED Nord-Vest, 2001-2009, %


[image: image12.wmf]14,0

19,2

18,0

17,2

16,3

16,0

15,5

15,0

14,5

13,3

35,4

31,0

25,4

39,9

19,9

13,8

13,6

15,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

RED Nord-Vest, normative losses

RED Nord-Vest, actual losses


 Figura 3C. Pierderi de energie electrică în reţea, Union Fenosa, 2001-2009, %
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Sursa: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, 2009

Anexa nr. 3 

Metodologia şi rezultatele studiului sociologic

Studiul s-a bazat pe numărul de gospodării şi numărul populaţiei conform datelor statistice:

· numărul gospodariilor -  1131827

· numărul populaţiei  - 3 563 695

sursa:  http://www.statistica.md

Rata refuzurilor pe tot eşantionul a fost de circa 7 %, o pondere mai ridicată a ratei refuzurilor a fost în municipiile Chişinău şi Bălţi cu circa 19% de refuzuri. 

Aspecte metodologice

· Volumul eşantionului: 1499 respondenţi  cu vârstă de 18 ani +  

· Eşantion: stratificat, probabilist, bistadial;

· Criterii de stratificare: 12 regiuni geografice, care coincid cu unităţile administrativ teritoriale de până la revenirea la raioane, mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 tipuri), numărul de alegători ai localităţilor rurale (2 tipuri de localităţi rurale);

· Eşantionare: Volumele straturilor urbane şi ale totalului pe regiuni (fostele judeţe) au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele comunicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Volumele straturilor rurale au fost calculate proporţional cu numărul de alegători;

Stadii de randomizare:

I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităţile selectate (87) fără Chişinău şi Bălţi,  au fost stabilite în mod aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare;

II. Familia: numărul maximal de interviuri efectuate într-un punct de eşantionare a fost de 6. Familiile în care s-au efectuat interviuri au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un pas statistic; 

III. Persoana: în cazurile în care în familiile selectate există mai multe persoane cu vârsta de peste 18 ani, persoana intervievată s-a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de naştere.

· Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă din  Republicii Moldova, cu o eroare maximală de + 2,5%;

· Perioada de culegere a datelor:  12- 24 septembrie 2010. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenţilor, de către operatori din reţeaua CBS AXA. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege varianta; 

· Verificare:  Calitatea culegerii datelor şi veridicitatea realizării interviurilor a fost efectuată  de către verificatori  CBS AXA –cca 15% din fişele de rută. S-a utilizat metoda de verificare statistică comparativă;

· Introducerea şi prelucrarea  datelor obţinute s-au realizat în programul SPSS 15. 

Întrebările şi răspunsurile
Estimarea bunăstării în opinia respondenţilor

	
	Ponderea în %

	Ne descurcăm cu greu, bani nu ne ajung nici pentru produse alimentare.
	25,9

	Pentru produse alimentare bani ne ajung, însă pentru procurarea de haine întâmpinăm greutăţi financiare
	38,0

	Ne ajung bani pentru producte şi haine,  dar pentru procurarea lucrurilor de utilitate îndelungată (TV, frigider) întâmpinăm greutăţi financiare
	24,0

	Noi putem fără greutăţi să procurăm lucruri de utilitate îndelungată însă nu ne putem permite să procurăm lucruri cu adevărat scumpe
	8,8

	Noi putem să ne permitem şi lucruri scumpe – apartament, vilă şi multe altele
	1,3

	Non-răspunsuri
	2,0

	Total
	100,0


E4. Indicaţi dacă aţi procurat în ultimii 5 ani sau dacă planificaţi să cumpăraţi un aparat electric de uz casnic?

	Da
	60,0%

	Nu
	32,7%

	NR/NŞ
	7,3%


	 E5. Care sunt cei mai importanţi factori care Vă influenţează decizia de procurare a aparatului de uz casnic (indicaţi în ordinea descrescătoare de la 1 – cel mai important la 5 – cel mai puţin important):
	cel mai important
	
	cel mai puţin important
	 MEDIA

	1. preţul
	60,7%
	16,6%
	10,5%
	5,2%
	6,9%
	1,81

	2. consumul de energie  
	11,4%
	36,2%
	23,3%
	20,8%
	8,3%
	2,79

	3. modalitatea de plată (eşalonat în rate, plată lunară, etc.)
	5,4%
	9,0%
	23,3%
	21,2%
	41,1%
	3,84

	4. încrederea în producător
	15,6%
	15,6%
	20,7%
	30,9%
	17,3%
	3,19

	5. garanţia
	13,6%
	20,7%
	24,9%
	17,6%
	23,2%
	3,16


E6. Cunoaşteţi că aparatele de uz casnic de acelaşi tip şi capacitate/volum pot varia conform consumului energetic?     

Da - 50,9%

Nu - 25,7%

NŞ-  23,4%

E7. Cine Vă influenţează decizia de cumpărare a unui aparat de uz casnic (apreciaţi cu punctajul de la 1-minim la 5- maxim)?

	
	Minim
	
	Maxim
	MEDIA

	1. rudele
	40,8%
	9,0%
	11,6%
	13,1%
	25,5%
	2,73

	2. vecinii
	58,3%
	17,4%
	13,7%
	8,2%
	2,4%
	1,79

	3. vânzătorii
	41,8%
	14,1%
	21,5%
	15,6%
	6,9%
	2,32

	4. documentele însoţitoare ale aparatului
	43,2%
	10,8%
	17,6%
	18,7%
	9,6%
	2,41

	5. media (ziare, reviste, TV, radio, internet, etc.)
	45,3%
	11,9%
	16,0%
	12,8%
	14,1%
	2,39


E8. Unde cel mai des procuraţi produse electrocasnice?

	magazin
	83,0%

	piaţă
	12,6%

	online cu livrare la domiciliu
	,7%

	ziare cu livrare la domiciliu
	,1%

	peste hotare
	1,9%

	alte surse
	,8%

	NR
	1,0%


E9. Cunoaşteţi ce înseamnă marcajul cu literele de la A la G pe ambalajul şi eticheta aparatelor de uz casnic?

	calitatea
	13,8%

	durata garanţiei
	4,0%

	clasa de lux a echipamentului
	2,6%

	clasa de eficienţă energetică
	13,8%

	regiunea
	,8%

	altceva 
	,5%

	NŞ
	64,5%


E10. Va rugăm să ne furnizaţi date despre următoarele aparate de uz casnic (aceste date pot fi găsite în documentele de însoţire ale  aparatului sau aplicate pe aparatul propriu-zis).  Lăsa-ţi loc gol, în cazul în care nu ştiţi răspunsul sau nu are aparat. Pentru fiecare din aparate indicaţi caracteristicile (pe fiecare rând colectăm informaţie)

	Aparatul de uz casnic 
	Câte unităţi aveţi? 
	Cât de des utilizaţi aparatele date?

( zile pe an). 

Zile in mediu 
	Indicaţi vârsta aproximativă/ani? 

Vârsta 

Medie 
	Indicaţi  modelul aparatului/producătorul?*
	Indicaţi clasa de eficienţă energetică, dacă se ştie? de la A la G *
	Indicaţi când planificaţi să înlocuiţi aparatul dat? 
Indică anii 

ani în mediu

	1. Frigidere, congelatoare şi combinaţii ale acestora
	0 - 12,4%
	
	
	
	
	

	2. 
	1 - 82,1%
	330
	9
	
	
	7

	3. 
	2 - 5,5%
	255
	9
	
	
	13

	4. Maşini de spălat rufe, maşini de uscat rufe şi combinaţii ale acestora
	0- 28,5%
	
	
	
	
	

	5. 
	1- 70,2%
	113
	7
	
	
	7

	6. 
	2- 1,3%
	75
	8
	
	
	

	7. Maşini de spălat vase
	0 - 98,4%
	
	
	
	
	8

	8. 
	1 - 1,6%
	103
	3
	
	
	

	9. 
	2 - ,0%
	
	
	
	
	

	10. Cuptoare electrice
	0- 53,7%
	
	
	
	
	8

	11. 
	1- 45,0%
	113
	5
	
	
	

	12. 
	2- 1,3%
	79
	8
	
	
	

	13. Aparate de preparare a apei calde şi boilere cu acumulare electrice
	0- 80,1%
	
	
	
	
	8

	14. 
	1- 19,6%
	270
	4
	
	
	

	15. 
	2 - ,2%
	208
	3
	
	
	

	16. Aparate de climatizare
	0 - 97,9%
	
	
	
	
	10

	
	1 - 2,1%
	121
	2
	
	
	

	
	2- 0 
	
	
	
	
	


* Răspunsurile la aceste întrebări sunt date mai jos.
E11. Câte becuri aveţi în gospodărie  (aproximativ)?
a.  Incandescente (obişnuite)    media - 6,97 

Da - 89,4 –

Nu - 10,6

b. Econome     media   5,05

Da – 34.6 –

Nu – 65,4

E12.  Ce tip de becuri procuraţi de obicei?

	1. Incandescente 
	79,1%

	2. Econome  treci la E14
	20,9%


E13.  Dacă aţi procurat becuri incandescente, din ce cauză?

	nu dispuneţi de bani iniţial pentru a procura becurile mai scumpe
	71,0%

	nu aveţi nevoie să economisiţi energie electrică
	5,5%

	nu aveţi încredere în becuri econome
	9,8%

	nu vă place calitatea luminii becurilor econome
	9,3%

	sunt dăunătoare pentru sănătate
	4,4%


E14.  Dacă cauza este insuficienţa de bani, ce preţ puteţi să vă permiteţi să achitaţi pentru becuri eficiente?

	20 lei 
	6,9%

	15 lei
	6,4%

	10 lei
	20,7%

	nu dispun de mijloace să achit un preţ mai mare decât pentru becul incandescent de 5 lei
	66,0%


E15.  Care este ultimul preţ mediu pe care l-aţi achitat pentru un bec: _ media  10,50 lei

E16.  Cât plătiţi lunar pentru energia electrică în mediu sau total anual?

a. media -  155 lei, mediu lunar, reieşind din consumul ultimului an

b. media – 1928  lei, anual (ultimul an)

E1.Locuinţa:       

	casă privată       
	72,1%

	apartament la bloc
	27,9%


E2. Din câte persoane este compusă gospodăria Dvs. 

	1
	8,4%

	2
	21,9%

	3
	23,8%

	4
	26,9%

	5
	12,1%

	6
	4,1%

	7
	2,1%

	8
	,3%

	9
	,1%

	10
	,1%

	12
	,1%


E3. Venitul lunar mediu al gospodăriei:   media – 2531 lei md.

	Model primul frigider 

	Nord
	18,7%

	LG
	13,2%

	Samsung
	11,1%

	Indesit
	7,4%

	Dnepr
	7,4%

	Codru
	6,5%

	Snaige
	4,7%

	Atlant
	4,4%

	Minsk
	4,3%

	Iarna
	2,4%

	Stinol
	2,3%

	Bosch
	1,8%

	Oka
	1,6%

	Beko
	1,5%

	Ghiocel
	1,2%

	Arctica
	1,2%

	Saratov
	1,0%

	Whirpool
	,9%

	Zanussi
	,9%

	Hansa
	,8%

	Ariston
	,7%

	Alfa
	,7%

	Intari
	,6%

	Sharp
	,6%

	Frigo
	,6%

	Toshiba
	,4%

	Orient
	,4%

	Record
	,4%

	Simens
	,3%

	Polar
	,3%

	Cristal
	,2%

	Electrolux
	,2%

	Sony
	,2%

	Frost
	,2%

	Inei
	,2%

	Expres
	,1%

	Veko
	,1%

	Germaning
	,1%

	Panasonic
	,1%

	Snider
	,1%

	Cinar
	,1%

	Ardo
	,1%

	Topaz
	,1%

	Phillips
	,1%

	Zil
	,1%


	Model frigider 2

	Nord
	19,1%

	Ghiocel
	18,8%

	Samsung
	9,6%

	Dnepr
	8,4%

	LG
	7,1%

	Stinol
	4,7%

	Codru
	3,2%

	Iarna
	2,8%

	Bosch
	2,5%

	Intari
	2,3%

	Snaige
	2,3%

	Cristal
	2,3%

	Zanussi
	2,2%

	Beko
	2,0%

	Phillips
	2,0%

	Minsk
	1,6%

	Oka
	1,5%

	Frost
	1,5%

	Germaning
	1,2%

	Indesit
	1,0%

	Veko
	1,0%

	Sharp
	1,0%

	Electrolux
	1,0%

	Dnepropetrovsc
	1,0%


	Clasa energetica primul frigider

	A
	79,9%

	B
	14,5%

	C
	2,4%

	D
	2,3%

	G
	1,0%


	Model maşina de spălat

	Aurica
	21,7%

	LG
	18,5%

	Samsung
	16,2%

	Indesit
	6,9%

	Alfa
	6,0%

	Bosch
	4,2%

	Riga
	2,9%

	Beko
	2,0%

	Hansa
	1,8%

	Maliutka
	1,6%

	Zanussi
	1,4%

	Elkas
	1,2%

	Whirpool
	1,2%

	Ariston
	1,1%

	Ural
	1,0%

	Electrolux
	1,0%

	Oka
	1,0%

	Zoluska
	1,0%

	Polar
	,9%

	Kaiser
	,8%

	Saturn
	,8%

	Ardo
	,7%

	Simens
	,6%

	Veco
	,5%

	Atlant
	,4%

	Oscar
	,4%

	Germaning
	,4%

	Silver
	,3%

	Ok
	,3%

	Candy
	,3%

	Agat
	,3%

	Nisru
	,3%

	Phillips
	,2%

	Fast
	,2%

	Gefest
	,2%

	Ukraina
	,2%

	Vortex
	,2%

	Rex
	,2%

	Stinol
	,1%

	Zolusca
	,1%

	Vitek
	,1%

	Seti
	,1%

	Polo
	,1%

	Rusia
	,1%

	Ronis
	,1%

	Daewoo
	,1%

	Vega
	,1%

	Brandt
	,1%


	Clasa energetica maşină de spălat  

	A
	83,4%

	B
	9,7%

	C
	3,6%

	D
	2,7%

	F
	,5%


	Model cuptor electric

	Acel
	24,8%

	LG
	20,0%

	Samsung
	12,8%

	Turcia
	4,2%

	Ukraina
	3,3%

	Electrolux
	3,1%

	Raut
	3,1%

	Alfa
	2,5%

	Moldova
	2,4%

	Vitek
	2,3%

	Gefest
	2,3%

	Hansa
	1,7%

	Ariston
	1,5%

	Scarlet
	1,3%

	Samodelka
	1,2%

	Bosch
	1,1%

	Saturn
	,9%

	Kamex
	,9%

	Toshiba
	,9%

	Indesit
	,8%

	Vaillant
	,7%

	Germania
	,7%

	First
	,7%

	Phillips
	,6%

	Beko
	,6%

	Rusia
	,6%

	Mecita
	,5%

	Polar
	,4%

	Carpat
	,4%

	Brest
	,4%

	Atlas
	,3%

	Korg
	,3%

	Panasonic
	,3%

	BlueStar
	,3%

	Magnum
	,3%

	Gorenaia
	,3%

	Montana
	,2%

	Nistru
	,2%

	Daewoo
	,2%

	Motan
	,2%

	Nett
	,2%

	Rexona
	,2%

	Malish
	,2%


	Clasa energetica cuptor 

	A
	69,4%

	B
	14,9%

	C
	6,0%

	D
	6,8%

	G
	3,0%


	Model boiler electric

	Ariston
	29,8%

	LG
	7,4%

	Samsung
	5,3%

	Vaillant
	4,5%

	Bosch
	4,3%

	Indesit
	3,9%

	Tehno
	3,9%

	Hansa
	3,5%

	Termex
	3,2%

	Mora
	2,6%

	Beko
	2,5%

	Edelweiss
	2,2%

	Zanussi
	1,9%

	Tessi
	1,9%

	Aridon
	1,9%

	CH
	1,8%

	Baxy
	1,7%

	Termostal
	1,6%

	Milano
	1,6%

	Braun
	1,6%

	Stinol
	1,5%

	Bax
	1,5%

	First
	1,3%

	Saturn
	1,1%

	Dizmond
	1,0%

	Beretta
	,9%

	Scarlet
	,9%

	Romstal
	,6%

	Sony
	,6%

	Germaning
	,5%

	Athena
	,4%

	Atlantic
	,4%

	Stilyboiler
	,4%

	Tefal
	,4%

	Bonjour
	,4%

	Taurus
	,4%

	Nord
	,4%


	Clasa energetica boiler

	A
	75,4%

	B
	12,9%

	C
	2,5%

	D
	6,8%

	9
	2,4%


	
	Pondere NR/NS

	
	% dintre cei care au aparate
	% total eșantion

	 Frigidere, congelatoare şi combinaţii ale acestora
	78,7%
	81,4%

	 Maşini de spălat rufe, maşini de uscat rufe şi combinaţii ale acestora
	80,2%
	85,8%

	 Maşini de spălat vase
	84,6%
	99,7%

	Cuptoare electrice
	92,3%
	96,5%

	Aparate de preparare a apei calde şi boilere cu acumulare electrice
	85,1%
	97,0%

	Aparate de climatizare
	81,3%
	99,6%


Anexa 4

Clasele de eficienţă energetică conform legislaţiei UE

Clasele de eficienţă energetică pentru frigidere, congelatoare şi combinele frigorifice de uz casnic (conform Directivei 94/2/CE)

	Clasa de eficienţă
	A++
	A+
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Indicele de eficienţă energetică
	<30
	<42
	<55
	<75
	<90
	<100
	<110
	<125
	>125


Unde „indicele de eficienţă energetică” (exprimat ca procent) = consumul anual de energie al aparatului /consumul de energie anual standard al aparatului.

Clasele de eficienţă energetică pentru maşinile de spălat rufe de uz casnic (conform Directivei 95/12/CE)

	Clasa de eficiență
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<0.19
	<0.23
	<0.27
	<0.31
	<0.35
	<0.39
	>0.39


Unde „consumul de energie” în kWh pe kg rufe spălate la ciclul standard la 60°C pentru bumbac, folosind procedurile de încercare din standardele armonizate menţionate la articolul 1 alineatul (2) din Directivă.

Clasele de eficienţă energetică pentru maşinile combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic (conform Directivei 96/60/CE)

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<0.68
	<0.81
	<0.93
	<1.05
	<1.17
	<1.29
	>1.29


Unde „consumul de energie” în kWh pe kg rufe la ciclul complet de funcţionare (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare) folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de „uscare bumbac”, în conformitate cu procedurile de încercare din standardele armonizate menţionate la articolul 1 alineatul (2) din Directivă.

Clasele de eficienţă energetică pentru uscătoarele electrice de uz casnic cu tambur (conform Directivei 95/13/CE)

Uscătoare cu evacuare aer

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<0.51
	<0.59
	<0.67
	<0.75
	<0.83
	<0.91
	>0.91


Unde „consumul de energie” în kWh per kg de rufe, folosind procedurile de încercare din standardele armonizate menţionate la articolul 1 alineatul (2) din Directivă, cu ciclul „uscare bumbac”.

Uscătoare cu condensare

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<0.55
	<0.64
	<0.73
	<0.82
	<0.91
	<1.00
	>1.00


Unde „consumul de energie” în kWh per kg de rufe, folosind procedurile de încercare din standardele armonizate menţionate la articolul 1 alineatul (2), cu ciclul „uscare bumbac”

Clasele de eficienţă energetică pentru maşinile de spălat vase de uz casnic (conform Directivei 97/17/CE)

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Indicele de eficienţă energetică
	<0.64
	<0.76
	<0.88
	<1,00
	< ,12
	<1,24
	>1,24


Unde:

Clasa de eficienţă energetică a unui aparat se determină după cum urmează:

Se calculează un consum de referinţă CR astfel:

CR = 1,35 + 0,025 × S dacă S ≥ 10

CR = 0,45 + 0,09 × S dacă S ≤ 9

unde S este capacitatea aparatului exprimată în număr standard de tacâmuri (anexa I, nota VIII).

Apoi, indicele de eficienţă energetică se calculează ca EI ¼ C/CR

unde C este consumul de energie al aparatului (anexa I, nota V)

Clasele de eficienţă energetică pentru cuptoarele electrice de uz casnic (conform Directivei 2002/40/CE)

Incinte de volum mic

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<0,60
	<0,80
	<1,00
	<1,20
	<1,40
	<1,60
	>1,60


Unde „consumul de energie” (kWh) la sarcină standard, conform Directivei.

Incinte de volum mediu

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<0,80
	<1,00
	<1,20
	<1,40
	<1,60
	<1,80
	>1,80


Unde „consumul de energie” (kWh) la sarcină standard, conform Directivei.

Incinte de volum mare

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Consumul de energie
	<1,00
	<1,20
	<1,40
	<1,60
	<1,80
	<2,00
	>2,00


Unde „consumul de energie” (kWh) la sarcină standard, conform Directivei.

Clasele de eficienţă energetică pentru aparatele de climatizare de uz casnic (conform Directivei 2002/31/CE)

Aparate de climatizare cu răcire cu aer

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	REE (Aparate split și multi-split) 
	<3,20
	<3.00
	<2.80
	<2.60
	<2.40
	<2.20
	>2.20

	REE (Monobloc) 
	<3.00
	<2.80
	<2.60
	<2.40
	<2.20
	<2.00
	>2.00


Unde REE (rata de eficienţă energetică) se determină în conformitate cu procedurile de încercare din standardele armonizate prevăzute la articolul 2 la condiţii T1 „moderate” din Directivă.

Pe lângă acestea mai sunt aparate de climatizare cu răcire cu apă şi altele, clasa de eficienţă fiind expusă în Anexa IV din Directivă.

Clasele de eficienţă energetică pentru lămpilor de uz casnic (conform Directivei 98/11/CE)

	Clasa de eficienţă
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Indicele de eficienţă energetică
	20-50%
	50-75%
	75-90%
	90-100%
	100-110%
	110-125%
	>125%


Anexa nr. 5

Lista de aproximare a legislaţiei naţionale

	Nr.

d/o
	Legislaţia secundară a UE 
	Termenul de implementare

	1
	2
	3

	Tratatul Cartei Energetice 

	1. 
	Actul Final al Conferinţei Cartei Energetice Europene – Declaraţia prezentată de Comunităţile Europene către  Secretariatului Cartei Energetice, conform Articolului 26(3)(b)(ii) al Tratatului Cartei Energetice

Actul Final al Conferinţei Cartei Energetice Europene - Anexa 1: Tratatul Cartei Energetice - Anexa 2: Deciziile privind Tratatul Cartei Energetice

Actul Final al Conferinţei Cartei Energetice Europene - Anexa 3:  Protocolul Cartei Energetice privind Protocolul eficienţă energetică şi aspectele asociate referitoare la mediul înconjurător

Actul Final al Conferinţei Internaţionale şi Decizia Conferinţei Cartei Energetice privind modificarea prevederilor Tratatului Cartei Energetice referitoare la comerţ – Declaraţiile Comune - Anexa I: Amendamentul la prevederile Tratatului Cartei Energetice referitoare la comerţ; - Anexa II: Decizii în legătură cu adoptarea amendamentului la prevederile Tratatului Cartei Energetice referitoare la comerţ

Conferinţa Cartei Energetice – Reguli privind desfăşurarea concilierii litigiilor privind tranzitarea

Decizia 2001/595/EC din 13 iulie 2001 pentru adoptarea de către Comunitatea Europeană a Amendamentului la prevederile Tratatului Cartei Energetice referitoare la comerţ
	Analiză şi implementare continuă 

	Energia electrică 

	2. 
	Regulamentul 1228/2003 din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică + Decizia Comisiei 2006/770/EC din 9 noiembrie 2006 de modificare a anexei Regulamentului 1228/2003
	31 decembrie 2010

	3. 
	Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/89/CE din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri
	31 decembrie 2010

	Gazele naturale 

	4. 
	Regulamentul 1775/2005 din 28 septembrie 2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport a gazelor naturale 
	31 decembrie 2010

	5. 
	Directiva CE 2004/67/CE din 26 aprilie 2004 privind măsurile de asigurare a securităţii furnizării gazelor naturale
	31 decembrie 2010

	Eficienţa energetică 

	6. 
	Directiva  92/42/EEC din 21 mai 1992 privind cerinţele de eficienţă pentru boilere noi pentru apa caldă alimentate cu combustibili lichizi sau gazoşi 
	31 decembrie 2010

	7. 
	Directiva  92/75/EEC din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare si informaţii standard, despre produs, a consumului de energie si de alte resurse la aparatele de uz casnic
	31 decembrie 2010

	8. 
	Directiva  93/76/EEC din 13 septembrie 1993 de limitare a emisiilor de dioxid de carbon prin îmbunătăţirea eficientei energetice (SAVE)
	31 decembrie 2010

	9. 
	Directiva  95/12/EC din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetic[ a maşinilor de spălat  de uz casnic
	31 decembrie 2010

	10. 
	Directiva  95/13/EC din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a maşinilor combinate de spălat si uscat de uz casnic
	31 decembrie 2010

	11. 
	Directiva  96/57/EC din 3 septembrie 1996 privind cerinţele de randament energetic pentru frigidere, congelatoare electrice de uz casnic si combinaţii ale acestora
	31 decembrie 2010

	12. 
	Directiva  96/60/EC din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat si uscat rufe de uz casnic
	31 decembrie 2010

	13. 
	Directiva  97/17/EC din 16 aprilie 1997 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz casnic
	31 decembrie 2010

	14. 
	Directiva  98/11/EC din 27 ianuarie 1998 de aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE privind etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic
	31 decembrie 2010

	15. 
	Directiva  1999/9/EC din 26 februarie 1999 de modificare a Directivei 97/17/CE privind aplicarea Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetica a maşinilor de spălat vase de uz casnic
	31 decembrie 2010

	16. 
	Directiva  2000/55/EC din 18 septembrie 2000 de eficienţă energetică pentru balastul lămpilor fluorescente
	31 decembrie 2010

	17. 
	Directiva  2000/84/EC din 19 ianuarie 2001 privind dispoziţiile referitoare la orarul de vara
	31 decembrie 2010

	18. 
	Regulamentul 2422/2001 din 6 noiembrie 2001 privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficienta energetică a echipamentelor de birou
	31 decembrie 2010

	19. 
	Directiva  2002/31/EC din 22 martie 2002 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a consumului de energie al aparatelor de climatizare de uz casnic
	31 decembrie 2010

	20. 
	Directiva  2002/40/EC din 8 mai 2002 de aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetica a cuptoarelor electrice de uz casnic
	31 decembrie 2010

	21. 
	Directiva  2002/91/EC din 16 decembrie 2002 privind performanta energetică a clădirilor
	31 decembrie 2010

	22. 
	Directiva  2003/66/EC din 3 iulie 2003 de modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor si combinelor frigorifice electrocasnice 
	31 decembrie 2010

	23. 
	Directiva  2005/32/EC din 6 iulie 2005 referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerinţelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie şi modificarea Directivei 92/42/EEC şi Directivelor 96/57/EC şi 2000/55/EC 
	31 decembrie 2010

	24. 
	Directiva  2006/32/EC din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE 
	31 decembrie 2010

	Energia regenerabilă 

	25. 
	Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa interna a electricităţii
	31 decembrie 2010

	26. 
	Directiva 2003/30/EC din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili pentru transport
	31 decembrie 2010

	Energia termică

	27. 
	Directiva 2004/8/EC din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării în baza cererii de căldură utilă pe piaţa internă energetică şi amendamentele la Directiva 92/42/EEC 
	31 decembrie 2010

	28. 
	Decizia din 21 decembrie 2006 privind stabilirea unor valori de referinţă armonizate privind eficienţa la producerea separată a energiei electrice şi termice în aplicarea Directivei 2004/8/EC 
	31 decembrie 2010

	Petrol 

	29. 
	Decizia 68/416/EEC din 20 decembrie 1968 privind încheierea şi punerea în aplicare a  acordurilor individuale între guverne referitor la obligaţia statelor-membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produselor petroliere
	31 iunie 2009

	30. 
	Directiva 73/238/EEC din 24 iulie 1973 privind măsurile pentru atenuarea efectelor provocate de  dificultăţile în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere
	31 iunie 2009

	31. 
	Decizia 77/706/EEC din 7 noiembrie 1977 de stabilire a unui obiectiv comunitar de reducere a consumului de energie primară în cazul apariţiei de dificultăţi în aprovizionarea cu ţiţei si produse petroliere
	31 iunie 2009

	32. 
	Decizia 79/639/EEC din 15 iunie 1979 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Deciziei Consiliului 77/706/CEE
	31 iunie 2009

	33. 
	Directiva 94/22/EC din 30 mai 1994 privind condiţiile de acordare si folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor
	31 decembrie 2008

	34. 
	Directiva 94/63/EC din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor
	31 decembrie 2010

	35. 
	Regulamentul 2964/95 din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii


	31 decembrie 2010

	36. 
	Directiva 98/93/EC din 14 decembrie 1998 de modificare a Directivei 68/414/CEE privind obligaţia statelor membre ale CEE de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
	31 decembrie 2010

	37. 
	Decizia 1999/280/EC din 22 aprilie 1999 privind procedura comunitara de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere
	31 decembrie 2010

	38. 
	Decizia 1999/566/EC din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei Consiliului 1999/280/CE privind procedura comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preturilor de consum ale produselor petroliere
	31 decembrie 2010

	Mediul înconjurător

	39. 
	Directiva 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/EC din 3 martie 1997 şi Directiva 2003/35/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 
	31 decembrie 2010

	40. 
	Directiva 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului în sulf a anumitor combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE
	31 decembrie 2014

	41. 
	Directiva 2001/80/CE din 23 octombrie 2001 privind  limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere mari
	31 decembrie 2017

	42. 
	Articolul 4(2) al Directivei 79/409/EEC din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice
	31 decembrie 2010

	Infrastructura

	43. 
	Regulamentul 736/96 din 22 aprilie 1996 privind notificarea Comisiei în legătura cu proiectele de investiţii care prezintă interes pentru Comunitate în sectoarele petrolului, gazelor naturale si electricităţii
	31 decembrie 2009

	44. 
	Regulamentul 2386/96 din 16 decembrie 1996 de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 736/96 din 22 aprilie 1996 privind notificarea Comisiei în legătură cu proiectele de investiţii care prezintă interes pentru Comunitate în sectoarele petrolului, gazelor naturale si electricităţii
	31 decembrie 2009

	45. 
	Directiva 2005/89/EC din 18 ianuarie 2006 privind măsurile de asigurare a securităţii investiţiilor în furnizarea şi infrastructura electroenergetică 
	31 decembrie 2009



	Concurenţa

	46. 
	  Articolele 81, 82 şi 87 ale Tratatului privind crearea Comunităţii Europene 
	31 decembrie 2008

	Achiziţii publice

	47. 
	Directiva 2004/17/EC din 31 Martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale
	31 decembrie 2008

	48. 
	Directiva  2004/18/EC din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi servicii
	31 decembrie 2008

	Standarde general aplicabile ale Comunităţii Europene 

	51.
	Standarde stabilite prin Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru  Standardizare Electrotehnică (CENELEC), Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Electricitate (UCTE) şi Asociaţia Europeană pentru Eficientizarea Schimburilor de Energie (Easeegas)
	Transpuse treptat pînă în 2015


Anexa nr. 6
Prognoze pentru scenariul de bază anul 2020

1. Becuri: În cazul becurilor, se presupune că ponderea celor care procură becuri econome va creşte cu 3% anual, de la 20,9% la 28% către 2020. Respectiv 72% din gospodării vor continua să procure becuri incandescente.

2. Frigidere: În baza sondajului în ultimii 10 ani, în mediu 7,25% de respondenţi procurau anual frigidere. Raportat la creşterea dotării gospodăriilor, care în mediu din 2006 până în 2010 a constitut 3,72%, rezultă că 3,5% reprezintă înlocuirea frigiderelor vechi cu cele noi.  Dacă acelaşi trend de înlocuire persistă în următorii 10 ani (până în 2020), 35% din frigidere vor fi înlocuite, iar 9% (care este creşterea dotării conform MARKAL) va constitui creşterea dotări din contul aparatelor vechi.

Tabelul de mai jos estimează gradul de eficienţă a aparatelor în 2010 în baza distribuţiei aparatelor după vârstă, folosind grila de evoluţie a EE prezentată în capitolul privind definirea problemei. În estimarea coeficientului, conform sugestiilor experţilor, s-a presupus că piaţa continuă să ofere tehnologia (EE) lansată cu 5 ani în urmă, adică chiar dacă clasa A a apărut cu circa 5 ani în urma, piaţa a continuat să vândă şi clasa B, care a apărut cu 10 ani în urmă. Prin urmare media EE pentru perioada de 0-5 ani este calculată ca media EE dintre clasele A şi B. La fel s-a procedat pentru perioadele anterioare.

Situaţia EE în 2010

	Vârsta
	Ponderea
	Clasa de EE
	Coeficient mediu EE
	Media ponderata a coeficientului EE

	0-5 ani
	53%
	B - A
	58,5
	31,005

	6-10 ani
	19,50%
	C - B
	72,5
	14,1375

	11-15 ani
	7,30%
	E - D
	100
	7,3

	16 +
	20,20%
	G - F
	117,5
	23,735

	Coeficientul EE mediu ponderat pentru anul 2010
	76,1775


Pentru a efectua prognozele, grupele de vârsta au fost reduse la doua: 0-10 ani şi peste 10 ani. EE pentru fiecare grupă a fost estimată ca valoare ponderată în baza tabelului de mai sus. Pentru 2020 s-a prognozat că ponderea aparatelor de până la 10 ani va fi de 35% (rata de înlocuire), iar restul va reprezenta aparate cu vârsta de peste 10 ani. S-a presupus că EE aparatelor de peste 10 ani în 2020 va fi egală cu cea a aparatelor de până la 10 ani la situaţia anului 2010. EE pentru aparatele de până la 10 ani în 2020 a fost estimată după rata dintre EE celor două grupe de vârstă din 2010, adică diferenţa dinte EE celor două grupe se va păstra în 2020.

Prognozele EE pentru 2020 în cadrul scenariului de bază, în baza a două categorii de vârstă

	
	2010
	2020

	Vârsta
	Ponderea
	Coeficientul EE mediu
	Media ponderata a coeficientului
	Ponderea
	Coeficientul EE mediu
	Media ponderata a coeficientului

	0-10 ani
	72,50%
	62,26552
	45,1425
	35,00%
	34,35391
	12,02387

	11+ ani
	27,50%
	112,8545
	31,035
	65,00%
	62,26552
	40,47259

	
	
	
	76,1775
	
	
	52,49645

	
	Rata dintre coeficienţii celor două grupe de vârstă
	0,551732
	
	
	
	


3.  Maşini de spălat rufe: Pentru maşinile de spălat rufe nu a fost găsită o grilă precisă pentru EE în 2010. Însă, o conform experților în domeniu menţionează că pe parcursul unei decade, eficienţa maşinilor de spălat s-a îmbunătăţit cu circa 34%.
 Prin urmare această rată a fost folosită la prognozarea schimbării EE în 2020. A fost folosită abordarea similară cu cea a frigiderelor.

Prognozele EE pentru 2020 în cadrul scenariului de bază, în baza a două categorii de vârstă

	
	2010
	2020

	Vârsta
	Ponderea
	Coeficientul EE mediu ipotetic
	Media ponderata a coeficientului
	Ponderea
	Coeficientul EE mediu ipotetic
	Media ponderata a coeficientului

	0-10 ani
	79,50%
	0,66
	0,5247
	35,00%
	0,32
	0,112

	11+ ani
	20,60%
	1,00
	0,206
	65,00%
	0,66
	0,429

	
	
	
	0,7307
	
	
	0,541


4. Aparate de climatizare a aerului: Se presupune că eficienţa aparatelor de climatizare a aerului procurate în cadrul scenariului de baza va creşte, însă mereu vor exisa aparate mai eficiente, după cum este cazul anului 2010. La moment există aparate care sunt cu 40% şi chiar mult mai eficiente decât aparatele medii vândute pe piaţă.

5. Celelalte aparate: În afară de aparatele menţionate mai sus, scenariul de bază mai include 3 grupuri de aparate: uscătoarele, cuptoarele electrice şi maşini de spălat vase. Un singur grup de aparate nu este inclus în MARKAL şi respectiv în scenariul de bază - aparate de preparare a apei calde şi boilere cu acumulare. Însă aceste aparte nu reprezintă o pondere mare şi neincluderea acestora practic nu va influenţa estimările obiectivelor şi impacturilor. Cele 3 grupuri de aparate care sunt incluse în MARKAL vor reprezenta doar 13% din total consumul de energie electrică acoperite de MARKAL. Deoarece ponderea acestora este mică, nu a fost estimată în detalii situaţia cu eficienţa acestora în 2020. În schimb s-a presupus că eficienţa acestora va fi similară în mediu cu situaţia celorlalte 4 grupuri de aparate analizate în detalii. 

Anexa nr. 7

Estimările impacturilor economice, ecologice şi fiscale directe per aparat

1. Surse de iluminat: Lămpile incandescente predomină în gospodăriile casnice cu 79,1% faţă de 20,9% econome, circa 71% din gospodării menţionând că nu pot să-şi permită să procure becuri econome care sunt scumpe. În balanţa energetică becurile sunt responsabile pentru 0,82 PJ urmând ca acest consum să crească până la 1,27 PJ în anul 2020. 

Merită de menţionat că UE a stabilit un calendar pentru interzicerea progresivă a comercializării becurilor cu incandescenţă
. Din cauza ponderii mari a populaţiei sărace, care nu poate să-şi permită procurarea becurilor econome, se propune ca măsurile de interzicere a comercializării becurilor incandescente să nu fie întreprinse. Următoarele opţiuni se propun în vederea eficientizării consumului energiei de către becuri: 
· Opţiunea 1 propune trecerea a celor care procură becuri incandescente din alte cauze decât preţ, la becuri econome (cu 80% mai eficiente), aceştia constituind 29% din cei care procură becuri ineficiente/incandescente în 2010. Se presupune că ponderea acestora va creşte în mediu cu 3%, datorită creşterii bunăstării populaţiei, şi vor constitui circa 39% în 2020. Opţiunea dată, care include o campanie de informare agresivă, va convinge circa 70% din aceştia să procure becuri econome, ceea ce va reprezenta 27,3% din prognoza numărului celor care vor procura becuri ineficiente în 2020 conform MARKAL. Măsura în cauză permite reducerea consumului energetic cu 0,32 PJ sau 25% faţă de scenariul de bază. În expresie monetară, opţiunea 1 ne oferă 195,36 mln. lei economii. De asemenea, opţiunea 1 ar cauza reducerea emisiilor de CO2 cu 59,5 mii tone în anul 2020.
· Opţiunea 2 introduce stimulente fiscale pentru becurile econome, scutindu-le de taxa vamală 5% şi de TVA 20%. Conform sondajului această măsură ar convinge o mare parte din 6.9% din cei care procură becuri ineficiente şi care ar fi disponibili să achite 20 lei pe bec (realizabilă prin scutirea de TVA şi taxa vamală) să procure becuri eficiente. Se presupune că ponderea acestora va creşte cu 3% anual până în 2020 şi va reprezenta 9,3%. Se presupune că scutirile fiscale vor convinge 90% din aceştia, adică 8,3%, să procure becuri econome. Mai mult ca atât, opţiunea dată va include şi beneficiile realizate în opţiunea 1, adică 27.3% din cei care procură becuri ineficiente în 2020 vor trece la becuri econome. Estimările impactului economic şi ecologic pentru opţiunea 1 şi 2 sunt prezentate în tablele ce urmează.
· Opţiunea 3 care presupune oferirea stimulentelor financiare pentru înlocuirea aparatelor vechi cu cele noi nu va fi aplicat în cazul becurilor. Prin urmare impacturile în cazul opţiunii 3 vor fi similare cu cele din opţiunea 1 (status quo).
Costuri şi beneficii/Becuri
	Opţiuni
	SCENARIUL DE BAZĂ
	OPŢIUNEA 1
	OPŢIUNEA 2
	OPŢIUNEA 3

	Parametri
	2006
	2009
	2020
	2020

	Dotare gospodării, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Consum total, PJ
	0,73
	0,82
	1,27
	0,95
	0,88
	0,95

	CO2
, mii tone
	135,8
	152,5
	236,2
	176,7
	163,7
	176,7

	Cheltuieli energie, mln. lei
	180,47
	314,33
	787,01
	591,65
	543.16
	591,65

	Economii, PJ
	0
	-0,09
	-0,45
	+0,32
	+0,39
	+0,32

	Economii, mln lei
	0
	-133,86
	-472,68
	+195,36
	+243,85
	+195,36

	Reducere CO2, mii tone
	0
	-16,7
	-83,7
	+59,50
	+72,50
	+59,50

	Valoarea de piaţă
 a reducerii CO2, mln lei
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	+19,04
	+23,20
	+19,04

	Costuri sau beneficii fiscale (scutiri sau încasări de taxă vamală şi TVA)
	
	+4,86
	-9,87
	+4,86

	Costuri adiţionale pentru gospodării la înlocuirea cu produse mai scumpe
	
	-24,30
	-35,38
	-24,30

	Câştigul sau pierderea marjei comerciale de către întreprinderi
	
	+4,05


	+5,90


	+4,05



	Beneficii nete, mln lei
	
	+176,97
	+204,50
	+176,97



 Sursa: Estimări de expert în baza MARKAL, sondaj şi date statistice

	Estimarea costurilor fiscale şi economice
	MDL

	Valoarea becurilor vândute în 2020 (estimată ca valoarea becurilor importate la care se adăugă marja comercială de 20% aplicată de vânzători, şi care se majorează cu 3% anual din 2009 până în 2020)
	61,955,352


	Valoarea becurilor econome vândute în cazul scenariului de baza
	42,353,647

	Valoarea taxelor vamale si TVA pentru becurile econome în scenariul de baza
	8,470,729

	Valoarea becurilor econome adiţional vândute ca rezultat al opţiunii 1 (19,6%)
	29,647,553

	Valoarea becurilor incandescente înlocuite in cazul opţiunii 1 (27,3%)
	5,351,266

	Valoarea taxelor vamale si TVA încasate adăugător de la diferenţa de preţ a becurilor econome care înlocuiesc becurile incandescente in opţiunea 1
	4,859,257

	Valoarea becurilor econome adiţional vândute ca rezultat al stimulentelor fiscale din opţiunea 2 (6%)
	12,706,094

	Valoarea becurilor econome adiţional vândute ca rezultat al opţiunii 2 (25,6%)
	42,353,647

	Valoarea becurilor incandescente înlocuite in cazul opţiunii 2 (de 6 ori mai ieftine ca becurile econome)
	6,978,207

	Valoarea taxelor vamale si TVA pentru becurile incandescente care sunt înlocuite prin cele econome in opţiunea 2
	1,395,641

	Valoarea totala a taxelor vamale si TVA ratate in cazul opţiunii 2
	9,866,371

	Diferenţa de preţ pentru becuri in cazul opţiunii 1
	24,296,287

	Diferenţa de preţ pentru becuri in cazul opțiunii 2
	35,375,440

	Câştigul marjei comerciale de către întreprinzători in cazul opţiunii 1 (20% din valoarea vânzărilor)
	4,049,381

	Câştigul marjei comerciale de către întreprinzători in cazul opţiunii 2 (20% din valoarea vânzărilor)
	5,895,907


Sursa: Estimări de expert în baza datelor privind importul; Biroul Naţional de Statistică 
2. Frigidere şi congelatoare:  Unul din cei mai mari consumatori de energie electrică într-o gospodărie este frigiderul.  Frigiderele foarte vechi consumă multă electricitate şi sunt bombe chimice cu efect întârziat din cauza freonului pe care îl conţinut. In general, un frigider vechi de 10 ani consumă dublu, iar unul vechi de 20 de ani triplu, faţă de un produs din generaţia nouă. 
În cazul frigiderelor şi congelatoarelor, analiza impactului economic şi de mediu a fost efectuată în baza următoarelor presupuneri: 

· MARKAL indică numai cu 8% va creşte dotarea gospodăriilor către 2020;

· Conform vârstei frigiderelor, 27.5% sunt mai vechi de 11 ani şi sunt ineficiente. Conform scenariului de bază până în 2020 vor fi procurate 35% din aparate. Se presupune că pe viitor va încetini ritmul vânzărilor şi dotările adăugătoare vor avea loc în mare parte din contul aparatelor vechi care vor fi înlocuite. Prin urmare opţiunile date vor avea impact asupra celor 35% de procurări noi de frigidere.

· Opţiunea 1 presupune că din cei 35% care vor procura frigidere, în urma campaniei agresive, 70% vor fi influenţaţi să procure aparate mai eficiente. Campania de sensibilizare va promova aparatele de clasa A. La moment diferenţa dintre media EE la aparatele de clasa A (coeficientul mediu EE de 48,5) şi EE a aparatelor care se încadrează în vârsta de până la 10 ani (la moment se încadrează între clasele A-C cu coeficientul EE mediu de 62,27) este de 77,9%. Prin urmare impactul opţiunii 1 va fi reducerea consumului energiei electrice la 70% din aparate noi procurate (35%) la 77,9% din valoarea prognozată a consumului conform estimărilor MARKAL pentru 2020. 

· Opţiunea 2 propune scutirea de TVA la aparatelor de Clasa A, cu coeficientul EE de 48,5. În acest caz se presupune că 90% din aparatele noi procurate (35%) vor fi de clasa A, adică cu un consum de 77,9% din valoarea prognozată a consumului conform estimărilor MARKAL pentru 2020. Statul va pierde 39,88 milioane lei, iar consumatorii vor câştiga această suma, care este TVA aplicat la 90% din aparatele noi procurate în valoare de 239.29 milioane lei (90%*265.88 milioane lei).

· Opţiunea 3 include stimulente financiare la înlocuirea aparatelor vechi (mai vechi de 10 ani) cu aparate noi de clasa A, în valoare de circa 50 EUR sau 750 lei. Din interviuri cu consumatorii s-a constatat că circa 20% ar înlocui aparatele vechi în schimbul acestui stimulent. Se presupune că ponderea acestor persoane se va păstra şi pentru anul 2020. Prin urmare stimulentele financiare vor determina 20% din cei cu frigidere de peste 10 ani să-şi înlocuiască aparatele cu unele noi de clasa A. 3.5% înlocuiri anuale de aparate reprezintă circa 55052 frigidere.
 Adăugând la aceste aparate 20% din cele mai vechi de 10 ani în 2020, obţinem un număr anual în 2020 de 75500 aparate. Diferenţa de 20448 aparate vor fi procurări stimulate prin subsidii în valoare de 750 lei pe aparat. Pe lângă aceştia, vor putea beneficia de scutire şi cei care planificau să-şi schimbe aparatele fără stimulente. Presupunem că din aceştia, circa 90% vor procura aparate de clasa A şi vor beneficia de subsidii.

 Costuri şi beneficii/Frigidere şi congelatoare

	Opţiuni 
	SCENARIUL DE BAZĂ
	OPŢIUNEA 1
	OPŢIUNEA 2
	OPŢIUNEA 3

	Parametri
	2006
	2009
	2020
	2020

	Urban şi rural/dotare. % 
	80%
	81%
	89%
	89%
	89%
	89%

	Consum total, PJ
	0,58 
	0,66 
	1,12 
	1,059
	1,042
	1,040

	CO2, mii tone
	107,9
	122,7
	208,3
	196,97
	193,81
	193,44

	Costuri energie, mln MLD
	143,39
	253,00
	694,06
	656.41
	645.72
	644.26

	Economii, PJ
	0
	-0,08
	-0,46
	+0,061
	+0,078
	+0,080

	Economii, mln lei 
	0
	-109,61
	-441,06
	+37,65
	+48.34
	+49,80

	CO2, mii tone
	0
	-14,0
	-85,6
	+11,33
	+14.49
	+14,86

	Valoarea de piaţă a reducerii CO2, mln lei
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	+3,63
	+4,64
	+4,93

	Costuri sau beneficii fiscale (scutiri sau încasări de TVA)*
	
	0
	-39.88
	+16.46

	Costuri adiţionale pentru înlocuire cu produse mai scumpe sau reduceri de preţ, inclusiv subsidiile
	
	0 
	+39.88
	-42.13

	Valoarea stimulentelor financiare
	
	0
	0
	-52,50

	Câştigul sau pierderea marjei comerciale de către întreprinderi
	
	0
	0
	+13.72

	Beneficii nete, mln lei
	
	+37,65
	+48,34
	-14,65



 Sursa: Estimări de expert în baza MARKAL, sondaj şi date statistice
*Notă: Vizitele la magazine au constatat că nu există diferenţă de preţ vizibilă între clasele expuse în magazine, decât între mărcile produselor, etc. respectiv, pentru beneficiile fiscale şi costurile adiţionale de înlocuire suportate de populaţie utilizăm valoarea 0.  

3. Maşini de spălat rufe:  Ca şi în cazul frigiderelor, MARKAL-ul indică o creştere a dotării gospodăriilor cu maşini de spălat rufe către anul 2020 cu doar 8%. Este de notat, că diverse surse, cum ar fi sondajul, MARKALul şi Studiul bugetelor gospodăriilor casnice, la capitolul dotare, indică date foarte variate, uneori diferenţa constituind  10%. În scopul prezentului studiu, am presupus că procurările de maşini de spălat va fi la fel ca în cazul frigiderelor, adică 35% către 2020. 

În scopul calcului beneficiilor şi costurilor economice şi ecologice se propun următoarele:

· Opţiunea 1 presupune că din cei 35% care vor procura maşini de spălat, în urma campaniei agresive, 70% vor fi influenţaţi să procure aparate mai eficiente. Campania de sensibilizare va promova aparatele de clasa A. La moment diferenţa dintre media EE la aparatele de clasa A (coeficientul mediu EE de 0,19) şi EE aparatelor case se încadrează în vârsta de până la 10 ani (la moment se încadrează între clasele A-C cu coeficientul EE mediu de 0,23) este de 83%. Prin urmare impactul opţiunii 1 va fi reducerea consumului energiei electrice la 70% din aparate noi procurate (35%) la 83% din valoarea prognozată a consumului conform estimărilor MARKAL pentru 2020.

· Opţiunea 2 presupune scutirea TVA a aparatelor de Clasa A, cu coeficientul EE de 0,19. În acest caz se presupune că 90% din aparatele noi procurate (35%) vor fi de clasa A, adică cu un consum de 83% din valoarea prognozată a consumului conform estimărilor MARKAL pentru 2020. În acest caz statul va pierde 14.45 milioane lei, iar consumatorii vor câştiga această sumă, care este TVA aplicat la 90% din aparatele nou procurate în valoare de 86.67 milioane lei (90%*96.30 milioane lei).

· Opţiunea 3 include stimulente financiare la înlocuirea aparatelor vechi (mai vechi de 10 ani) cu aparate noi de clasa A, în valoare de circa 50 EUR sau 750 lei. Din interviuri cu consumatorii s-a constatat că circa 20% ar înlocui aparatele vechi în schimbul acestui stimulent. Se presupune că ponderea acestor persoane se va păstra şi pentru anul 2020. Prin urmare stimulentele financiare vor determina 20% din cei cu maşini de spălat de peste 10 ani să-şi înlocuiască aparatele cu unele noi de clasa A. 3.5% înlocuiri anuale de aparate reprezintă circa 37127 maşini de spălat.
 Adăugând la aceste aparate 20% din cele mai vechi de 10 ani în 2020, obţinem un număr anual în 2020 de 50917 aparate. Diferenţa de 13790 aparate vor fi procurări stimulate prin subsidii în valoare de 750 lei pe aparat. Pe lângă aceştia, vor putea beneficia de scutire şi cei care planificau să-şi schimbe aparatele fără stimulente. Presupunem că din aceştia circa 90% vor procura aparate de clasa A şi vor beneficia de subsidii.

Costuri şi beneficii/Maşini de spălat rufe

	Opţiuni
	SCENARIUL DE BAZĂ
	OPŢIUNEA 1
	OPŢIUNEA 2
	OPȚIUNEA 3

	Parametri
	2006
	2009
	2020
	2020

	Urban şi rural/dotare 
	50%
	52%
	60%
	60%
	60%
	60%

	Consum total
	0,21 PJ
	0,24 PJ
	0,43 PJ
	0.412
	0.406
	0.397

	CO2, mii tone
	39
	44,6
	79,99
	76,63
	75,52
	73,84

	Costuri energie, mln. lei
	51,92
	92,00
	266,47
	255.09
	251.83
	245.88

	Economii, PJ
	0
	-0,03
	-0,19
	+0,018
	+0,024
	+0,033

	Economii, mln lei 
	0
	-156,86
	-174,47
	+11,38
	+14,64
	+20,59

	CO2, mii tone
	0
	-5,6
	-35,39
	+3,36
	+4,47
	+6,15

	Valoarea de piaţă a reducerii CO2, mln lei
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	+1,075
	+1,430
	+1,968

	Costuri sau beneficii fiscale (scutiri sau încasări de TVA)*
	
	0
	-14.45
	+5.96

	Costuri adiţionale pentru înlocuire cu produse mai scumpe sau reduceri de preț, inclusiv subsidiile
	
	0 
	+14.45
	-0.37

	Valoarea stimulentelor financiare
	
	0
	0
	-35.40

	Câștigul sau pierderea marjei comerciale de către întreprinderi
	
	0
	0
	+4.97

	Beneficii nete, mln lei
	
	+11,38
	+14,64
	-4,25


Sursa: Estimări de expert în baza MARKAL, sondaj şi date statistice
*Notă: Diferenţa în consum este foarte mică,apare la a treia cifră după virgulă, prin urmare nefiind reflectată în tabel, decât la valoare monetară a consumului energetic.

4. Aparate de aer condiţionat:  Conform prognozelor AIE, condiţionarea aerului va creşte de 4 ori din 1990 către 2020
, ce constituie o creştere anuală de 13,5% sau o creştere de 133,33% pentru o perioadă de 10 ani (din 2011 -2020).  MARKALul indică o creştere a dotării în RM de la 13,5% până la 43% către 2020 pentru zonele urbane şi de la 1,01% până la 5% în zonele rurale pentru aceiaşi perioadă de timp.

Conform MARKAL, consumul energiei electrice de către aparatele de climatizare va creşte de la 0,6 până la 2,72 PJ către 2020.   

În scopul estimării impactului economic şi ecologic, următoarele opţiuni au fost propuse: 

· Opţiunea 1 presupune că datorită campaniei active de informare, 70% din cei care vor procura aparate până în 2020, vor procura aparate mai eficiente decât media pe piaţă. Experţii susţin că la moment aparatele eficiente consumă cu circa 40% mai puţin decât aparatele medii de pe piaţă. Prin urmare, opţiunea 1 va convinge 70% din consumatorii responsabili pentru un consum de circa 1,54 PJ în 2020 să procure aparate mai eficiente care consumă cu 40% mai puţină energie electrică. 

· Opţiunea 2 presupune scutirea TVA a aparatelor de clasă mai eficientă, care sunt cu 40% mai eficiente decât aparatele medii care se vând pe piaţă. Se presupune că această măsura va convinge 90% din cei care vor procura aparate până în 2020 să procure aparate mai eficiente. Valoarea TVA ratată de către stat este estimată de la cifra de vânzări prognozată la 87.48 milioane lei pentru 2020 redusă cu 90%, care este ponderea celor ce vor procura aparte mai eficiente.

· În cadrul opţiunii 3 nu vor fi oferite subsidii pentru înlocuirea aparatelor de climatizare, deoarece la moment nu există stoc mare de aparate, dotarea gospodăriilor fiind slabă. Prin urmare intervenţiile se vor axa mai mult pe convingerea consumatorilor să procure aparate mai eficiente, iar opţiunea 3 va fi similară cu opţiunea 1.

Aparate de climatizare în sectorul rezidenţial 

	Opţiuni
	SCENARIUL DE BAZĂ
	OPŢIUNEA 1
	OPŢIUNEA 2
	OPȚIUNEA 3

	Parametri
	2006
	2009
	2020
	2020

	Urban/dotare, %
	6
	13,5
	43
	43 
	43 
	43 

	Rural/dotare, %
	0,01
	1,01
	5
	5
	5
	5

	Consum total, PJ
	0,16
	0,6
	2,72
	2.13
	1.96
	2.13

	CO2, mii tone
	29,76
	111,6
	505,9
	396,18
	364,56
	396,18

	Costuri energie
, mln. lei
	39,56
	230,00
	1685,57
	1317.72
	1212.62
	1317.72

	Economii energie, PJ
	0
	-0,44
	-2,12
	+0,59
	+0,76
	+0,59

	Economii,mln lei 
	0
	-81,84
	-394,3
	+367,85
	+472,95
	+367,85

	CO2, mii tone
	0
	-190,44
	-1455,57
	+109,72
	+141,34
	+109,72

	Valoarea de piaţă a reducerii CO2, mln lei*  
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	+35,11
	+45,23
	+35,11

	Costuri sau beneficii fiscale /scutiri sau încasări de TVA)
	
	0
	-13,12
	0

	Costuri adiţionale pentru înlocuire cu produse mai scumpe
	
	0
	+13,12
	0

	Beneficii nete, mln lei
	
	+367,85
	+472,95
	+367,85


Sursa: Estimări de expert în baza MARKAL, sondaj şi date statistice
5. Alte aparate: Suplimentar la cele 4 produse analizate în detalii mai sus (becuri, frigidere, maşini de spălat rufe şi aparate de climatizare), directivele europene acoperă încă 3 aparate: maşini de spălat vesela, uscătoare şi cuptoare. Dat fiind că ponderea acestora estimată în scenariul de bază constituie doar 13% (vezi tabelul 7 la scenariul de bază), nu se efectuează o analiză aparte pentru fiecare din aceste aparate, însă se extrapolează tendinţele de eficienţă şi creştere de la cele mai importante 4 produse analizate mai sus. 

Tabelul de mai jos estimează impacturile în cazul celor 3 aparate. Pentru estimări a fost folosit raportul dintre cele 3 aparate şi 4 aparate analizate mai detaliat, care constituie 14,8%. S-a presupus că tendinţa de eficientizare a consumului în cadrul celor 3 produse va fi similară celor 4, şi prin urmare raportul dintre acestea se va păstra. Mai mult ca atât, s-a presupus că fiecare din cele 3 aparate îşi va păstra ponderea în totalul consumului în fiecare opţiune. În cazul acestor 3 grupuri de aparate nu sunt propuse stimulente financiare pentru înlocuire în cadrul opţiunii 3.

Cuptoare, maşini de spălat vesela, uscătoare

	Aparate
	Scenariul de baza (2020)
	Pondere
	Opţiunea 1 (2020)
	Pondere
	Opţiunea 2 (2020)
	Pondere
	Opţiunea 3 (2020)
	Pondere

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 produse analizate mai sus
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consumul energiei electrice, PJ
	5,54
	
	4,55
	
	4,28
	
	4,52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 produse (PJ):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uscătoare
	0,14
	17%
	0.115
	17%
	0.108
	17%
	0.114
	17%

	Maşini de spălat vase
	0,22
	27%
	0.181
	27%
	0.170
	27%
	0.179
	27%

	Cuptoare
	0,46
	56%
	0.378
	56%
	0.356
	56%
	0.375
	56%

	Total, 3 produse, PJ
	0,82
	100%
	0.674
	100%
	0.634
	100%
	0.669
	100%

	Raport cu cele 4 produse
	14,8%
	
	14,8%
	
	14,8%
	
	14,8%
	

	Raportul dintre ponderea celor 3 aparate și ponderea aparatelor de climatizare
	34,61%
	
	
	
	
	
	
	

	Estimarea valorii TVA ratat pentru cele 3 produse
, mil. lei
	
	
	0
	
	-4,54
	
	0
	

	Estimarea valorii câștigurilor populației de la scutiri TVA pentru cele 3 produse, mil lei
	
	
	0
	
	+4,54
	
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total, 7 produse, PJ
	6,36
	
	5,23
	
	4,92
	
	5,19
	

	Valoarea consumului de energie electrică, mln lei  
	3941,23
	
	3238.39
	
	3046.06
	
	3213.87
	

	Total emisii CO2, mii tone
	1182,96
	
	972,00
	
	914.27
	
	964.64
	

	Valoarea emisiilor, mln. lei
	378.55
	
	311.04
	
	292.57
	
	308.68
	

	Reducerea consumului de energie electrică faţă de nivelul prognozat în scenariul de bază
	
	
	-17.8%
	
	-22.7%
	
	-18.5%
	

	Reducerea CO2 emisii faţă de nivelul prognozat în scenariul de bază
	
	
	-17.8%
	
	-22.7%
	
	-18.5%
	


Sursa: Estimări de expert în baza MARKAL, sondaj şi date statistice
Opţiunile propuse au demonstrat rezultate economice şi asupra mediului promiţătoare, cu toate că doar opţiunea 2 atinge obiectivul şi îl depăşeşte puţin, pe când opţiunile 1 şi 3 sunt puţin sub obiectivul de eficientizare şi reducere a emisiilor CO2. Tabelul de mai jos estimează impacturile pentru toate tipurile de aparate în cadrul opţiunilor propuse.

Estimarea impacturilor economice, fiscale şi asupra mediului înconjurător, care sunt distribuite uniform în timp,  în unităţi monetare pentru anul 2020, mil. lei

	Impacturi, mil. lei
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opţiunea 3

	Impacturi economice
	

	Economi pentru gospodăriile casnice de la consumul mai eficient de energie electrică
	+702.84
	+895.17
	+727.36

	Câştiguri/costuri pentru gospodării de la schimbarea valorii produselor din cauza eficienţei acestora şi scutiri fiscale (TVA şi taxa vamală), de la procurarea aparatelor mai scumpe şi stimulentelor financiare oferite de stat
	-24.30
	+36.61
	-66.80

	Câştiguri/pierderi la bugetul de stat de la scutiri fiscale (TVA şi taxa vamală)
	+4.86
	-81.86
	+27.28

	Pierderi la bugetul de stat de la oferirea stimulentelor financiare pentru înlocuirea aparatelor vechi
	0.00
	0.00
	-87.90

	Câştigurile/pierderile vânzătorilor de aparate
	+4.05
	+5.90
	+22.74

	Pierderi la bugetul de stat de la ratarea încasării TVA la energia electrică (20% care sunt incluse în valoarea consumului economisit)
	-117.14
	-149.20
	-121.23

	Pierderile distribuitorilor de la energie electrică ratată (aprox. 15% reflectată în metodologia de calcul a tarifului)
	-91.67
	-116.76
	-94.87

	Total impact economic
	+478.64
	+589.86
	+406.58

	Impact asupra mediului
	

	Valoarea reducerii emisiilor CO2, mil. lei
	+67,51
	+85,98
	+69,87

	Total impact asupra mediului
	+67,51
	+85,98
	+69,87


Sursa: Estimări de expert în baza MARKAL, sondaj şi date statistice
Anexa nr. 8

Analiza impactului fiscal

	OPŢIUNEA I

	Cheltuieli publice 
	(mii MDL)

	Clasificarea funcţională (grupul principal, grupul) şi/sau  clasificarea pe program:

____________________________________
	Bugetul/ CBTM actual

Anul 1
	CBTM Anul 2
	CBTM Anul 3

	2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe categorii economice):

	a.  Costul total al opţiunii  

inclusiv:

· Responsabil de implementarea opţiunii propuse se propune a fi noua AEE, care va deveni funcţională anul viitor. Ponderea cheltuielilor AEE pentru implementarea opţiunii propuse este minoră şi va include doar cheltuieli pentru salarizare a 3 inspectori. Salariul planificat  constituie aprox. 3000 lei plus contribuţiile sociale şi asigurarea medicală achitate angajator (26.5%). Prin urmare cheltuielile per  inspector vor constitui circa 2795 lei.
· Cheltuieli de laborator pentru testarea aparatelor de pe piaţă. Anual se planifica 3 inspectări obligatorii şi cîte 2 testări comparative pentru fiecare caz în cazul când au fost identificate necorespunderi la prima testare. Prin urmare sunt planificate circa 6 inspectări (3 obligatorii şi 50% din cele 6 care urmează în cazul încălcărilor). Testările se propun a fi efectuate într-o ţară UE cu laborator acreditat.  Costurile unei testări în mediu va constitui sub 2000 Euro (500 Euro preţ  testare şi 1500 Euro preţ transportare). (calculat la rata de schimb 16 lei/Euro) 
· Cheltuielile anuale pentru campania de promovare a aparatelor econome 
· Realizarea sondajului în rândurile gospodăriilor casnice la fiecare 3 ani pentru monitorizarea implementării politicii. Costul unui sondaj estimat la circa 1000 Euro, sau 16.000 lei.
	136,62

192,00

1000,00

0,00
	136,62

192,00

500,00

0,00
	136,62

192,00

500,00

16,00

	b.  Finanţarea disponibilă în alocaţiile CBTM/bugetare existente 

inclusiv:

· Cheltuieli de personal

· Cheltuieli de laborator pentru testarea aparatelor de uz casnic

· Cheltuieli pentru sondaj
	136,62

192,00

0,00
	136,62

192,00

0,00
	136,62

192,00

16,00

	c.  Necesitatea în alocaţii adiţionale în CBTM/buget

· Cheltuielile anuale pentru campania de promovare a aparatelor econome 
	1000,00
	500,00
	500,00

	3. Mijloace potenţial disponibile pentru a acoperi cerinţele adiţionale:
	
	
	

	a.  Finanţare externă disponibilă pentru a acoperi necesităţile adiţionale, însă neincluse în CBTM 
	
	
	

	b.  Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la donatori)
	
	
	

	4. Impactul asupra veniturilor bugetare
	-11228,00
	-22460,00
	33680,00

	5. Necesitatea de resurse când nu există surse de finanţare (2с-3-4)
	12228,00
	22960,00
	34180,00


	OPŢIUNEA II

	Cheltuieli publice 
	(mii MDL)

	Clasificarea funcţională (grupul principal, grupul) şi/sau  clasificarea pe program:

____________________________________
	Bugetul/ CBTM actual

Anul 1
	CBTM Anul 2
	CBTM Anul 3

	2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe categorii economice):

	a.  Costul total al opţiunii  

inclusiv:

· Responsabil de implementarea opţiunii propuse se propune a fi noua AEE, care va deveni funcţională anul viitor. Ponderea cheltuielilor AEE pentru implementarea opţiunii propuse este minoră şi va include doar cheltuieli pentru salarizare a 3 inspectori. Salariul planificat  constituie aprox. 3000 lei plus contribuţiile sociale şi asigurarea medicală achitate angajator (26.5%). Prin urmare cheltuielile per  inspector vor constitui circa 2795 lei.
· Cheltuieli de laborator pentru testarea aparatelor de pe piaţă. Anual se planifica 3 inspectări obligatorii şi cîte 2 testări comparative pentru fiecare caz în care când au fost identificate necorespunderi la prima testare. Prin urmare sunt planificate circa 6 inspectări (3 obligatorii şi 50% din cele 6 care urmează în cazul încălcărilor). Testările se propun a fi efectuate într-o ţară UE cu laborator acreditat.  Costurile unei testări în mediu va constitui sub 2000 Euro (500 Euro preţ  testare şi 1500 Euro preţ transportare). (calculat la rata de schimb 16 lei/Euro) 
· Cheltuielile anuale pentru campania de promovare a aparatelor econome 
· Realizarea sondajului în rândurile gospodăriilor casnice la fiecare 3 ani pentru monitorizarea implementării politicii. Costul unui sondaj estimat la circa 1000 Euro, sau 16.000 lei.
	136,62

192,00

1000,00

0,00
	136,62

192,00

500,00

0,00
	136,62

192,00

500,00

16,00

	b.  Finanţarea disponibilă în alocaţiile CBTM/bugetare existente 

inclusiv:

· Cheltuieli de personal

· Cheltuieli de laborator pentru testarea aparatelor de uz casnic

· Cheltuieli pentru sondaj
	136,62

192,00

0,00
	136,62

192,00

0,00
	136,62

192,00

16,00

	c.  Necesitatea în alocaţii adiţionale în CBTM/buget

· Cheltuielile anuale pentru campania de promovare a aparatelor econome 
	1000,00
	500,00
	500,00

	3. Mijloace potenţial disponibile pentru a acoperi cerinţele adiţionale:
	
	
	

	a.  Finanţare externă disponibilă pentru a acoperi necesităţile adiţionale, însă neincluse în CBTM 
	
	
	

	b.  Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la donatori)
	
	
	

	4. Impactul asupra veniturilor bugetare
	-23110,00
	-46210,00
	-69320,00

	5. Necesitatea de resurse când nu există surse de finanţare (2с-3-4)
	24110,00
	46710,00
	69820,00


	OPŢIUNEA III

	Cheltuieli publice 
	(mii MDL)

	Clasificarea funcţională (grupul principal, grupul) şi/sau  clasificarea pe program:

____________________________________
	Bugetul/ CBTM actual

Anul 1
	CBTM Anul 2
	CBTM Anul 3

	2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe categorii economice):

	a.  Costul total al opţiunii  

inclusiv:

· Responsabil de implementarea opţiunii propuse se propune a fi noua AEE, care va deveni funcţională anul viitor. Ponderea cheltuielilor AEE pentru implementarea opţiunii propuse este minoră şi va include doar cheltuieli pentru salarizare a 3 inspectori. Salariu planificat  constituie aprox. 3000 lei plus contribuţiile sociale şi asigurarea medicală achitate angajator (26.5%). Prin urmare cheltuielile per  inspector vor constitui circa 2795 lei.
· Cheltuieli de laborator pentru testarea aparatelor de pe piaţă. Anual se planifica 3 inspectări obligatorii şi cîte 2 testări comparative pentru fiecare caz în care când au fost identificate necorespunderi la prima testare. Prin urmare sunt planificate circa 6 inspectări (3 obligatorii şi 50% din cele 6 care urmează în cazul încălcărilor). Testările se propun a fi efectuate într-o ţară UE cu laborator acreditat.  Costurile unei testări în mediu va constitui sub 2000 Euro (500 Euro preţ  testare şi 1500 Euro preţ transportare). (calculat la rata de schimb 16 lei/Euro)
· Cheltuielile anuale pentru campania de promovare a aparatelor econome 
· Realizarea sondajului în rândurile gospodăriilor casnice la fiecare 3 ani pentru monitorizarea implementării politicii. Costul unui sondaj estimat la circa 1000 Euro, sau 16.000 lei.
	136,62

192,00

1000,00

0,00
	136,62

192,00

500,00

0,00
	136,62

192,00

500,00

16,00

	b.  Finanţarea disponibilă în alocaţiile CBTM/bugetare existente 

inclusiv:

· Cheltuieli de personal

· Cheltuieli de laborator pentru testarea aparatelor de uz casnic

· Cheltuieli pentru sondaj
	136,62

192,00

0,00
	136,62

192,00

0,00
	136,62

192,00

16,00

	c.  Necesitatea în alocaţii adiţionale în CBTM/buget

· Cheltuielile anuale pentru campania de promovare a aparatelor econome 
	1000,00
	500,00
	500,00

	3. Mijloace potenţial disponibile pentru a acoperi cerinţele adiţionale:
	
	
	

	a.  Finanţare externă disponibilă pentru a acoperi necesităţile adiţionale, însă neincluse în CBTM 
	
	
	

	b.  Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la donatori)
	
	
	

	4. Impactul asupra veniturilor bugetare
	-18190,00
	-36370,00
	-54560,00

	5. Necesitatea de resurse când nu există surse de finanţare (2с-3-4)
	19190,00
	36870,00
	55060,00


Anexa nr. 9

Compararea opţiunilor – analiza cost-beneficiu
	ESTIMAREA IMPACTURILOR PENTRU 2020
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opţiunea 3
	
	
	
	
	
	
	

	Impactul fiscal distribuit uniform în timp, pentru 2020
	-112,28
	-231,06
	-181,85
	
	
	
	
	
	
	

	Impactul economic pentru anul 2020
	590,92
	820,92
	588,43
	
	
	
	
	
	
	

	Factorul de discont
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La estimarea impacturilor pentru fiecare an până în 2020, s-a presupus că distribuţia acestora va fi lineară, în afară de impactul fiscal fix, care nu se schimbă în timp



	Opţiunea 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anul
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Impactul fiscal distribuit uniform în timp, pentru 2020
	-11,23
	-22,46
	-33,68
	-44,91
	-56,14
	-67,37
	-78,60
	-89,82
	-101,05
	-112,28

	Impactul economic pentru anul 2020
	59,09
	118,18
	177,27
	236,37
	295,46
	354,55
	413,64
	472,73
	531,82
	590,92

	Impactul fiscal fix (implementarea)
	-1,00
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50

	Benefici nete
	46,86
	95,23
	143,09
	190,95
	238,82
	286,68
	334,54
	382,41
	430,27
	478,14

	Valoarea Prezentă Netă (NPV)
	1658,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opţiunea 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anul
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Impacturile economice si fiscale distribuite uniform in timp
	-23,11
	-46,21
	-69,32
	-92,42
	-115,53
	-138,63
	-161,74
	-184,84
	-207,95
	-231,06

	Costuri de implementare
	82,09
	164,18
	246,28
	328,37
	410,46
	492,55
	574,64
	656,73
	738,83
	820,92

	Impactul fiscal fix (implementarea)
	-1,00
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50

	Benefici nete
	57,99
	117,47
	176,46
	235,45
	294,43
	353,42
	412,40
	471,39
	530,38
	589,36

	Valoarea Prezentă Netă (NPV)
	2045,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opţiunea 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anul
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Impacturile economice si fiscale distribuite uniform in timp
	-18,18
	-36,37
	-54,55
	-72,74
	-90,92
	-109,11
	-127,29
	-145,48
	-163,66
	-181,85

	Costuri de implementare
	58,84
	117,69
	176,53
	235,37
	294,21
	353,06
	411,90
	470,74
	529,58
	588,43

	Impactul fiscal fix (implementarea)
	-1,00
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50
	-0,50

	Benefici nete
	39,66
	80,82
	121,47
	162,13
	202,79
	243,45
	284,11
	324,76
	365,42
	406,08

	Valoarea Prezentă Netă (NPV)
	1408,45
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� � HYPERLINK "http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm" ��http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm�


� Proiect


� Date statistice pentru anul 2009. 


� Intensitatea energetică sau consumul energetic pe unitate PIB conform Institutului Mondial de Cercetări pentru anul 2003 � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_energy_intensity" ��http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_energy_intensity� 


� 3,7 comparativ cu Austria; 2,6 faţă de Belgia; 3,9 - Danemarca; 3,2 faţă de Germania, etc.


� Consumul este dedus din suma achitată pentru consumul anual (1928 lei) împărţită la tariful de mediu de 1,38 lei, inclusiv TVA (media dintre tariful Union Fenosa de 1,32 lei şi RED-uri de 1,44 lei, valabile din 8/1/2008 până pe 1/19/2010).


� Calculate la preţul mediu pe ţară ce constituie 1,66 lei în 2010.


� � HYPERLINK "http://www.idealo.co.uk/compare/23594/bosch-ksr38x31gb.html" �Bosch KSR38X31GB�, Energy Rating: A++ / Annual Energy Consumption: 103 kWh/Year / Total Capacity: 355 litre / Fridge Capacity: 355 litre / Freezer Star Rating: 4 Star / Automatic Defrost / Anti Bacteria / Interior Lighting / Safety Feature: Safety Glass Shelves, etc. 





� 1397 kWh/an (consumul unei gospodării) x 1,66 lei (tarif 2010) / 302,12 (economie monetară realizată din înlocuirea frigiderului de Clasa C cu unul de Clasa A++). 


� http://infoenergie.ro/ghid/ponderea.html


� Becurile incandescente nu sunt eficiente deoarece majoritatea energiei disipate de ele se transformă în căldură şi doar o mică parte în lumină. Astfel, cele mai bune becuri incandescente ajung undeva la 35 lumeni (intensitate luminoasă) per watt, cele fluorescente - 80 lumeni per watt.


� Estimările autorilor în baza datelor „Energy Labelling of Household Appliances and its Importance to Retailers”, CEECAP – Implementing EU Appliance Policy in Central and Eastern Europe project, http://www.ceecap.org/


� � HYPERLINK "http://forum.7p.ro/Cum-alegeti-frigiderul.aspx?g=posts&t=1606" ��http://forum.7p.ro/Cum-alegeti-frigiderul.aspx?g=posts&t=1606� 


� Tarif Union Fenosa 1,6 lei, inclusiv TVA, calculat  în Euro la rata de 16 lei.


� Date, noiembrie 2009, Europe’s Energy Portal, � HYPERLINK "http://www.energy.eu/" �http://www.energy.eu/� (inclusiv TVA).


� Potrivit studiului CEECAP, o gospodărie din UE ar economisi între 200 şi 1000 EURO anual, în dependenţă de consumul total anual de energie utilizând produsele cu impact energetic şi implicit, luând în cont creşterea preţurilor la energie. 


� � HYPERLINK "http://www.etsap.org/markal/main.html" ��http://www.etsap.org/markal/main.html� 


� Numărul instituţiilor din lume care utilizează acest instrument în analize şi prognoze energetice constituie 77 reprezentând 37 de ţări. Mai recent, altele 9 ţări, inclusiv RM a beneficiat de asistenţa tehnică a USAID pentru ajustarea acestui instrument pentru Moldova


� Experience of Implementing the EU Legislation on Energy Efficiency Requirements of Households Electrical Refrigerators, Frank Klinckenberg, Klinckenberg Consultants (http://www.ceecap.org/img_assets/File/D13_10_Kiev_Oct2007_Klinckenberg.pdf)


� Aparatele de răcire conţin ulei care pot fi contaminate cu ODS. Unele frigidere produse înainte de anul 2000 au componente care conţin mercur; aparatele casnice produse anterior anului 1979 conţin PCB. 


� Directiva UE prevede ca cel puţin următoarele substanţe, preparate şi componente să fie îndepărtate din orice aparat colectat: condensatoarele care conţin policlorobifenil PCB; componentele care conţin mercur, precum întrerupătoarele sau lămpile cu retroiluminare; baterii; deşeurile de azbest şi componentele care contin azbest (ex. Boilere si sisteme de încălzire); tuburile catodice; clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); lămpile cu descărcare în gaze; condensatorii electrolitici care conţin substanţe periculoase (inaltime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar in mod proporţional).


�  S.U.A. a restricţionat şi au interzis mercurul în compoziţia produselor, cum sunt termometrele, motoarele sau comutatoarele cu termostat de la centralele termice.


� Dacă aţi spart un bec fluorescent în interiorul locuinţei, acesta poate contamina suprafeţele şi aerul cu mercur. Camera trebuie aerisită cel puţin 15 minute. Nu folosiţi aspiratorul, deoarece filtrul se va impregna cu mercur si-l va expira în aer în particule şi mai mici fiind mult mai periculos. Cioburile şi alte resturi se strâng cu ajutorul mănuşilor de cauciuc şi se depozitează intr-o pungă. 


� UE obligă producătorii de surse de iluminat să recicleze becurile fluorescente.


� � HYPERLINK "http://www.consumredus.ro" ��www.consumredus.ro� 


� 1. Colectare direct la punctele de colectare municipale – deşeurile sunt aduse direct de persoanele fizice sau strânse de autorităţile locale prin campanii; 2. sistemul take-back la distribuitori – promovarea schimbării produselor vechi cu unele noi şi oferirea unor reduceri de preţ daca comparatorul predă produsul vechi către distribuitor; 3. sistemul take-back la producători – mecanism identic cu cel de la sistemul take-back la distribuitor numai că în acest caz campaniile sunt finanţate de producător.


� � HYPERLINK "http://stiri.rol.ro/inlocuieste-aparatul-frigorific-vechi-cu-unul-nou-612727.html" ��http://stiri.rol.ro/inlocuieste-aparatul-frigorific-vechi-cu-unul-nou-612727.html� 


� �HYPERLINK "http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_34331_42638270_1_1_1_37465,00&&en-USS_01DBC.html"�http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_34331_42638270_1_1_1_37465,00&&en-USS_01DBC.html�, accesat 15 septembrie 2010 OECD Conference on Household Behavior and Environmental Policy, 2009; session 1 Maria Alm, Swedish Energy Agency


� Sida Equality Prompt # 9: Energy Policy and Equality Between Women and Men, Prepared for Sida by B. Woroniuk and J. Schalkwyk, December 1998


� �HYPERLINK "http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=264&"�http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=264&�, accesat 15 septembrie 2010


� �HYPERLINK "http://ec.europa.eu/health/opinions/en/energy-saving-lamps/index.htm" \l "7"�http://ec.europa.eu/health/opinions/en/energy-saving-lamps/index.htm#7�, accesat 30 septembrie 2010


� http://www.cbs-axa.org/


�   Why be a campaign associate? Views from the Industry, Luigi Meli, Director general CECED, www.ceced.org


� În locul becurilor cu filament, vor fi folosite lămpile cu halogen, LED-urile şi becurile economice fluorescente CFL. 


� În scopul estimărilor efectuate în prezentul studiu 1 kWh = 669,6 gr CO2, pagina 190, tabelul 5-10,  „Emisii de GES de la arderea combustibililor fosili” conform Comunicării Naţionale Doi a Republicii Moldova, 2010. Conform AIE, 1 kWh constituie 507 gr CO2 similară celei mondiale. Ca comparaţie, în Israel 1 kWh produse 764 gr CO2 faţă de Austria 202 gr CO2.  1 PJ = 186 mii tone CO2.


�   Preţ de piaţă CO2 - 20 Euro/tonă; rata de schimb 1 Euro - 16 lei (O2 Prices. EU Analysis of EU CO2 Market  � HYPERLINK "http://www.emissierechten.nl/co2prices/" ��http://www.emissierechten.nl/co2prices/�)  


� Valoarea vânzărilor a fost estimată în felul următor: media importunilor pentru anii 2007-2009 în lei la cursul mediu de schimb pentru acești ani, a fost majorată cu 20% care conform experților este adaosul comercial a vânzătorilor.


� Valoarea vânzărilor a fost estimată în felul următor: media importunilor pentru anii 2007-2009 în lei la cursul mediu de schimb pentru aceşti ani, a fost majorată cu 20% care conform experţilor este adaosul comercial a vânzătorilor, şi apoi a fost redusă pentru a reflecta tendinţa de saturaţie a gospodăriilor, procurările fiind egale cu rata de înlocuire de 3,5% anual, faţă de creşterea recentă de 7,25% a procurărilor. Vânzările obţinute au fost crescute cu 3% anual, pentru a ţine cont şi de creşterea de 3% aplicată preţului energiei electrice în prognozele modelului MARKAL. 


� Numărul frigiderelor a fost estimat în felul următor: Numărul mediu anual de frigidere importate pe perioada 2007-2009 (114036 unităţi), a fost considerat că reprezintă 7,25% din total frigidere. Prin urmare acest număr a fost diminuat să reprezinte 3,5% (rata anuală de înlocuiri până în 2020).


� Valoarea vânzărilor a fost estimată în felul următor: media importunilor pentru anii 2007-2009 în lei la cursul mediu de schimb pentru acești ani, a fost majorată cu 20% care conform experților este adaosul comercial a vânzătorilor, și apoi a fost redusă pentru a reflecta tendința de saturație a gospodăriilor, procurările fiind egale cu rata de înlocuire de 3,5% anual, față de creșterea recentă de 7,95% a procurărilor. Vânzările obținute au fost crescute cu 3% anual, pentru a ține cont și de creșterea de 3% aplicată prețului energiei electrice în prognozele modelului MARKAL. 


� Numărul frigiderelor a fost estimate în felul următor: Numărul mediu anual de importat de frigidere pe perioada 2007-2009 (114036 unități), a fost considerat că reprezintă 7,25% din total frigidere. Prin urmare acest număr a fost diminuat să reprezinte 3,5% (rata anuală de înlocuiri până în 2020).


� � HYPERLINK "https://www.iea.org/work/2004/cooling/waide.pdf" ��https://www.iea.org/work/2004/cooling/waide.pdf�. Raport Agenţia Internaţională Energetică. 


� Valoarea vânzărilor a fost estimată în felul următor: Dotarea gospodăriilor până în 2020 va creşte cu 16,75% din totalul populaţiei (24% dotări medii urban-rural în 2020 minus 7,26% dotări medii urban-rural la moment), prin urmare valoarea procurărilor anuale va fi de 1,675% din totalul populaţie. Numărul de unităţi care reprezintă 1% din total populaţie a fost estimat în baza datelor de dotări cu frigidere, unde cunoaştem că vânzările medii anuale reprezintă circa 7,25% din stocul total de frigider care se află în dotarea gospodăriilor casnice la moment, sau 8,95% din totalul populației, reieșind din nivelul de dotare ce circa 81% la moment conform MARKAL. S-a dedus că valoarea la 1% este de 8870 unități, iar anual procurările de 1,675% reprezintă 14853 unități. Ponderea acestora în total unități vândute în mediu pentru perioada 2007-2009 constituie 65,19%. Prin urmare aplicând această pondere la valoarea medie a importurilor pentru perioada 2007-2009, majorată cu 20% marja comercială, de 96,94 milioane lei, primim valoarea de procurări anuale de 63,20 milioane lei. Se presupune că această valoare va crește anual cu 3% și va ajunge la 87,48 milioane lei în 2020. Această valoare se presupune că include TVA.


� 1 PJ (2006, preţ mediu  1 kWh - 0,89 lei) =247,22 mln lei; 


 1 PJ (2009, preţ mediu 1 kWh -  1,38 lei) =383,33 mln lei 


 1 PJ + 619,69 PJ (2020, preţ prognozat reieşind din Studiul World Energy Outlook 2009, conform căruia preţul la gazele naturale vor creşte cu 3% anual.  Acelaşi trend s-a luat în calcul pentru preţurile la energia electrică. Respectiv, dacă preţul 1 kWh constituie 1,66 lei în 2010, în 2020 acesta va fi egal cu 2,23 lei. 


� Estimarea valorii scutirilor TVA a fost făcut în felul următor: S-a presupus că deoarece nivelul dotările gospodăriilor cu aparatele date este jos, abordarea în estimarea valorii scutirilor TVA este similară cu cea a aparatelor de climatizare. Raportul dintre ponderea celor 3 aparate şi ponderea aparatelor de climatizare este de 34,61%. Deoarece valoarea medie a preţului celor 3 categorii de aparate este comparabilă cu cel al aparatelor de climatizare, putem aplica acest raport la valoarea scutirilor TVA în cazul aparatelor de climatizare de 13,12 milioane lei, obţinând suma de 4,54 milioane lei.
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RED Nord şi Nord-Vest

RED Union Fenosa

Figura 4. Tarifele de livrare a energiei electrice consumatorilor, inclusiv TVA, in 1997-2010  (bani/kWh)
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1-Tarifele EE 97-03 bani

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2008 (bani/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03		12/31/04		12/31/05		12/31/06		8/3/07		1/19/08		8/1/08		1/19/10

		RED Nord şi Nord-Vest		28.80		30.60		50.40		60.00		68.40		78.00		75.60		84.00		84.00		84.00		84.00		84.00		121.20		129.60		144.00		171.60

		RED Union Fenosa		28.80		30.60		50.40		60.00		78.00		81.60		86.40		96.00		93.60		93.60		93.60		93.60		115.20		117.60		132.00		159.60

				28.8		30.6		50.4		60		73.2		79.8		81		90		88.8		88.8		88.8		88.8		118.2		123.6		138		165.6
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Tarifele de livrare a energiei electrice consumatorilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)
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2-Tarifele EE 97-03 centi

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		5.22		5.16		4.67		4.17		4.52		5.04		4.81		4.95		4.95

		RED privatizate de UF		5.22		5.16		4.67		4.17		5.15		5.27		5.50		5.66		5.52
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3-Producţia EE 2003

		Producţiade energie electrică 2003 (mil.kWh)

		CET-2		74

		CET-1		13

		CET-Nord		5

		NHE Costeşti		8
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Prod. si cons. EE 97-03

		Productia si consumul de energie electrica in perioada 1997-2003

				1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003

		Producţia energiei electrice		1142.9		960.4		879.1		712.5		1042.9		952.9		842.9

		Consumul energiei electrice		3316.9		2939		2356.4		2074		2027.2		2219.9		2347.5
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Structura consumului de energie electrica  in anii 2001-2003
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5-Structura consum si prod. 

		Structura consumului de energie electrica in anii 2001-2003

				consumatori casnici		instituţii bugetare		industria		agricultura		alti consumatori

		2001		38		9.3		29.4		7.6		14

		2002		34		12		32.9		7.1		15.7
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6-Evoluţia tarifelor la gaze

		Evoluţia tarifelor la gazele naturale

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		1/1/03		7/1/03		7/15/03

		lei/1000m3		454		370		638		926		926		1079		1058

		dolari/100m3		98.7		74.9		70.9		77.2		67		76.5		75
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7-Structura livrari GN 2002

		Structura livrărilor de gaze naturale

				Chisinau-gaz		Ialoveni -gaz		Balti-gaz		Edinet-gaz		Floresti-gaz		Orhei-gaz		Gagauz-gaz		Altele

		Rata		64.2		4.3		9.3		3.2		5.3		4.4		3.2		6.1
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8-Pierderi normative&efective

		Companiile de distribuţie a energiei electrice		Pierderile admise la calcularea tarifului (în % faţă de energia electrică intrată în reţelele de distribuţie)						Pierderile efective (%)

				2001		2002		2003		2001		2002		2003				2001		2002		2003

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		28.4		24.4		20.1				9.2		6.4		2.9

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		39.9		35.4		31.0				20.7		17.4		13.8

		RED Union Fenosa		19.2		17.7		17.0		34.0		29.3		29.0				14.8		11.6		12
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1-Tarifele EE 97-03 bani

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (bani/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		24.00		25.50		42.00		50.00		57.00		65.00		63.00		70.00		70.00

		RED privatizate de UF		24.00		25.50		42.00		50.00		65.00		68.00		72.00		80.00		78.00
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RED Nord şi Nord-Vest

RED privatizate de UF

Tarifele de livrare a energiei electrice consumatorilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)
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2-Tarifele EE 97-03 centi

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		5.22		5.16		4.67		4.17		4.52		5.04		4.81		4.95		4.95

		RED privatizate de UF		5.22		5.16		4.67		4.17		5.15		5.27		5.50		5.66		5.52
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Producţia şi consumul de energie electrică 2003
 (mil.kWh)
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3-Producţia EE 2003

		Producţiade energie electrică 2003 (mil.kWh)

		CET-2		74

		CET-1		13

		CET-Nord		5

		NHE Costeşti		8

		Alti porducători		1

								842.9

								113.2		13.4298256021

								622.2		73.8165855973

								38.7		4.5912919682

								63.4		7.5216514415

								5.4		0.6406453909





Диаграмма4

		1997		1997

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003



Productia si consumul de energie electrica in perioada 1997-2003

Consumul energiei electrice

Productia si consumul de energie electrica in perioada 1997-2003

1142.9

3316.9

960.4

2939

879.1

2356.4

712.5

2074

1042.9

2027.2

952.9

2219.9

842.9

2347.5



Prod. si cons. EE 97-03

		Productia si consumul de energie electrica in perioada 1997-2003

				1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003

		Producţia energiei electrice		1142.9		960.4		879.1		712.5		1042.9		952.9		842.9

		Consumul energiei electrice		3316.9		2939		2356.4		2074		2027.2		2219.9		2347.5
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		2003		2003		2003		2003		2003
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5-Structura consum si prod. 

		Structura consumului de energie electrica in anii 2001-2003

				consumatori casnici		instituţii bugetare		industria		agricultura		alti consumatori

		2001		38		9.3		29.4		7.6		14

		2002		34		12		32.9		7.1		15.7

		2003
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6-Evoluţia tarifelor la gaze

		Evoluţia tarifelor la gazele naturale

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		1/1/03		7/1/03		7/15/03

		lei/1000m3		454		370		638		926		926		1079		1058

		dolari/100m3		98.7		74.9		70.9		77.2		67		76.5		75
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7-Structura livrari GN 2002

		Structura livrărilor de gaze naturale

				Chisinau-gaz		Ialoveni -gaz		Balti-gaz		Edinet-gaz		Floresti-gaz		Orhei-gaz		Gagauz-gaz		Altele

		Rata		64.2		4.3		9.3		3.2		5.3		4.4		3.2		6.1
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8-Pierderi normative&efective

		Companiile de distribuţie a energiei electrice		Pierderile admise la calcularea tarifului (în % faţă de energia electrică intrată în reţelele de distribuţie)												Pierderile efective (%)

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		28.4		24.4		20.1		16.9		14.4		13.2		9.2		6.4		2.9		0.6		-1.6		-2.3

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		39.9		35.4		31.0		25.4		20.1		15.8		20.7		17.4		13.8		9.1		4.1		0.3

		RED Union Fenosa		19.2		17.7		17.0		14.4		14.4		14.4		34.0		29.3		29.0		23.4		21.4		16.9		14.8		11.6		12.0		9.0		7.0		2.5

				2001		2002		2003		2004

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		16.3

				28.4		24.4		20.1		16.9

				2001		2002		2003		2004

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		16.3

				39.9		35.4		31.0		25.4

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		RED Nord, normative losses		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		15.0		13.6		13.3

		RED Nord, actual losses		28.4		24.4		20.1		16.9		14.4		13.2		11.5		11.0		11.1

		RED Nord-Vest, normative losses		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		15.0		14.5		14.0

		RED Nord-Vest, actual losses		39.9		35.4		31.0		25.4		19.9		15.8		13.8		13.6		13.3

		RED Union Fenosa, normative losses		19.2		17.7		17.0		14.4		14.4		14.4		14.4		14.0		13.5

		RED Union Fenosa, actual losses		34.0		29.3		29.0		23.4		21.4		16.9		16.9		15.4		14.0

		Pierderi normative

		Pierderi efective
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1-Tarifele EE 97-03 bani

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (bani/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		24.00		25.50		42.00		50.00		57.00		65.00		63.00		70.00		70.00

		RED privatizate de UF		24.00		25.50		42.00		50.00		65.00		68.00		72.00		80.00		78.00





Диаграмма2

		35586		35586

		36047		36047

		36144		36144

		36336		36336

		36606		36606

		37145		37145

		37469		37469

		37803		37803

		37817		37817



RED Nord şi Nord-Vest

RED privatizate de UF

Tarifele de livrare a energiei electrice consumatorilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)
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2-Tarifele EE 97-03 centi

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		5.22		5.16		4.67		4.17		4.52		5.04		4.81		4.95		4.95

		RED privatizate de UF		5.22		5.16		4.67		4.17		5.15		5.27		5.50		5.66		5.52
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3-Producţia EE 2003

		Producţiade energie electrică 2003 (mil.kWh)

		CET-2		74

		CET-1		13

		CET-Nord		5

		NHE Costeşti		8

		Alti porducători		1

								842.9

								113.2		13.4298256021

								622.2		73.8165855973

								38.7		4.5912919682

								63.4		7.5216514415

								5.4		0.6406453909
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Prod. si cons. EE 97-03

		Productia si consumul de energie electrica in perioada 1997-2003

				1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003

		Producţia energiei electrice		1142.9		960.4		879.1		712.5		1042.9		952.9		842.9

		Consumul energiei electrice		3316.9		2939		2356.4		2074		2027.2		2219.9		2347.5
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5-Structura consum si prod. 

		Structura consumului de energie electrica in anii 2001-2003

				consumatori casnici		instituţii bugetare		industria		agricultura		alti consumatori

		2001		38		9.3		29.4		7.6		14

		2002		34		12		32.9		7.1		15.7

		2003
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6-Evoluţia tarifelor la gaze

		Evoluţia tarifelor la gazele naturale

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		1/1/03		7/1/03		7/15/03

		lei/1000m3		454		370		638		926		926		1079		1058

		dolari/100m3		98.7		74.9		70.9		77.2		67		76.5		75
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7-Structura livrari GN 2002

		Structura livrărilor de gaze naturale

				Chisinau-gaz		Ialoveni -gaz		Balti-gaz		Edinet-gaz		Floresti-gaz		Orhei-gaz		Gagauz-gaz		Altele

		Rata		64.2		4.3		9.3		3.2		5.3		4.4		3.2		6.1
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8-Pierderi normative&efective

		Companiile de distribuţie a energiei electrice		Pierderile admise la calcularea tarifului (în % faţă de energia electrică intrată în reţelele de distribuţie)												Pierderile efective (%)

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		28.4		24.4		20.1		16.9		14.4		13.2		9.2		6.4		2.9		0.6		-1.6		-2.3

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		39.9		35.4		31.0		25.4		20.1		15.8		20.7		17.4		13.8		9.1		4.1		0.3

		RED Union Fenosa		19.2		17.7		17.0		14.4		14.4		14.4		34.0		29.3		29.0		23.4		21.4		16.9		14.8		11.6		12.0		9.0		7.0		2.5

				2001		2002		2003		2004

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		16.3

				28.4		24.4		20.1		16.9

				2001		2002		2003		2004

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		16.3

				39.9		35.4		31.0		25.4

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		RED Nord, pierderi normative		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		15.0		13.6		13.3

		RED Nord, pierderi efective		28.4		24.4		20.1		16.9		14.4		13.2		11.5		11.0		11.1

		RED Nord-Vest, normative losses		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		15.0		14.5		14.0

		RED Nord-Vest, actual losses		39.9		35.4		31.0		25.4		19.9		15.8		13.8		13.6		13.3

		RED Union Fenosa, pierderi normative		19.2		17.7		17.0		14.4		14.4		14.4		14.4		14.0		13.5

		RED Union Fenosa, pierderi efective		34.0		29.3		29.0		23.4		21.4		16.9		16.9		15.4		14.0

		Pierderi normative

		Pierderi efective
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1-Tarifele EE 97-03 bani

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (bani/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		24.00		25.50		42.00		50.00		57.00		65.00		63.00		70.00		70.00

		RED privatizate de UF		24.00		25.50		42.00		50.00		65.00		68.00		72.00		80.00		78.00
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RED Nord şi Nord-Vest

RED privatizate de UF

Tarifele de livrare a energiei electrice consumatorilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)

5.22
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2-Tarifele EE 97-03 centi

		Tarifele de livrare a energiei electrice consumatroilor în 1997-2003 (cenţi/kWh)

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		3/21/00		9/11/01		8/1/02		7/1/03		7/15/03

		RED Nord şi Nord-Vest		5.22		5.16		4.67		4.17		4.52		5.04		4.81		4.95		4.95

		RED privatizate de UF		5.22		5.16		4.67		4.17		5.15		5.27		5.50		5.66		5.52





Диаграмма3
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Producţia şi consumul de energie electrică 2003
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3-Producţia EE 2003

		Producţiade energie electrică 2003 (mil.kWh)

		CET-2		74

		CET-1		13

		CET-Nord		5

		NHE Costeşti		8

		Alti porducători		1

								842.9

								113.2		13.4298256021

								622.2		73.8165855973

								38.7		4.5912919682

								63.4		7.5216514415

								5.4		0.6406453909
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Prod. si cons. EE 97-03

		Productia si consumul de energie electrica in perioada 1997-2003

				1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003

		Producţia energiei electrice		1142.9		960.4		879.1		712.5		1042.9		952.9		842.9

		Consumul energiei electrice		3316.9		2939		2356.4		2074		2027.2		2219.9		2347.5
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5-Structura consum si prod. 

		Structura consumului de energie electrica in anii 2001-2003

				consumatori casnici		instituţii bugetare		industria		agricultura		alti consumatori

		2001		38		9.3		29.4		7.6		14

		2002		34		12		32.9		7.1		15.7

		2003
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6-Evoluţia tarifelor la gaze

		Evoluţia tarifelor la gazele naturale

				6/5/97		9/9/98		12/15/98		6/25/99		1/1/03		7/1/03		7/15/03

		lei/1000m3		454		370		638		926		926		1079		1058

		dolari/100m3		98.7		74.9		70.9		77.2		67		76.5		75
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7-Structura livrari GN 2002

		Structura livrărilor de gaze naturale

				Chisinau-gaz		Ialoveni -gaz		Balti-gaz		Edinet-gaz		Floresti-gaz		Orhei-gaz		Gagauz-gaz		Altele

		Rata		64.2		4.3		9.3		3.2		5.3		4.4		3.2		6.1
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8-Pierderi normative&efective

		Companiile de distribuţie a energiei electrice		Pierderile admise la calcularea tarifului (în % faţă de energia electrică intrată în reţelele de distribuţie)												Pierderile efective (%)

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		28.4		24.4		20.1		16.9		14.4		13.2		9.2		6.4		2.9		0.6		-1.6		-2.3

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		39.9		35.4		31.0		25.4		20.1		15.8		20.7		17.4		13.8		9.1		4.1		0.3

		RED Union Fenosa		19.2		17.7		17.0		14.4		14.4		14.4		34.0		29.3		29.0		23.4		21.4		16.9		14.8		11.6		12.0		9.0		7.0		2.5

				2001		2002		2003		2004

		RED Nord		19.2		18.0		17.2		16.3

				28.4		24.4		20.1		16.9

				2001		2002		2003		2004

		RED Nord-Vest		19.2		18.0		17.2		16.3

				39.9		35.4		31.0		25.4

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		RED Nord, pierderi normative		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		15.0		13.6		13.3

		RED Nord, pierderi efective		28.4		24.4		20.1		16.9		14.4		13.2		11.5		11.0		11.1

		RED Nord-Vest, pierderi normative		19.2		18.0		17.2		16.3		16.0		15.5		15.0		14.5		14.0

		RED Nord-Vest, pierderi efective		39.9		35.4		31.0		25.4		19.9		15.8		13.8		13.6		13.3

		RED Union Fenosa, pierderi normative		19.2		17.7		17.0		14.4		14.4		14.4		14.4		14.0		13.5

		RED Union Fenosa, pierderi efective		34.0		29.3		29.0		23.4		21.4		16.9		16.9		15.4		14.0

		Pierderi normative

		Pierderi efective






