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Declinarea responsabilității

Se intenționează ca prezentul Ghid sa fie un manual pentru toate părțile afectate, în mod direct sau indirect, de "noua" Directivă privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE (Directiva CEM). Prezentul Ghid vine în sprijinul interpretării directivei, însă nu o înlocuiește; acesta explică și clarifică câteva din cele mai importante aspecte legate de aplicarea directivei. De asemenia, se intenționează ca Ghidul să garanteze libera circulație a produselor pe Piața Unică UE, prin înțelegerea asupra acestor explicații si clarificări, realizată prin consensul Statelor Membre si altor parți interesate.

Prezentul Ghid va fi revizuit periodic în scopul actualizării.

Prezentul Ghid este disponibil public, dar nu este obligatoriu în sensul actelor legale adoptate de oricare dintre instituțiile UE, chiar dacă cuvântul "trebuie" este deseori utilizat pe parcursul textului. În cazul oricărei inconsecvențe între prevederile Directivei CEM și prezentul Ghid, prevederile Directivei CEM prevalează.
Comisia Europeană se angajează să mențină prezentul Ghid, pentru a se asigura că informațiile sunt corecte și actualizate. Erorile aduse la cunoștința Comisiei vor fi corectate. Cu toate acestea, Comisia nu-și asumă vre-o responsabilitate sau răspundere în ceea ce privește informațiile din prezentul Ghid. Informațiile:

· au doar un caracter general și nu vizează soluționarea  circumstanțelor specifice ale unei anumite persoane sau entități;

· nu sunt neapărat cuprinzătoare, complete, exacte sau actualizate;

· uneori se referă la informații externe asupra cărora Comisia nu are control și pentru care Comisia nu își asumă nici o responsabilitate;

· nu constituie o recomandare de natură juridică.

În cele din urmă, se atrage atenția asupra faptului că toate referințele la Marcajul "CE" și Declarația UE de conformitate țin doar de directiva CEM. Un produs beneficiază de libera circulație pe piața UE numai în cazul în care produsul respectă prevederile tuturor actelor legislative ale UE aplicabile. Prin urmare, se face trimitere, ori de câte ori este necesar, dar nu întotdeauna, la alte acte juridice UE.

INTRODUCERE

Prezentul Ghid ar trebui să fie interpretat în fiecare caz prin coroborare cu Ghidul albastru privind punerea în aplicare a normelor Uniunii cu privire la produse1.

Scopul prezentului Ghid este de a oferi atât orientări cu privire la anumite elemente și proceduri ale Directivei CEM.

Noua Directivă CEM (Directiva 2014/30/UE) abrogă și înlocuiește Directivă CEM (Directiva 2004/108/CE). Obiectivele rămân aceleași – de a garanta libera circulație a echipamentelor2 și de a crea un mediu electromagnetic acceptabil pe teritoriul Uniunii3.

Așadar, obiectivul principal al Directivei CEM este de a reglementa compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor. Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost stabilite prevederi, astfel încât:

· echipamentele trebuie să respecte cerințele Directivei CEM în cazul când sunt puse la dispoziție pe piață și / sau puse în funcțiune atunci când sunt instalate, întreținute și utilizate conform destinației în mod corespunzător;

· pentru instalații fixe este cerută aplicarea bunelor practici inginerești, cu posibilitatea ca autoritățile competente ale statelor membre să solicite dovada conformității instalației fixe, și, acolo unde este cazul, să inițieze o evaluare dacă sunt stabilite neconformități.

După anul 2010, Ghidul Albastru a fost actualizat la NCL. NCL este un cadru de reglementare flexibil pentru comercializarea produselor. În 2014, un set de directive (inclusiv noua Directivă CEM și nouă Directivă în domeniul joasei tensiuni) au fost aliniate în conformitate cu NCL. Tot în 2014, Directiva privind echipamentele radio (RED) a intrat în vigoare și se aplică începând cu 13 iunie 2016, sub rezerva unei perioade de tranziție de un an (încheiată la 12 iunie 2017).

Directiva CEM este aplicabilă începând cu 20 aprilie 2016.

Principalele modificări aduse noii directive CEM (Directiva 2014/30/UE), comparativ cu vechea directivă CEM (Directiva 2004/108/CE), țin de alinierea la noul cadru legislativ, Regulamentul privind standardizarea (UE) nr. 1025/2012 și art. 291 din TFUE (actele de punere în aplicare).

Cerințele esențiale nu au fost modificate și, prin urmare, substanța standardelor armonizate pentru aparate nu este afectată de noua directivă CEM.

Domeniul de aplicare rămâne în mare parte același, comparativ cu vechea directivă CEM. Noua directivă CEM introduce doar o nouă excepție pentru ansambluri de evaluare personalizate (a se vedea secțiunea 1.4.5).







1  Ghidul albastru este principalul document de referință care explică modul de punere în aplicare a legislației bazate pe noua abordare, reglementată în prezent de noul cadru legislativ. Cea mai recentă versiune a Ghidului albastru poate accesată pe http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/index_en.htm.
2 “echipament’ înseamnă orice aparat sau instalație fixă c. Art. 3, (1).
3 Pentru aplicarea geografică a Directivei CEM, a se vedea secțiunea 1.2.

Cu toate acestea, domeniul de aplicare al Directivei CEM a fost indirect afectat și modificat datorită noii RED, care a abrogat și a înlocuit Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații. Noua directivă RED, în comparație cu R&TTED4, a introdus unele modificări (pentru mai multe detalii, consultați secțiunea 1.4.2.1 și Anexa 4 al prezentului Ghid).

În consecință, echipamentele care au fost acoperite de Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații, dar care nu sunt acoperite de RED, nu mai sunt excluse din Directiva CEM, iar echipamentele care nu au fost acoperite de Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații, dar sunt acoperite de RED, sunt acum excluse din directiva CEM.

Prezentul Ghid a fost structurat într-un mod logic adecvat pentru utilizatorii care trebuie să se asigure că echipamentul lor respectă directivele CEM. Acesta este împărțit în următoarele capitole:

1. Domeniul de aplicare: permite operatorilor economici să determine rapid dacă echipamentul lor intră sub incidența domeniului de aplicare al directivei CEM și, după necesitate, dacă este vorba despre un aparat sau o instalație fixă.

2. Cerințe esențiale.

3. Obligațiile agenților economici.

4. Procedura de evaluare a conformității aparatelor: oferă informații inclusiv: etapele evaluării CEM; cerințele de informare și documentare; Declarația UE de conformitate și marcajul „CE”. Sunt oferite îndrumări mai detaliate pentru o evaluare CEM acolo unde standardele armonizate nu sunt utilizate sau nu acoperă toate cerințele esențiale.

5. Proceduri pentru instalații fixe: cu privire la cerințele și documentația relevantă pentru instalațiile fixe, inclusiv utilizarea aparatelor special destinate încorporării într-o anumită instalație fixă.


6. Supravegherea pieței: se referă la îndatoririle autorităților naționale care asigură circulația în Uniune a aparatelor ce respectă prevederile legale.


7. Organismele notificate: rolul lor, selectarea, coordonarea și soluționarea reclamațiilor.


















4  Art. 48 din RED prevede o perioadă de tranziție de un an.

1 [bookmark: _bookmark0]DOMENIUL DE APLICARE

1.1 [bookmark: _bookmark1]Generalități
Directiva CEM se aplică unei game largi de echipamente care includ aparatele, sistemele și instalațiile electrice și electronice.

Obiectivul principal al directivei CEM este de a garanta libera circulație a echipamentelor și de a crea un mediu electromagnetic acceptabil, garantând în același timp faptul că echipamentul va funcționa conform destinației în acel mediu. Pentru a realiza acest lucru, Directiva prevede un nivel armonizat și acceptabil de protecție, bazat pe art. 114 din TFUE, ceea ce duce la armonizarea deplină în cadrul Uniunii.

Nivelul necesar de protecție este în continuare specificat în directiva CEM prin obiective de protecție în domeniul compatibilității electromagnetice, astfel cum este definit în anexa I la directiva CEM.

Evident, scopul cerințelor esențiale nu este acela de a garanta o protecție absolută a echipamentelor (de exemplu nivelul emisiilor zero sau imunitatea totală). Cerințele respective se referă atât la fapte concrete, cât și la motive practice. În vederea asigurării faptului că acest proces rămâne deschis evoluțiilor tehnice în viitore, directiva CEM descrie numai cerințele esențiale în conformitate cu liniile generale.

Cerințele esențiale includ atât cerințele generale privind echipamentele, cât și cerințele specifice pentru instalațiile fixe.

Atunci când respectă prevederile directivei CEM, echipamentele pot fi puse la dispoziție pe piață și / sau puse în funcțiune pe teritoriul Uniunii după cum au fost proiectate și conform destinatației în mediul electromagnetic preconizat.

Directiva CEM nu reglementează siguranța echipamentelor în ceea ce privește oamenii, animalele domestice sau bunurile5. Potrivit art. 1, directiva CEM acoperă exclusiv compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că alte directive pot impune cerințe mai stricte pentru fenomenul CEM, în scopul îndeplinirii cerințelor specifice de siguranță.

Directiva CEM nu este, prin urmare, o directivă privind siguranța.

Aspectele de siguranță funcțională bazate pe perturbații electromagnetice sunt reglementate, de exemplu, prin Directiva 2006/42/CE privind mașinile, Directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE și Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor.




















5 c. Art. 2 (4)


Pentru ca cititorul să poată decide cu ușurință dacă un echipament intră sub incidența domeniului de aplicare al directivei și asupra procedurilor care urmează a fi aplicate, în Ghid a fost inclusă o serie de diagrame privind luarea deciziilor. Diagrama 1 se referă la primul pas în acest proces.

[bookmark: _bookmark2][image: D1scan]*Directiva EMC încetează să se aplice cerințelor specificate în alte acte legislative ale Uniunii.
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1.2 [bookmark: _bookmark3]Aplicarea geografică

1.2.1 [bookmark: _bookmark4]Aplicarea în cadrul statelor și teritoriilor din afara UE

Aplicarea geografică este descrisă în Capitolul 2.8 "Aplicarea geografică" a Ghidului Albastru. Directiva CEM se aplică, de asemenea, în statele SEE-AELS (Liechtenstein, Islanda și Norvegia) și Turcia. Prin urmare, atunci când termenii "Uniunea Europeană", "Uniune", "teritoriu" sau "State membre" sunt utilizați în prezentul ghid, acestea se aplică statelor SEE-AELS (Liechtenstein, Islanda și Norvegia) și Turcia.

1.2.2 [bookmark: _bookmark5]Acordurile de recunoaștere reciprocă (ARR)

[bookmark: _Hlk529375748]ARR sunt acorduri stabilite între Uniune și țările terțe în scopul recunoașterii reciproce a evaluării conformității produselor reglementate. Trebuie să se țină cont de domeniul de aplicare al fiecărui ARR, înainte de a decide dacă acesta se referă la directiva CEM.

[bookmark: _Hlk529375755]Informații specifice privind ARR pot fi găsite în Capitolul 9.2 (Acordurile de recunoaștere reciprocă - ARR) ale Ghidului albastru și pe pagina web a Comisiei6.

ARR cu Elveția

ARR, fiind un acord cuprinzător, a fost semnat cu Elveția și a intrat în vigoare la 1 iunie 20027. Anexa 1 capitolul 9 din acord, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 1/2017 a Comitetului înființat în temeiul acordului, conține adaptări la directiva CEM. În plus, legislația elvețiană relevantă este adaptată la directiva CEM.

[bookmark: _Hlk529375779]Directiva CEM și prezentul Ghid va fi interpretat prin coroborare cu adaptările ARR. Cele mai importante adaptări care se referă la obligațiile operatorilor economici sunt următoarele:

(a)  în sensul obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (6) și art. 9 alin. (3) din Directiva CEM și dispozițiile elvețiene echivalente, este suficient să se indice numele, marca sau denumirea comercială înregistrată și adresa poștală la care producătorul stabilit pe teritoriul Uniunii sau Elveției poate fi contactat. În cazurile în care producătorul nu este stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau al Elveției, este suficient să se indice numele, marca sau denumirea comercială înregistrată și adresa poștală la care importatorul stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau Elveția poate fi contactat;















6	Lista acordurilor de recunoaștere reciprocă.

7 JO L 114, 30.4.2002, p. 369.

(b) în sensul obligațiilor prevăzute la art. 7 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (7) din Directiva CEM și dispozițiile elvețiene corespunzătoare, este suficient ca producătorul stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau al Elveției să păstreze documentația tehnică și Declarația UE de conformitate timp de zece ani după ce echipamentul a fost introdus pe piață fie în Uniunea Europeană, fie în Elveția. În cazul în care producătorul nu este stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau al Elveției, este suficient ca importatorul stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau al Elveției să păstreze o copie a Declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și să se asigure că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere, timp de zece ani după ce echipamentele au fost introduse pe piață fie în Uniunea Europeană, fie în Elveția;

(c) în sensul obligației prevăzute la art. 8 alin. (2) din directiva CEM și dispozițiile elvețiene echivalente, reprezentant autorizat înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană sau Elveția, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele său în temeiul art. 8 alineatul (1) din Directiva CEM sau dispozițiile elvețiene echivalente.


1.2.3 [bookmark: _bookmark6]Acordurile privind evaluarea conformității și acceptarea (ACAA)

Acordurile privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale vor fi stabilite între Uniune și guvernele țărilor vecine UE (pentru mai multe detalii, a se vedea capitolul 9.1 "Acorduri privind evaluarea și acceptarea conformității" din Ghidul albastru).


[bookmark: _bookmark7]1.3	Introducerea pe piață / punerea în funcțiune


1.3.1 [bookmark: _bookmark8]Introducerea pe piață

Directiva CEM se aplică echipamentelor introduse pe piață și apoi oricărei operațiuni ulterioare care constituie punerea la dispoziție până în momentul în care acestea ajung la utilizatorul final.

Un produs este introdus pe piață atunci când acesta este pus la dispoziție pentru prima dată pe piața Uniunii. Plasarea pe piață se referă la fiecare produs individual, nu la un tip de produs și dacă acesta a fost fabricat ca unitate individuală sau în serie.

Echipamentele trebuie să respecte cerințele legale existente la momentul introducerii lor pe piață.

Atunci când echipamentul este fabricat pentru uz propriu sau achiziționat de un consumator dintr-o țară terță în momentul în care este fizic prezent în țara respectivă și introdus de consumator în UE pentru uzul personal al persoanei respective, echipamentul nu se consideră a fi introdus pe piață.

Pentru detalii privind introducerea pe piață și punerea la dispoziție pe piață, a se vedea capitolele 2.1, 2.2 și 2.3 din Ghidul albastru.



1.3.2 [bookmark: _bookmark9]Punerea în funcțiune

Articolele 4 și 5 din directivă se referă și la punerea în funcțiune. 
Cu toate acestea, prevederile referitoare la obligațiile operatorilor economici (capitolul 2 din directiva CEM) se referă numai la echipamentele introduse pe piață și puse la dispoziție pe piață.

Prin urmare, statele membre permit punerea în funcțiune și utilizarea echipamentelor în cazul în care acestea respectă directiva CEM și nu permit punerea în funcțiune a echipamentelor care au fost introduse pe piață, în cazul în care acestea nu respectă directiva CEM.

Pe de altă parte, echipamentul poate fi interzis în cazul în care se încadrează și în domeniul de aplicare al unei alte reglementări - care acoperă alte aspecte (altele decât aspectele CEM) - și dacă echipamentul nu este în conformitate cu reglementarea respectivă.

Pentru cazul special privind instalațiile fixe, a se vedea secțiunea 1.6 din prezentul Ghid.

1.3.3 [bookmark: _bookmark10]Măsuri speciale privind echipamentele în cadrul târgurilor comerciale, etc

În conformitate cu capitolul 2.3 "Introducerea pe piață" a Ghidului albastru, se consideră că introducerea pe piață nu are loc atunci când un produs este expus sau exploatat în condiții controlate în cadrul târgurilor comerciale, expozițiilor sau demonstrațiilor.

Art. 5.3 din directivă conține următoarele detalii privind condițiile aplicabile la târguri comerciale, expoziții sau demonstrații:

a) un semn vizibil indică în mod clar că aceste echipamente nu pot fi puse la dispoziție pe piață și / sau puse în funcțiune decât după intrarea în conformitate cu prezenta directivă; și
b) demonstrația poate avea loc numai dacă s-au luat măsuri adecvate în scopul evitării perturbațiilor electromagnetice.


[bookmark: _bookmark11]1.4	Echipamente și produse

1.4.1 [bookmark: _bookmark12]Echipamente fără piese electrice și / sau electronice

Echipamentele care nu conțin piese electrice și / sau electronice nu generează perturbații electromagnetice și funcționarea lor normală nu este afectată de astfel de perturbații. Prin urmare, echipamentele fără piese electrice și / sau electronice nu intră sub incidența domeniului de aplicare al Directivei CEM.

1.4.2 [bookmark: _bookmark13]Excluderi explicite din Directiva CEM

		Directiva CEM exclude următoarele tipuri de echipamente:

1.4.2.1 [bookmark: _bookmark14]Echipamente radio

Potrivit art. 2 (2) (a) din directiva CEM, echipamentele din domeniul de aplicare al Directivei privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații sunt excluse din Directiva CEM. Începând cu 13 iunie 2017, Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații a fost înlocuită cu Directiva privind echipamentele radio (RED)8. Conform art. 50 din RED, referirile la Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații vor fi interpretate ca referiri la RED. Prin urmare, excluderea în art. 2 (2) (a) din Directiva CEM se interpretează ca orice echipament care se încadrează în domeniul de aplicare al RED. RED acoperă majoritatea echipamentelor radio, care emite și / sau recepționează în mod intenționat unde radio în scopul comunicațiilor radio și includ cerințe esențiale privind compatibilitatea electro-magnetică identice cu cele ale Directivei CEM. Aceasta înseamnă că cerințele esențiale din Directiva CEM sunt obligatorii pentru echipamentele radio. Cu toate acestea, echipamentele radio care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații, deja RED, nu intră sub incidența domeniului de aplicare al Directivei CEM (articolul 2.2.a). În consecință, nu se face referire la directiva CEM în Declarația UE de conformitate a unui produs radio în cadrul fostei Directive privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații, care a devenit RED.

RED, comparativ cu Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații, se aplică:

- echipamentelor radio de sunet radio și radio pentru recepție;

- echipamente care funcționează la frecvențe sub 9 kHz.

Echipamentul de radiodifuziune este acum inclus în mod clar în domeniul de aplicare al RED.

RED, în comparație cu  Directiva privind Echipamentele Terminale de Radio și Telecomunicații, nu se aplică echipamentelor terminale de telecomunicații cu fir pur.

Pentru explicații detaliate suplimentare, a se vedea anexa 4 și orice instrucțiuni privind RED publicate pe pagina web a Comisiei Europene.

1.4.2.2 Produse aeronautice

Potrivit art. 2.2.b, produsele aeronautice, componentele și aparatele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/20089 (astfel cum a fost modificat), sunt excluse din Directiva CEM.








8 Art. 48 din RED prevede o perioadă de tranziție de un an.
9 Regulamentul (CE) nr 216/2008 al Parl. Europ. și al Cons. din 20 feb. 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea Agenției Europene de Siguranță a Aviației, și de abrogare a Directivei 91/670 / CEE, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE; există o propunere de înlocuire a prezentului regulament: COM/2015/0613 final - 2015/0277 (COD).

1.4.2.3 Echipamente radio destinate utilizării de către radioamatori

Directiva CEM exclude echipamentele radio (articolul 2.2.c) utilizate de radioamatori în sensul Regulamentelor radiocomunitare adoptate în cadrul Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și al Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (cu excepția cazului în care echipamentul este pus la dispoziție pe piață).

Dacă echipamentele radio, astfel cum sunt definite în RED,10 sunt puse la dispoziție pe piață (inclusiv în cazurile în care utilizarea se adresează amatorilor radio), atunci acestea sunt acoperite de RED (a se vedea anexa I la RED).11

1.4.3 Echipamente care fac obiectul unei alte legislații specifice a Uniunii

Potrivit art. 2 (3) din directiva CEM, în cazul în care cerințele CEM pentru echipamente în totalitate sau parțial, mai specific de către alte acte legislative ale Uniunii, directiva CEM nu se aplică sau încetează să fie aplicabilă echipamentelor în cauză, în ceea ce privește aceste cerințe, de la data punerii în aplicare a directivelor respective.

Următoarea listă enumeră exemple de echipamente excluse atât din motive de emisii, cât și de imunitate din directiva CEM:

-	echipamente pentru autovehicule: Regulamentul (CE) nr. 661/2009, astfel cum a fost modificat (Regulamentul CEE-ONU nr. 10).

Prin urmare, următoarele elemente sunt excluse în totalitate de domeniul de aplicare al Directivei CEM:

A. vehicule și echipamente supuse omologării de tip în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 10;

B. [bookmark: _Hlk529376776]echipamente introduse pe piață ca piese de schimb, identificate în mod evident ca piesă de schimb, cu un număr de identificare și care sunt identice și ale aceluiași producător ca și piesa producătorului original de echipament (OEM) corespunzător unui vehicul deja omologat (a se vedea punctul 3.2.8 din Regulamentul CEE-ONU nr. 10);

C. echipamentele comercializate drept echipamente postvânzare, dacă se află în domeniul de aplicare al Regulamentului CEE-ONU (a se vedea diagrama de la punctul 3.2.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 10) și 




10 Echipamentele radio utilizate de amatori radio ar corespunde în mod normal definiției "echipamentului radio" în art. 2 din RED,

11 Informații detaliate pot fi găsite în Ghidul pentru implementarea RED.

sunt associate unor “funcții cu implicații pentru imunitate”, conform definiției din Regulamentul CEE-ONU nr. 10;

Este de menționat faptul că echipamentele, comercializate drept echipamente postvânzare, destinate instalării în autovehicule și care nu sunt asociate unor funcții legate de imunitate (a se vedea punctele 2.12 și 3.2.9 din Regulamentul CEE-ONU nr. 10), necesită o declarație de conformitate în temeiul directivei CEM; această declarație va include trimiteri la directiva CEM, precum și la prevederile de la punctul 3.2.9 din Regulamentul CEE-ONU nr. 10.

- dispozitive medicale (inclusiv dispozitive medicale implantabile active și dispozitive medicale de diagnostic in vitro) reglementate de legislația UE aplicabilă privind dispozitivele medicale12;

· echipamentul maritim: reglementat de Directiva 2014/90/UE13;

· tractoarele agricole și forestiere reglementate de Regulamentul (UE) nr. 167/201314;

· autovehicule cu două sau trei roți care intră sub incidența domeniului de aplicare al Regulamentului 168/201315;

Exemple de echipamente excluse doar în scopuri de imunitate din directiva CEM sunt următoarele:

· instrumente de măsurare; reglementate de Directiva 2014/32/UE16 

· aparatele de cântărit cu funcționare neautomată: reglementate de Directiva 2014/31/UE17.










12  Cadrul de reglementare privind dispozitivele medicale poate fi accesat la: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework_en.

13 JO L 257, 28.8.2014, p. 146.   Până la data de 18 septembrie 2016, reglementate de Directiva 96/98/CE, astfel cum a fost modificată ulterior.

14 JO L 60, 2.3.2013, modificată prin Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1322/2014, JO L 364, 18.12.2014

15 JO nr. L 60, 2.3.2013, modificat prin Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 134/2014, JO nr. L 53, 21.2.2014

16 JO nr. L 96, 29.3.2014, modificată prin Directiva delegată a Comisiei (UE) 2015/13, JO L 3, 7.1.2015

17 JO L 96, 29.3.2014, p. 107. Până la data de 20 aprilie 2016, reglementate de Directiva 2009/23/CE, astfel cum a fost modificată ulterior.

1.4.4 [bookmark: _bookmark15]Echipamentele intrinsec inofensive

Echipamentele care sunt în mod intrinsec inofensive în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei CEM18.

Echipamentele sunt considerate intrinsec inofensive în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, dacă caracteristicile sale fizice inerente sunt de așa natură încât:

a) acestea nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depășesc un nivel ce permite echipamentelor radio și de telecomunicații și altor echipamente să funcționeze așa cum este prevăzut; precum și

b) acesta funcționează fără degradare inacceptabilă în prezența perturbației electromagnetice rezultată în mod normal în urma funcționării prevăzute.

Ambele condiții trebuie îndeplinite pentru a clasifica echipamentele ca intrinsec inofensive.

Aplicarea celor de mai sus permite excluderea următoarelor produse (nu exclusive) de la aplicarea Directivei CEM, cu condiția să nu includă nicio componentă electronică activă (e):

· cabluri și cablaje19, accesoriile pentru cabluri, tratate separat;

· echipamente care conțin doar sarcini rezistive fără nici un dispozitiv de comutare automată; de exemplu: incalzitoare simple de uz casnic fără comenzi, termostat sau ventilator;

· baterii și acumulatori (fără circuite electronice active);

· căști cu fir, difuzoare fără amplificare, senzori inductivi pentru chitară fără piese electronice active;

· lămpi de buzunar (inclusiv cele care conțin LED-uri) fără circuite electronice active;

· motoare de inducție fără circuite electronice;

· ceasuri cu cuarț (fără funcții suplimentare, de exemplu, receptoare radio);

· întrerupătoare pentru locuințe și clădiri care nu conțin componente electronice active;



18 C. Art. 2 (2d)

19 Producătorii trebuie să fie conștienți de faptul că caracteristicile și instalarea cablurilor și cablajelor pot avea un impact semnificativ asupra performanței CEM a echipamentului.

· antene pasive;

· relee electromagnetice fără piese electronice active;

· blocuri electromagnetice fără piese electronice active;

· tuburi catodice;

·   echipamente de protecție care produc numai perturbații tranzitorii de scurtă durată în timpul remedierii unei defecțiuni de scurt circuit sau a unei situații anormale în circuit și care nu includ componente electronice active, cum ar fi siguranțe și întrerupătoare de circuit fără componente electronice active sau componente active;

·  tipuri de echipamente de înaltă tensiune în care sursele posibile de perturbații se datorează numai solicitărilor localizate de izolație care pot fi rezultatul procesului de îmbătrânire și care sunt sub controlul altor măsuri tehnice incluse în standardele de produse non-CEM și care nu includ componente electronice active.

Exemple ilustrative:

· Inductoarele de înaltă tensiune;

· Transformatoarele de înaltă tensiune.

Dacă produsul evaluat nu este inclus în lista exemplelor de mai sus și evaluarea CEM stabilește că aparatul în cauză este intrinsec inofensiv în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică (atât pentru emisie, cât și pentru imunitate) conform art. 2.2.d, directiva CEM nu se aplică. Cu toate acestea, se recomandă documentarea rezultatelor evaluării și a concluziei acesteia.

1.4.5 [bookmark: _bookmark16]Ansambluri de evaluare personalizate

Directiva CEM introduce o derogare pentru ansamblurile de evaluare personalizate destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri (Art. 2.2.e din directiva CEM).

Derogarea include mai multe elemente și poate fi aplicată doar în cazul în care produsele includ toate aceste elemente, în baza art. 2.2.e din directiva CEM, din domeniul de aplicare al Directivei CEM:

· Fabricate la comandă

i. Un ansamblu care a fost construit pe baza unei solicitări specifice de la un anumit client sau de la un grup de clienți implicați într-un proiect comun de cercetare și dezvoltare, ca în cazul tuturor sau anumitor caracteristici ale setului de evaluare

SAU

ii. Un ansamblu care a fost construit pentru cerințele specifice ale unui anumit client sau ale unui grup de clienți implicați într-un proiect comun de cercetare și dezvoltare, privitor anumitor sau tuturor caracteristicilor ansamblului de evaluare.

Designul și caracteristicile unice ale ansamblului îl fac exclusiv pentru proiectul respectiv de cercetare și dezvoltare.

[bookmark: _Hlk529377437]În cazul în care ansamblul de evaluare este ulterior furnizat în mod regulat sau din moment ce ansamblul nu mai este utilizat pentru acel proiect comun de cercetare și dezvoltare, acesta nu mai poate fi considerat un ansamblu de evaluare fabricat la comandă.

· Ansambluri de evaluare

O placă de circuit imprimat cu circuit integrat și componente de suport pentru a produce un circuit de lucru pentru evaluare și dezvoltare.

· Destinate profesioniștilor (clienților), pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării

Facilități de cercetare și dezvoltare înseamnând organisme publice sau private de cercetare și dezvoltare.

· În scopuri de cercetare și dezvoltare

Ansambluri de evaluare pentru a fi utilizate în testarea pentru dezvoltarea ulterioară / îmbunătățirea funcției echipamentului în cercetare și dezvoltare.


Lista neexhaustivă a exemplelor de ansambluri de evaluare asupra cărora nu se aplică derogarea respectivă (chiar dacă există posibilitatea ca utilizatorul să-l adapteze la nevoile specifice sau să-l construiască el însuși):

· Toate dispozitivele / echipamentele utilizate periodic (cum ar fi echipamentul de laborator) pentru a efectua teste în scopul cercetării și dezvoltării sau pentru alte aplicații, cum ar fi demonstrarea conformității sau calității unui produs.

· Echipamente de evaluare pentru utilizatori în general în departamentele de cercetare și dezvoltare (în acest caz, echipamentul este întotdeauna același și nu este "fabricat la comandă").


1.4.6 [bookmark: _bookmark17]Clasificarea ca aparat sau instalație fixă

Directiva CEM definește echipamentul ca orice aparat sau instalație fixă. Deoarece există dispoziții separate pentru aparate și instalații fixe, este important să se identifice categoria corectă de echipamente.
[image: C:\Users\Angela\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\D2.png]
[bookmark: _bookmark18]
[bookmark: _bookmark19]1.5	Definirea domeniului de aplicare al aparatului
Directiva CEM20 definește "aparatul" ca orice dispozitiv finit sau combinație de astfel de dispozitive disponibilă în comerț (ex. punerea la dispoziție pe piață) ca unitate funcțională independentă21, destinat utilizatorului final și susceptibil de a produce perturbații electromagnetice, sau a cărui funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații.

Potrivit art. 3 alineatul (2) din directive, "componentele” sau “sub- ansamblurile” destinate incorporării într-un aparat de către utilizatorul final și "dispozitivele mobile" sunt de asemenea considerate a fi aparate.

Una dintre condițiile prealabile pentru a fi considerat aparat în sensul Directivei CEM este destinația către utilizatorului final. În contextul prezentului Ghid, utilizatorul final înseamnă orice persoană fizică (ex. consummator) sau entitate juridică (de exemplu, întreprindere) care utilizează sau intenționează să utilizeze aparatul în scopul propus.

În general, se consideră că un utilizator final nu are calificări în domeniul compatibilității electromagnetice.


20 c. Art. 3 (1.2)
21 The International Electrotechnical Committee (IEC)’s Vocabulary – (IEV) 702-09-03 or 714-01-30 defines "functional unit" as follows: "An entity of hardware or software, or both together, capable of   accomplishing a specified purpose. For CEM purposes this can only be  hardware  or combination of hardware & software.
O altă precizare este că aparatul ar trebui să fie susceptibil de a provoca perturbații electromagnetice sau funcționarea normală a acestuia ar putea fi afectată de astfel de perturbări. În cazul în care ambele condiții nu sunt îndeplinite din cauza caracteristicilor inerente ale aparatului, atunci aparatul poate fi considerat intrinsec inofensiv din punct de vedere al compatibilității electromagnetice și, prin urmare, directiva CEM nu se aplică (a se vedea secțiunea 1.4.4).

Diagrama 3 sintetizează dispozițiile aplicabile aparatelor (a se vedea capitolul 4 și secțiunea 5.4).

[image: ]

1.5.1 [bookmark: _bookmark21]Dispozitive finite
Un dispozitiv finit reprezintă orice piesă sau unitate care îndeplinește o sarcină și are propria sa carcasă.

Un dispozitiv finit este considerat ca aparat în sensul directivei CEM, dacă este destinat utilizatorului final și, prin urmare, trebuie să respecte toate dispozițiile aplicabile ale directivei. Dacă dispozitivul finit este pus la dispoziție pe piață, cerințele Directivei CEM trebuie să fie respectate.
1.5.2 [bookmark: _bookmark22]Combinație de produse finite
În temeiul Directivei CEM, o combinație de mai multe produse finite este considerată a fi aparat22 dacă este:

· pusă la dispoziție de un operator economic ca unitate funcțională independentă;

· destinată utilizatorului final pentru a îndeplini o anumită sarcină; și

· susceptibil de a produce perturbații electromagnetice, sau a cărui funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații

O astfel de combinație, în sensul directivei CEM, este un aparat independent și toate prevederile Directivei CEM se aplică întregii combinații (inclusiv cerințele privind Marcajul "CE", detalii de contact, etc.).

Combinarea a două sau mai multe dispozitive finite care poartă marcajul CE nu produce automat un sistem "conform", de exemplu: o combinație de controler logic programabil cu un sistem de acționare marcate cu CE ar putea să nu îndeplinească cerințele esențiale.

În cazul în care vre-unul dintre aceste produse finite este exclus din Directiva CEM și este reglement de un alt act UE (cum ar fi RED), acest produs finit specific trebuie să respecte acest alt act al UE atunci când este introdus pe piață, adică obligația îi revine producătorului care pentru prima dată pune la dispoziție produsul respectiv.

Interacțiunea diferitelor produse radio / electrice / electronice este luată în considerare în evaluarea riscurilor atunci când o combinație, în sensul Directivei CEM și așa cum este descrisă mai sus, reprezintă un singur aparat.

1.5.3 Componente/Subansambluri
Spre deosebire de dispozitive finite, componentele/subansamblurile nu au, în general, o carcasă adecvată destinată utilizării lor finale. Componentele și subansamblurile sunt deseori destinate să fie montate sau adăugate la un aparat pentru a asigura o funcție suplimentară.

Conform art. 3.2.1 din Directiva CEM, componentele/subansamblurile sunt reglementate de directiva CEM, dacă sunt îndeplinite următoarele două criterii:

a) destinate încorporării într-un aparat de către utilizatorul final; și

b) susceptibile de a genera perturbații electromagnetice sau performanța sa poate fi afectată de o asemenea perturbare,

Conform definițiilor de "introducere pe piață" și "punere la dispoziție pe piață" (articolul 3 din directiva CEM), astfel cum este interpretat în Ghidul albastru, furnizarea unui produs este considerată punere la dispoziție pe piața Uniunii numai atunci când produsul este destinat unei utilizări finale pe piața Uniunii. Astfel, primul criteriu (litera a), care se referă la utilizatorul final și, prin urmare, la utilizarea finală, este îndeplinit odată ce componentele și subansamblurile sunt considerate "introduse pe piață".



22 Art. 3 (2) (2) al Directivei CEM.

[bookmark: _bookmark23]Al doilea criteriu (litera (b) este îndeplinit dacă componentele/subansamblurile sunt susceptibile de a genera perturbații electromagnetice sau pot fi afectate de o astfel de perturbare. Trebuie să fie îndeplinite cel puțin oricare dintre cele două situații. Componentele și subansamblurile inofensive sunt excluse, deci nu sunt reglementate de directiva CEM 23 (a se vedea și secțiunea 1.4.4 din prezentul Ghid).


Instrucțiunile de utilizare care însoțesc componenta sau subansamblul trebuie să includă toate informațiile relevante și ar trebui să presupună că ajustările sau conexiunile pot fi efectuate de către un utilizator final care nu este conștient de implicațiile CEM.
Exemple ilustrative de componente / subansambluri reglementate de directiva CEM, în cazul în care sunt introduse pe piața UE:


a) cartele de inserţie pentru calculatoare;

b) controlere logice programabile;

c) motoare electrice (cu excepția motoarelor de inducție fără circuite electronice, vezi secțiunea 1.1.4);

d) unităţi de disc pentru calculatoare;

e) stickurile de memorie USB, cartele SD;

f) surse de alimentare în cazul în care acestea iau forma unor aparate autonome sau sunt vândute separat pentru instalare de către utilizatorul final;

g) aparate electronice de reglare a temperaturii.

1.5.4 Instalațiile mobile
Instalațiile mobile (ex: pereţi video cu leduri mobili) care sunt definite ca o combinație de aparate (și, după caz, alte dispozitive) destinate deplasării și funcționării în mai multe locuri. Toate prevederile directivei CEM, așa cum este definită pentru aparate, se aplică dispozitivelor mobile, cu excepția cazului în care acestea se încadrează în oricare dintre excepțiile directivei CEM.











__________________________________
23 De exemplu, componente electrice sau electronice care fac parte din circuitul electric sau electronic,"tranzistoare","tiristoare" și "rezistoare cu circuite integrate".

[bookmark: _bookmark24][bookmark: _bookmark25]1.6	Definirea domeniului de aplicare pentru instalațiile fixe

1.6.1 [bookmark: _bookmark26]Instalații fixe
"Instalația fixă", este definite ca "o anumită combinație a mai multor tipuri de aparate și, după caz, a altor dispozitive asamblate, instalate și destinate a fi folosite în mod permanent într-o locație prestabilită”.

“Instalația fixă” este, prin urmare, un termen atotcuprinzător care se aplică, de exemplu, de la cele mai mici instalații electrice rezidențiale până la rețelele electrice sau telefonice naționale, inclusiv tuturor instalațiilor comerciale și industriale care au fost construite cu intenția de a fi permanente.

Directiva CEM exclude instalațiile “intrinsec inofensive”. Cu toate acestea, aplicarea "a priori" a acestui criteriu de excludere unui tip de instalație predefinită pare a fi problematică și o astfel de excludere poate fi făcută numai de la caz la caz.

Exemple de instalații fixe:

Instalații industriale, centrale electrice, rețele de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de televiziune prin cablu, rețele de calculatoare, instalații pentru manipularea bagajelor aeroportuare, instalații de iluminare piste aeroport, depozite automate, instalații de gheață pentru sala de patinaj, instalații de barieră la supratensiuni (cu camera de comandă etc.), stații de turbine eoliene, stații de asamblare a autovehiculelor, stații de pompare a apei, stații de tratare a apei, infrastructuri feroviare, instalații de climatizare.

Capitolele 2 și 5 prezintă îndrumări suplimentare privind instalațiile fixe.

[image: C:\Users\Angela\Desktop\D4scan.png]


1.6.2 [bookmark: _bookmark27][bookmark: _bookmark28]Aparate specifice pentru instalații fixe
În general, aparatele care urmează a fi încorporate în instalații fixe trebuie să respecte toate prevederile Directivei CEM. Cu toate acestea, directiva CEM prevede o excepție pentru aparatele destinate încorporării într-o anumită instalație fixă, care nu sunt puse la dispoziție pe piață sub altă formă.

Secțiunea 5.4 prezintă informații suplimentare privind cerințele pentru aparatele specifice.

[bookmark: _bookmark29]1.7    Caz specific: Dispozitivele de bruiaj
Un echipament de bruiaj este reglementat de directiva CEM, cu excepția cazului în care se încadrează în domeniul de aplicare al RED. Deoarece bruiajul este inerent principiului de funcționare a acestuia, nu este posibil de a construi, în mod normal, dispozitive de bruiaj care să îndeplinească cerințele esențiale CEM. Prin urmare, ar trebui interzisă sau restricționată punerea la dispoziție a unui echipament de bruiaj, sau acesta ar trebui retras sau rechemat.


2 [bookmark: _bookmark30]CERINȚE ESENȚIALE

Directiva CEM stabilește în domeniul său de aplicare "cerințe esențiale" obligatorii, formulate în mod general pentru toate echipamentele (cum ar fi: aparate și instalații fixe). Aceste cerințe esențiale definesc rezultatele care trebuie atinse, dar nu precizează cerințele tehnice detaliate. De asemenea, aceasta permite adaptarea echipamentelor și proiectarea produsului ca urmare a progresului tehnologic. Soluțiile tehnice adecvate pentru a îndeplini cerințele nu sunt impuse atâta timp cât echipamentul respectă cerințele esențiale.

Cerințele esențiale stabilesc elementele necesare pentru protejarea interesului public și general.

Respectarea cerințelor esențiale este obligatorie. Acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru toate echipamentele din domeniul de aplicare al Directivei CEM. Numai echipamentele compatibile pot fi introduse pe piață și / sau puse în funcțiune pe teritoriul Uniunii.

Cerințele esențiale sunt divizate în două compartimente:

· “Cerințe generale" pentru toate echipamentele (de exemplu, aparate și instalații fixe). Aceste cerințe generale acoperă toate fenomenele CEM relevante pentru emisii și imunitate.

· “Cerințe specifice pentru instalațiile fixe”.


3 [bookmark: _bookmark31]OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI

Ghidul privind obligațiile de bază ale agenților economici poate fi găsit în capitolul 3 Ghidul albastru "actorii din lanțul de aprovizionare a produselor și obligațiile acestora". Obligațiile specifice CEM sunt expuse în capitolul 4 al acestui Ghid.



4 [bookmark: _bookmark32]PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII APARATELOR

4.1 [bookmark: _bookmark33]Introducere
Aparatele trebuie să respecte cerințele esențiale menționate la art. 6 și detaliate în anexa I la directiva CEM. Respectarea acestor cerințe esențiale se demonstrează prin aplicarea uneia dintre procedurile de evaluare a conformității menționate la art. 14 și detaliate în anexa II și anexa III la directiva CEM.

Documentația tehnică tebuie întocmită de producător pentru a demonstra dovada conformității cu cerințele esențiale. Aceasta include dovezi asupra faptului că aparatul respectă standardele armonizate relevante sau, în cazul în care standardele armonizate nu sunt utilizate sau utilizate parțial, o justificare tehnică detaliată, care include o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate.

Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aparatele sunt fabricate în conformitate cu documentația tehnică.

Producătorul poate implica un organism notificat în procedura de evaluare a conformității prezentată în anexa III (atunci când se alege modulul B + C, adică anexa III, producătorul va asigura fabricarea aparatelor în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip).

De asemenea, producătorul va întocmi Declarația UE de conformitate și va aplica Marcajul "CE" pe produs sau, dacă nu este posibil, datorită naturii sau mărimii produsului, pe ambalaj și pe documentele de însoțire.



























24 C. ANEXA II.4 și ANEXA III partea B.2
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4.2 [bookmark: _bookmark35]Analiza riscurilor și evaluarea riscurilor
Procedurile de evaluare a conformității pentru aparate impun producătorului să stabilească documentația tehnică. Această documentație permite evaluarea conformității aparatului cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). În Directiva CEM, conceptul de risc se referă la riscurile legate de obiectivele de protecție a compatibilității electromagnetice specificate în ANEXA I "Cerințe esențiale" și nu în ceea ce privește siguranța. Pe baza cunoștințelor privind fenomenele CEM relevante pentru aparat și mediile de funcționare prevăzute, evaluarea CEM poate fi efectuată conform capitolului 4.3. Această evaluare CEM este considerată o analiză și evaluare adecvată a riscului (riscurilor). A se vedea și secțiunea 4.1.1 "Definirea cerințelor esențiale ".

4.3 [bookmark: _bookmark36]Evaluarea CEM 

[bookmark: _bookmark37]4.3.1 Concepte generale
Producătorul efectuează o evaluare CEM a aparatului25 pe baza fenomenelor relevante, pentru a se asigura că îndeplinește cerințele esențiale. După cum s-a menționat mai sus, Directiva CEM nu impune intervenția obligatorie a unui terț (de exemplu, un organism notificat sau un laborator) atunci când efectuează evaluarea.

Producătorul este pe deplin responsabil pentru aplicarea metodei adecvate de evaluare. Recomandările sunt oferite în prezentul Ghid pentru a vă ajuta în acest proces.

În cazul în care evaluarea CEM stabilește că aparatul în cauză este în mod intrinsec inofensiv în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică (atât pentru emisie, cât și pentru imunitate) în conformitate cu articolul 2 alineatul (2d), aparatul este exclus din domeniul de aplicare al Directivei CEM și nu sunt necesare alte acțiuni. Cu toate acestea, se recomandă documentarea rezultatelor evaluării și a concluziei acesteia.

Evaluarea CEM trebuie să țină cont de toate condițiile normale de funcționare ale aparatului.

În cazurile în care aparatul poate avea configurații diferite, evaluarea compatibilității electromagnetice trebuie să confirme faptul că aparatul îndeplinește cerințele esențiale "în toate configurațiile posibile identificate de producător ca reprezentative pentru utilizarea prevăzută"26

În practică, această evaluare CEM trebuie efectuată în conformitate cu o metodologie definită.

Orice procedură de evaluare a conformității cere producătorului să înceapă o analiză a riscurilor specifice ale produsului pentru a le aborda pentru a se conforma cerințelor esențiale, deoarece nu toate produsele prezintă aceleași riscuri.







25 Considerentul 30 și Art. 14
26 ANEXA II.2

Odată ce aceste riscuri sunt identificate și producătorul le-a stabilit măsuri de abordare pentru a se conforma cerințelor esențiale, el poate alege să aplice standardele armonizate aplicabile produsului său sau poate alege alte specificații tehnice.

După identificarea riscurilor aparatului, sunt posibile trei metode pentru evaluarea CEM:

a) aplicarea standardelor CEM armonizate, verificând dacă standardul (ele) armonizat (e) armonizat (e) acoperă toate fenomenele relevante pentru produs.

b) o evaluare CEM în cazul în care nu s-au aplicat standarde armonizate și producătorul aplică propria metodologie (alte specificații tehnice).

c) o evaluare mixtă, combinând cele două metode anterioare. De exemplu, s-ar putea folosi standardele armonizate pentru a acoperi fenomenele de emisie și o evaluare tehnică detaliată a CEM pentru aspectele legate de imunitate.

Standardele armonizate (a se vedea definiția din capitolul relevant al Ghidului albastru) oferă o metodologie recunoscută pentru a demonstra conformitatea cu cerințele esențiale și sunt, de obicei, modalitatea preferată de a demonstra conformitatea. Producătorul poate cere unei terțe părți să efectueze evaluarea CEM pentru el sau să-l ajute cu o parte din acesta, dar producătorul este și rămâne pe deplin responsabil pentru conformitatea aparatului său cu prevederile directivei.

Pentru a re-itera - evaluarea CEM este responsabilitatea exclusivă a producătorului; niciodată nu este responsabilitatea unui terț, cum ar fi un organism notificat sau un laborator de testare CEM27.

În cazul în care un constructor asamblează un aparat final care utilizează componente de la alți producători, producătorul aparatului final trebuie să 
păstreze controlul general și este responsabil pentru conformitatea aparatului final28.

4.3.1.1 Abordarea bazată pe cazul cel mai defavorabil

În cazul în care aparatul poate avea diferite configurații, evaluarea CEM trebuie să confirme faptul că aparatul îndeplinește cerințele esențiale în toate configurațiile previzibile de producător ca reprezentante ale utilizării normale în aplicațiile prevăzute.

Producătorul este responsabil pentru identificarea posibilelor configurații și selecția celor mai grave cazuri. Aplicarea abordării celei mai nefavorabile trebuie să fie indicată în documentația tehnică29.






27  Serviciile specifice și funcționarea organismelor notificate sunt descrise în capitolul 7.
28 Prin urmare, se recomandă ca orice fabricant de aparate care încorporează componente și    subansambluri din alte surse să solicite informații despre caracteristicile CEM și metoda de încorporare ca parte a procesului comercial
4.3.2 Utilizarea standardelor CEM armonizate

Standardele armonizate reprezintă standardele europene care au fost adoptate în baza unei solicitări adresate de Comisie pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii (de exemplu Directiva CEM).

Respectarea standardelor armonizate aplicabile a căror referință este menționată în JOUE în conformitate cu Directiva CEM oferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare din Directiva CEM.

Fiecare standard armonizat conține informații (inclusiv un tabel la ANEXA ZZ) cu privire la modul de realizare a prezumției de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare Directivei CEM.

 Directiva CEM se referă la momentul introducerii pe piață pentru fiecare aparat în parte30. Aceasta înseamnă că pentru aparatele care sunt produse continuu pe o perioadă lungă de timp, standardele aplicabile se pot modifica pe parcursul timpului. În acest caz, ar trebui luate în considerare dispozițiile explicate la punctul 4.3.2 privind referința standardelor înlocuite și data încetării prezumției de conformitate. Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit prevede o perioadă de tranziție (de obicei între 18 și 36 de luni) în care se pot utiliza fie standardele armonizate vechi, fie cele noi, la alegerea producătorului, pentru a beneficia de prezumția de conformitate. 

După perioada respectivă, în cazul în care producătorul dorește să beneficieze în continuare de prezumția de conformitate și aparatul nu este încă introdus pe piața UE, aparatul trebuie să respecte standardul ulterior armonizat și este necesară o nouă declarație de conformitate a UE pentru a include trimitere la acesta (adesea o ediție/versiune ulterioară cu același număr de referință). Acest lucru va impune producătorului să efectueze o evaluare CEM la standardul armonizat ulterior și poate considera că este necesar să efectueze o nouă verificare.

Cu toate acestea, este posibil ca producătorul să continue să îndeplinească cerințele esențiale, continuând să utilizeze ediția "veche" (care a încetat să fie armonizată), plus alte soluții tehnice, dacă este necesar. Deoarece standardele armonizate sunt voluntare, aceasta este, desigur, o soluție acceptabilă, însă nu ar conferi prezumția de conformitate ca în cazul aplicării ultimei ediții. În acest caz, producătorul are obligația de a demonstra că produsele sale sunt în conformitate cu cerințele esențiale.






29 În cadrul fenomenelor de imunitate și de emisie care trebuie acoperite, pot apărea diferitele selecții de cele mai nefavorabile cazuri (din cauza unor fenomene nerelevante). Acest lucru poate crește numărul de cazuri care trebuie investigate.
30 A se vedea secțiunea 2.2 a Ghidului albastru "Punerea la dispoziție pe piață".

În cazul în care noile ediții devin disponibile și urmează să fie aplicate, aceasta nu înseamnă neapărat că este necesară o reevaluare completă CEM a unui produs existent. Evaluarea poate fi limitată la acele modificări care afectează în mod direct aparatura respectivă. De exemplu, schimbarea se poate referi doar la o gamă mică în domeniul de aplicare sau la o anumită clauză sau fenomen.

Standardele armonizate din cadrul Directivei CEM sunt elaborate și adoptate de către cele trei organizații europene de standardizare (OES) recunoscute în Regulamentul privind Standardizarea31:

· Comitetul European pentru Standardizare (CEN);

· Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC);

· Institutul European de Standarde în Telecomunicații (ETSI).

Informații detaliate privind politica generală a UE privind standardele armonizate sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene.

4.3.2.1 Lista standardelor armonizate

Lista standardelor armonizate publicate în JOUE este actualizată periodic. Pe pagina Comisiei Europene corespunzătoare Directivei CEM este publicat link-ul la ediția relevantă a JOUE.

Informațiile privind standardele, sunt de asemenea disponibile pe paginile web ale CENELEC, ETSI și CEN:
www.cenelec.eu www.etsi.org www.cen.eu
Pentru a obține textul standardelor CEN sau CENELEC, trebuie să contactați membrii naționali ai CEN sau CENELEC sau organismul de standardizare din țara DVS în cazul în care Vă aflați în afara teritoriului membrilor CEN/CENELEC.

Lista membrilor CENELEC este disponibilă la: http://www.cenelec.eu/

Standardele ETSI pot fi descărcate de pe pagina web ETSI gratuit și uneori sunt distribuite de către organismele naționale de standardizare sau de terți.

Îndrumări suplimentare pentru aplicarea standardelor armonizate sunt prezentate în ANEXA 2.









31  REGULAMENTUL (UE) NR. 1025/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 25 OCTOMBRIE 2012 (JOUE L316 14.11.2012 p.12 ff)

4.3.2.2 Standarde armonizate relevante

Selectarea standardelor armonizate relevante îi revine fabricantului.

Atunci când producătorul alege să aplice standarde armonizate, le selectează în următoarea ordine de prioritate:

· Standarde specifice produsului (dacă sunt disponibile);

· Standarde pentru familii de produse (dacă sunt disponibile);

· Standarde generice.

Standardele specifice pentru produs (familii) sunt cele scrise de ISO, ținând cont de condițiile de mediu, de exploatare și de încărcare ale echipamentului și sunt considerate cele mai bune pentru a demonstra conformitatea cu Directiva.

Standardele generice ar putea fi utilizate în absența standardelor specifice fie pentru produs sau pentru familii de produse. Acestea sunt împărțite în medii generice, dar nu conțin orientări specifice privind funcționarea și încărcarea echipamentelor în timpul fazei de testare a evaluării CEM.

Poate fi necesară aplicarea mai multor standarde armonizate, pentru a acoperi toate cerințele esențiale ale directivei. Fiecare standard armonizat identifică cerințele esențiale pe care le acoperă într-o anexă.

Principalele aspecte care trebuie acoperite în mod general sunt:

· Perturbațiile radiate;

· Perturbări efectuate la porturile de alimentare și de telecomunicații;

· Imunitatea la perturbații continue și radiate

· Imunitatea la fenomene tranzitorii

Aplicarea mai multor standarde poate fi necesară pentru a aborda toate fenomenele relevante în toate intervalele de frecvență relevante. Pentru aparatele multifuncționale, poate fi necesară selectarea standardelor relevante pentru toate funcțiile primare.

Informații practice utile privind selectarea standardelor CENELEC corespunzătoare pot fi găsite în Ghidul CENELEC 25 "Utilizarea standardelor CEM pentru aplicarea Directivei CEM", care este disponibil pe pagina web a CENELEC. Ghidul CENELEC 24, disponibil, de asemenea, pe aceeași pagină web, explică structura generală a standardizării CEM și rolurile respective ale standardelor CEM, de ex. standarde de bază, standarde generice și de produs (familii).



[bookmark: _bookmark38]4.3.3 Evaluarea CEM în cazul în care care nu au fost aplicate standarde armonizate
Un producător poate dori să declare conformitatea aparatelor sale direct cu cerințele esențiale, fără referire la standardele armonizate, prin abordarea riscurilor CEM prin alte mijloace. În cazul în care producătorul alege să nu respecte standardele armonizate, are obligația de a demonstra că produsele sale sunt în conformitate cu cerințele esențiale prin utilizarea altor mijloace la alegerea sa (Ghidul albastru, punctul 4.1.3 Conformitatea cu cerințele esențiale: Alte posibilități). Evaluarea respectivă trebuie să respecte o metodologie tehnică pentru a se asigura faptul că sunt îndeplinite cerințele Directivei CEM. Producătorul va trebui să furnizeze dovezi clare privind conformitatea.

Această opțiune permite flexibilitatea pentru dezvoltarea tehnică, crucială atunci când producătorii aparatelor noi sau inovatoare pentru care nu există standarde sau acestea nu pot fi utilizate, doresc să evalueze aparatele lor în conformitate cu cerințele esențiale.

Acesta este de obicei cazul în care:

· Nu există standarde armonizate sau acestea nu acoperă toate cerințele esențiale aplicabile aparatului;

· Aparatul utilizează tehnologii incompatibile cu standardele armonizate sau care nu au fost încă luate în considerare, iar standardele generice nu se aplică;

· Producătorul utilizează metode de testare care nu sunt reglementate de standardele armonizate;

· Producătorul poate dori să aplice orice alte standarde sau specificații care nu sunt armonizate în contextul Directivei CEM;
· Aparatul este prea mare din punct de vedere fizic pentru a fi testat în instalația descrisă în standardul armonizat sau în care se prevede testarea "in situ" și nu este acoperită de un standard armonizat în mod adecvat.

Evaluarea necesară pentru un anumit aparat va depinde de mai mulți factori, cum ar fi:

· natura aparatului (caracteristicile aparatului);

· utilizarea prevăzută;

· locul de utilizare; mediul CEM

· tipuri de perturbări create de sau care afectează aparatul;

· conditii de mediu;

· criterii de performanță pentru imunitate.

Directiva CEM impune producătorului să documenteze toate măsurile și deciziile luate pentru a verifica conformitatea aparatului pentru acele aspecte pentru care producătorul a ales această metodă de evaluare. Aceasta poate include (dar nu se limitează la) următoarele:

· descrierea și definirea condițiilor de funcționare a aparatului și a destinației sale. Aceasta ar trebui să acopere și aspectele legate de tensiunea și frecvența sursei de alimentare relevante pentru aparat;

· specificații, descrieri și clasificarea mediilor în care aparatul va fi utilizat. Aceasta poate include și aspecte relevante pentru aparatele care pot fi mișcate și trebuie să aibă caracteristici de emisie și imunitate adecvate pentru mai multe medii. Producătorului îi revine responsabilitatea asupra selecției respective, bazată pe cunoașterea mediului electromagnetic și pe cunoașterea aspectelor statistice implicate;

· specificarea clară a surselor și efectelor relevante ale fenomenelor electromagnetice acoperite și a nivelurilor de compatibilitate aplicate;

· specificarea criteriilor de performanță ale aparatului. Acestea ar trebui stabilite ținând seama de așteptările rezonabile ale utilizatorului;

· nivelurile de testare în ceea ce privește imunitatea aparatului;

· limitele adoptate pentru emisiune, etc.;

· referințe la documentele disponibile, cum ar fi standardele armonizate, recomandările;

· indicarea eventualelor abateri aduse documentelor de referință disponibile.
Aceste abateri pot să vizeze fenomenele luate în considerare, metodele de încercare, instalațiile de testare sau nivelurile de testare, etc.;
· considerente de proiectare CEM și / sau rezultate de calcul;

· evaluări statistice, studii teoretice sau alte examinări efectuate, prezentând teoria de fond, argumente, rezultate și concluzii. Acestea pot include informații privind nivelurile de apariție și distribuția statistică a perturbațiilor;

· descrierea modului în care sunt selectate componentele;

· informații despre protecție, ecranare și rutare a cablurilor, filtre, ferrite, etc;
· orice descriere a soluțiilor adoptate în scopul conformării cu cerințele esențiale, inclusiv lista specificațiilor tehnice relevante aplicate;

· orice specificație a cerințelor generale sau specifice adoptate pentru a limita emisia de perturbații;

· estimarea faptului dacă respectarea cerințelor esențiale este asigurată sau nu în zonele rezidențiale. În caz contrar, restricția de utilizare trebuie să fie clar stabilită;

· evaluarea necesității de a lua măsuri de precauție specifice atunci când aparatul este asamblat, instalat, întreținut sau utilizat, pentru a se asigura că, atunci când este pus în funcțiune, aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale;

· criteriile de selecție a cazurilor celor mai defavorabile pentru serii de aparate cu asemănări;

Instrucțiuni detaliate privind selectarea fenomenelor electromagnetice care trebuie evaluate în evaluarea CEM sunt prezentate în ANEXA 3 la acest Ghid.

Sursele de informații de referință pentru producătorii care utilizează această metodă de evaluare pot continua să includă standarde armonizate, proiectele lor, precum și standardele legate de CEM, dar care nu sunt armonizate în temeiul directivei, de ex. standardele CEM de bază.

Pentru a reitera, în cazul în care această cale este aleasă, aparatul nu beneficiază de prezumția de conformitate.

4.4 [bookmark: _bookmark39]Documentația necesară conform directivei CEM
Documentația necesară conform directivei CEM include documentația tehnică și Declarația UE de conformitate

4.4.1 [bookmark: _bookmark40]Documentația tehnică

Producătorul întocmește documentația tehnică care furnizează dovada conformității aparatului cu cerințele esențiale ale prezentei directive, indiferent dacă a fost selectată ANEXA II "controlul intern al producției" sau ANEXA III "examinarea de tip UE, care este urmată de conformitate cu tipul în baza controlului intern al producției".

Scopul documentației tehnice este de a face posibila evaluarea conformității aparatului cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Ea trebuie să conțină toate detaliile practice (tehnice) necesare, inclusiv următoarele:

· o identificare a produsului care face obiectul documentației tehnice.
Identificarea respectivă ar trebui să permită o legătură fără echivoc între documentația tehnică, declarația UE de conformitate și produsul;

· o descriere generală a aparatului. Volumul de informații necesare va depinde de complexitatea aparatului, aparatul simplu poate fi definit pe deplin într-o singură linie, în timp ce aparatul mai complex poate necesita o descriere completă (poate fi inclusă o imagine);

· desene conceptuale și desene de fabricație și scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor etc. Secțiunea 4.3 "Documentația tehnică" Ghidul albastru al patrulea paragraf.

· descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a funcționării aparatului;

· în cazul în care au fost aplicate standarde armonizate, este necesară dovada conformității. Aceasta va fi minimum o listă datată cu standardele europene armonizate aplicate și rezultatele obținute în urma aplicării lor;

· în cazul în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau au fost aplicate doar parțial, trebuie să se includă o descriere a măsurilor luate pentru a îndeplini cerințele esențiale - o evaluare CEM descrisă în ANEXA II a directivei. În acest caz, documentația tehnică trebuie să specifice care părți ale standardului armonizat au fost aplicate. În cazul în care nu se aplică standarde armonizate, se include o listă a altor specificații tehnice utilizate. Documentația include rapoarte de testare, calcule de proiectare efectuate, examinări effectuate, etc.;

· dacă un producător utilizează procedura din ANEXA III la Directiva CEM, atunci se include certificatul de examinare UE de tip eliberat de un organism notificat.

Cu referire la art. 9 alin. (9) din Directiva CEM, precum și cap. 3 "Actorii din lanțul de aprovizionare a produselor și obligațiile acestora" din Ghidul albastru, producătorul va furniza, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prezenta directivă, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă.

4.4.2 [bookmark: _bookmark41]Declarația UE de conformitate

Conformitatea aparatelor cu toate cerințele esențiale relevante este declarată printr-o declarație UE de conformitate (DC) emisă de producătorul din interiorul sau din afara UE sau reprezentantul acestuia autorizat în UE. Deoarece declarația de conformitate este o declarație "oficială" de conformitate cu legislația, aceasta trebuie semnată de producător sau de reprezentantul său autorizat.

Prin întocmirea Declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerințele stabilite în prezenta Directivă.

Directiva specifică modelul de structură al DC în ANEXA IV, după cum urmează.

· Modelul de aparat / produs (produs, tip, lot sau număr de serie);

· Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat;

· Faptul că Declarația UE de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului;

· Obiectul declarației (identificarea aparatelor care să permită trasabilitatea, poate include o imagine coloră suficient de clară în caz de necesitate pentru identificarea aparatului);

· Faptul că obiectul declarației prezentate mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii;

· Trimiterile la standardele armonizate relevante utilizate, inclusiv data standardului sau trimiterile la celelalte specificații tehnice, inclusiv data caietului de sarcini, în legătură cu care se declară conformitatea;

· dacă este cazul, organismul notificat ... (denumirea, numărul) efectuat ... (descrierea intervenției) și a eliberat certificatul ... (numărul certificatului de examinare UE de tip);

· Informații suplimentare;

· Semnat pentru și în numele;

· Locul și data emiterii;

· Numele, funcția și semnătura.

A se vedea și secțiunea 4.4 "Declarația UE de conformitate" a Ghidului albastru.

În cele mai multe cazuri, trimiterile la specificațiile conforme cu care se declară conformitatea vor fi cele ale standardelor armonizate citate în JO UE care sunt aplicabile aparatului. În cazul în care standardele armonizate nu au fost utilizate sau utilizate parțial, se include o trimitere la orice standarde sau specificații nearmonizate identificabile care au fost aplicate.

DC poate lua orice formă atâta timp cât informația prevăzută în structura modelului din ANEXA IV a Directivei CEM este cel puțin inclusă. În cazul în care lipsește oricare informație din conținutul minim necesar, DC este considerată incompletă și, prin urmare, nevalidă și poate conduce la o acțiune adecvată din partea autorităților competente ale unui stat membru.

În cazul în care aparatele fac obiectul mai multor acte ale Uniunii care necesită o DC UE, se întocmește un singur document de procedură al UE cu privire la toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă va include identificarea actelor Uniunii în cauză, inclusiv a referințelor de publicare a acestora. O singură declarație UE de conformitate poate fi întocmită printr-un dosar care să conțină toate declarațiile UE de conformitate relevante. Dacă o autoritate națională competentă solicită o DC UE, producătorul trebuie să furnizeze DC, indiferent dacă o singură DC sau întregul set/pachet de DC în funcție de solicitare.

4.5 [bookmark: _bookmark42]Marcajul CE și informațiile aferente

4.5.1 [bookmark: _bookmark43]Marcajul CE

Directiva CEM impune aplicarea marcajului CE pe aparate, ca atestare a conformității cu Directiva CEM.

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și are următorul format:


[image: ]

Marcajul CE se aplică vizibil, lizibil și indelebil pe aparat sau pe plăcuța cu date tehnice. Dacă nu este posibil sau nu se permite din cauza naturii aparatului, acesta se aplică pe ambalaj și pe documentația însoțitoare. Informații suplimentare privind marcajul CE și eventuale scutiri de la cerințele de marcare ale produsului, cum ar fi "imposibilă sau neacceptată datorită naturii produsului", sunt prezentate în Ghidul albastru, secțiunea 4.5.1 "Marcajul CE".

Art. 19 alin. (1) stabilește scutirile de aplicare a marcajului CE (precum și a altor cerințe aplicabile) asupra aparatelor destinate încorporării într-o anumită instalație fixă și care nu sunt în alt mod puse la dispoziție pe piață. Cu toate acestea, marcajul CE poate fi necesar pentru a demonstra conformitatea cu alte directive care necesită marcajul CE.

4.5.2 [bookmark: _bookmark44]Informații privind identificarea

Directiva CEM impune ca aparatul să fie identificat prin "tip, lot sau număr de serie sau alt element care să permită identificarea aparatului". Există flexibilitate în această cerință, permițând fabricantului să-și aleagă propria metodă de identificare a unui aparat în scopuri de reglementare. Cu toate acestea, identificarea aparatului trebuie corelată în mod clar cu DC și documentația tehnică.

Ghidul albastru oferă mai multe informații cu privire la cazurile în care pot fi aplicate excepții de la aceste cerințe de marcare.

Pentru aparatele specifice destinate încorporării într-o anumită instalație fixă (aplicând dispozițiile articolului 19 alin. (1)) și care nu sunt puse la dispoziție în alt mod, informațiile respective de identificare pot fi prezentate în documentația de însoțire și nu pe aparat.

4.5.3 [bookmark: _bookmark45]Informații privind trasabilitatea

În scopul facilitării trasabilității, producătorii vor indica numele, marca comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați. Adresa va indica un singur punct la care poate fi contactat producătorul.

Importatorii (atunci când aparatul este importat) indică, de asemenea, numele, marca comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați.

Toate datele de contact trebuie prezentate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

Cerințele de trasabilitate se aplică pe aparatul propriu-zis. În cazurile în care acest lucru nu este posibil, acesta poate fi inclus pe ambalajul său sau într-un document care însoțește aparatul.

O explicație detaliată și detalii privind cerințele de trasabilitate pot fi găsite în Ghidul albastru, secțiunea 4.2.2 "Dispoziții privind trasabilitatea".

4.5.4 [bookmark: _bookmark46]Informații privind utilizarea aparatelor

Aparatele vor fi însoțite de următoarele:

· informații privind măsurile de precauție specifice care trebuie luate atunci când aparatul este asamblat, instalat, întreținut sau utilizat, pentru a se asigura faptul că, atunci când este pus în funcțiune, aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei CEM,

· o indicație clară privind restricționarea utilizării în zonele rezidențiale, dacă este cazul și pe ambalaje, în cazul în care respectarea cerințelor esențiale ale Directivei CEM nu este asigurată în zonele rezidențiale (detalii suplimentare în capitolul 4.5.5 din instrucțiunile respective),

· Informațiile necesare utilizării aparatului în conformitate cu destinația aparatului vor fi incluse în instrucțiunile care însoțesc aparatul, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilit de statul membru în cauză. Aceste instrucțiuni și informații, precum și orice etichetare, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.

Aparatele pot necesita asamblări sau precauții la instalare, pentru a se conforma cu cerințele esențiale ale directivei în timpul utilizării. Prin urmare, trebuie furnizate toate informațiile necesare pentru asamblarea, instalarea și utilizarea corectă, a se vedea, de asemenea, punctul 3.1 din ghidul albastru de la punctul 4 (Producătorul). În cazul în care nu sunt furnizate informații la aparate, se presupune că utilizatorii pot instala și utiliza aparatul fără a lua în considerare aspectele particulare ale CEM și aparatul va respecta în continuare cerințele esențiale ale Directivei CEM.

Exemple de cazuri în care este relevantă furnizarea de informații mai detaliate:

· dacă există anumite aspecte legate de împământarea aparatului în scopuri CEM, recunoscând, desigur, că, în scopuri de siguranță, împământarea nu poate fi compromisă;

· în cazul în care aparatul este conectat la alte aparate, este posibil să existe anumite tipuri de cabluri și conectori (de ex. ecranat, dublu ecranat etc.). În acest caz, trebuie specificat acest lucru pentru a permite instalarea și utilizarea corespunzătoare.

Este necesar de a include informațiile privind măsurile de precauție care trebuie respectate, pentru ca aparatul să corespundă cerințelor esențiale privind utilizarea și întreținerea.

4.5.5 [bookmark: _bookmark47]Informații în cazul în care nu este asigurată conformitatea cu cerințele esențiale în zonele rezidenţiale32

Directiva CEM recunoaște faptul că mediul electromagnetic al zonelor rezidențiale necesită o atenție deosebită. În astfel de zone, este de așteptat ca receptoarele de difuzare să fie utilizate în imediata apropiere a altor aparate.

Directiva CEM impune ca aparatul pentru care nu este asigurată conformitatea cu cerințele esențiale de producător în zonele rezidențiale (de exemplu, dacă există în standarde limite depășite pentru mediul rezidențial), trebuie să fie însoțit de o indicație clară a acestei restricții de utilizare, dacă este cazul, și pe ambalaj. O indicație clară poate, de exemplu, să ia una dintre formele următoare (decisă de producător pentru evaluarea gravității unei problempotențiale, în cazul în care aparatul este utilizat în astfel de locații):

· Acest produs nu trebuie utilizat în zone rezidențiale.
· Acest produs poate provoca interferențe dacă este utilizat în zone rezidențiale.

O astfel de utilizare trebuie evitată, cu excepția cazului în care utilizatorul ia măsuri speciale pentru a reduce emisiile electromagnetice în scopul prevenirii interferențelor la recepția emisiunilor radio și de televiziune.
Descrierile utilizate în standardele armonizate (de exemplu "acesta este un produs de clasă A") nu sunt adecvate fără explicații suplimentare, deoarece acestea nu sunt înțelese de publicul larg.

După cum se indică în secțiunea 4.5.4, informațiile ar trebui incluse pe ambalaj (dacă există) și, de asemenea, în documentația de însoțire, de exemplu instrucțiunile de utilizare. Aceste informații trebuie prezentate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilit de statul membru în cauză.











































32  Directiva CEM Art. 18 p. 2

5 [bookmark: _bookmark48]INSTALAȚII FIXE

5.1 [bookmark: _bookmark49]Cerințe esențiale

„Instalație fixă” înseamnă o anumită combinație a mai multor tipuri de aparate și, după caz, a altor dispozitive asamblate, instalate și destinate a fi folosite în mod permanent într-o locație prestabilită.

Datorită caracteristicilor pe care le prezintă, instalațiile fixe nu sunt supuse unor norme de liberă circulație în interiorul Uniunii. Prin urmare, acestea nu fac obiectul cerințelor privind marcajul CE, DC sau pentru evaluarea formală a CEM înainte de punerea în funcțiune. Cu toate acestea, instalațiile fixe trebuie să respecte cerințele esențiale și alte cerințe specifice (ANEXA I din directivă) aplicabile acestora.

În Directiva CEM sunt prevăzute măsuri care să permită autorităților competente să trateze plângerile privind tulburările generate de instalațiile fixe33.

O instalație fixă poate fi asamblată prin încorporarea mai multor aparate, inclusiv a aparatelor specifice descrise la art. 19.1 (a se vedea al doilea paragraf) și alte dispozitive aflate în afara domeniului de aplicare al Directivei CEM.

Un aparat încorporat într-o instalație fixă face obiectul tuturor dispozițiilor aplicabile aparatelor din cadrul Directivei CEM. Cu toate acestea, există posibilitatea unei anumite scutiri pentru aparate în anumite condiții, astfel cum sunt detaliate în art. 19 (1) din Directiva CEM (A se vedea, de asemenea, secțiunile 1.6.2 și 5.4 din prezentul Ghid).

Cerințele esențiale specifice din ANEXA II.2 la Directivă impun instalarea instalațiilor fixe, ținând cont de bunele practici tehnice și informațiile furnizate de producătorii respectivi cu privire la utilizarea prevăzută a componentelor care alcătuiesc instalația fixă, în scopul conformării cu cerințele esențiale prevăzute în ANEXA II.1.

Cele două cerințe de bază referitoare la utilizarea componentelor și la bunele practici inginerești pot fi rezumate în modul următor:

Utilizarea conform destinației prevăzute a componentelor

Aceasta presupune luarea în considerare a tuturor instrucțiunilor privind CEM, furnizate de producător, pentru toate sub-componentele utilizate în instalația fixă. Aceasta se aplică tuturor părților componente, indiferent dacă aceste părți sunt mașini, aparate, componente care nu fac obiectul Directivei CEM, aparate specifice pentru instalația fixă, etc.

Deoarece o instalare fixă este instalată într-o locație predefinită, instrucțiunile de utilizare trebuie să asigure instalarea componentelor în această locație specifică.




33 Art. 19 (2)
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Spre exemplu, aceste instrucțiuni se pot referi la:

· mediul specificat (în special mediul CEM);

· utilizarea necesară a dispozitivelor auxiliare suplimentare (dispozitive de protecție, filtre etc.);

· specificațiile și lungimea cablurilor necesare conexiunilor externe;

· condițiile de utilizare;

· Toate măsurile de precauție speciale pentru CEM (împământare echipotențială etc.). 

Bunele practici inginerești
Bune practici inginerești constau într-un comportament tehnic adecvat, ținând seama de standardele recunoscute și de codurile de practică aplicabile instalației fixe speciale. "Bunele practici inginerești" menționate în ANEXA I, 2 semnifică practici care sunt bune pentru scopurile CEM la locul specific în cauză.

Informații generale privind bunele practici inginerești în contextul instalațiilor sunt disponibile în mai multe manuale, cursuri și rapoarte tehnice CEM. De exemplu, unele rapoarte tehnice publicate de organismele de standardizare se referă la instrucțiunile de instalare și de atenuare în ceea ce privește CEM.

Bune practici inginerești, în special în domeniul CEM, se află în continuă evoluție. Deși este necesar să se țină seama de practicile "de ultimă generație", nu rezultă în mod necesar că acestea sunt relevante pentru toate instalațiile. Standardele pentru instalații nu pot să acopere toate condițiile locale specifice: prin urmare, este necesar să se țină seama de unele principii directoare atunci când se dorește demonstrarea instalării în conformitate cu bunele practici inginerești:

· Emisiile: se iau măsuri adecvate pentru a atenua sursa de perturbații prin proiectarea CEM, de ex. prin adăugarea de filtre sau de dispozitive de absorbție, etc.

· Cuplarea și radiația: se iau măsuri corespunzătoare în ceea ce privește distanțele, împământarea echipotențială, selectarea cablurilor, ecranarea, etc.

· Imunitatea: se iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că echipamentul sensibil este protejat împotriva diferitelor tipuri de potențiale perturbări.

Atunci când se aplică cerințele esențiale unei instalații fixe definite, este esențial să se definească granițele/limitele geografice ale acestei instalații fixe pentru a se deosebi clar de mediul extern.

În analogie cu aparatele, este fundamental de a identifica:

· Porturile/interfețele în care au loc perturbații (frecvență înaltă sau joasă) pot traversa linia de frontieră de la sau spre instalarea fixă (portul de alimentare, porturile de control și de telecomunicații etc..);

· Mecanismul de cuplare cu mediul extern;

· Radiația spre sau din mediul extern.

Trebuie remarcat faptul că scopul Directivei CEM nu este acela de a asigura compatibilitatea electromagnetică între echipamente specifice din interiorul frontierelor instalației fixe definite.

5.2 [bookmark: _bookmark50]Documentația
Nivelul de detaliere al documentației poate varia de la informații foarte simple la documentație mult mai detaliată pentru instalații complexe care implică aspecte potențiale importante de CEM. În cazul în care instalațiile sunt alcătuite exclusiv din aparate introduse pe piață în conformitate cu Directiva CEM și care poartă marcajul CE, persoana responsabilă îndeplinește cerințele de documentare care i-au fost atribuite, fiind în măsură să furnizeze, la cerere, instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere de către furnizorul fiecărui aparat. Exemple de tipuri de instalații la care se pot aplica cerințele de documentare sunt instalațiile solare/fotovoltaice și sistemele de încălzire și răcire pentru locuințe.

5.3 [bookmark: _bookmark51]Persoana responsabilă pentru instalațiile fixe
Statele membre sunt responsabile de stabilirea unor dispoziții care să identifice persoanele care sunt responsabile pentru instalația fixă34.

5.4 [bookmark: _bookmark52]Cerințe pentru aparate specifice pentru instalații fixe date
Principiul general este că toate aparatele sunt supuse tuturor prevederilor relevante ale Directivei CEM. Cu toate acestea, Directiva CEM prevede în Art. 19 (1) posibilitatea de exceptare pentru aparatele destinate încorporării într-o anumită instalație fixă și care altfel nu sunt disponibile comercial.

Un aparat poate beneficia de această scutire numai dacă există o legătură directă între producătorul aparatului respectiv și proprietarii, instalatorii, proiectanții, operatorii sau persoanele responsabile din instalația fixă pentru care este destinat aparatul respectiv. Este necesară o legătură furnizor-client.






34 Art. 19(3) al Directivei CEM

Pentru aparatele cărora li se poate aplica această derogare, cerințele esențiale pentru aparatele considerate separat de instalația fixă, procedura de evaluare a conformității aparatelor, declarația UE de conformitate ulterioară și mărcile și informațiile specifice aparatelor și aplicarea marcajului CE nu sunt obligatorii.

Aceasta este o scutire excepțională și se aplică doar de la caz la caz. Cu toate acestea, atenția cititorului este adusă la propoziția finală a considerentului (32), potrivit căruia:

"În cazul în care aparatul poate fi încorporat în mai multe instalații fixe identice, identificarea caracteristicilor de compatibilitate electromagnetică ale acestor instalații ar trebui să fie suficientă pentru a asigura scutirea de procedura de evaluare a conformității."

Caracteristicile instalațiilor identice, împreună cu locațiile lor specifice trebuie identificate alături de fiecare unitate a aparatelor specifice destinate încorporării. Depozitarea unităților "specifice aparatelor" destinate mai multor instalații fixe (identice) este, prin urmare, permisă atât timp cât condițiile respective sunt îndeplinite.

5.4.1. [bookmark: _bookmark53]Obligații aferente utilizării clauzei de exceptare pentru aparatele specifice
În cazul unui astfel de aparat specific, în documentația de însoțire sunt necesare următoarele informații: tipul, lotul, numărul de serie sau orice altă informație de identificare a aparatului, precum și numele și adresa producătorului și, dacă acesta este nu este stabilit în Uniune, numele și adresa importatorului.


Documentația însoțitoare trebuie să identifice instalația fixă pentru care este destinat aparatul specific și caracteristicile de compatibilitate electromagnetică ale instalației fixe.

În plus, documentația însoțitoare trebuie să furnizeze informații cu privire la măsurile de precauție care trebuie luate pentru încorporarea aparatului specific, pentru a nu compromite conformitatea instalației fixe date.

6 [bookmark: _bookmark54]SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ÎN CADRUL DIRECTIVEI CEM

Scopul supravegherii pieței este să asigure respectarea dispozițiilor Directivei CEM pe teritoriul Uniunii. Consumatorii, lucrătorii și alți utilizatori au dreptul la un nivel echivalent de protecție CEM pe întreaga piață unică, indiferent de originea produsului. În plus, supravegherea pieței este importantă pentru interesele operatorilor economici, deoarece contribuie la eliminarea concurenței neloiale.

Statele membre sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele sunt introduse pe piață și/sau puse în funcțiune numai dacă respectă cerințele Directivei CEM, atunci când sunt instalate, întreținute și utilizate în mod corespunzător în scopul propus.

Obligația respectivă este complementară celei care impune statelor membre să permită libera circulație a echipamentelor care respectă prevederile Directivei CEM.

Procedurile și detalii privind supravegherea armonizată europeană a pieței pot fi găsite în capitolul 7 al Ghidului albastru privind supravegherea pieței și în "Bunele practici orizontale privind supravegherea pieței"35.


7 [bookmark: _bookmark55]ORGANISMELE NOTIFICATE

[bookmark: _bookmark56]7.1    Introducere

Organismele notificate pot îndeplini sarcini în calitate de organism notificat în cadrul Directivei CEM numai pentru aparatele care intră sub incidența directivei, dar nu și pentru instalațiile fixe, datorită naturii acestora în domeniul de aplicare al directivei.

Indiferent dacă producătorul a aplicat sau nu standarde armonizate, pentru a respecta cerințele art. 6 din directivă, el sau reprezentantul său autorizat poate solicita unui organism notificat să se implice în procedura de evaluare a conformității aparatului. Procedura de evaluare a conformității este descrisă în ANEXA III din directivă (modulul B, urmat de modulul C).

7.2 Procedura de evaluare a conformității descrisă în ANEXA III din Directivă

Directiva impune conformitatea aparatului atunci când acesta este "instalat, întreținut și utilizat corespunzător în scopul propus". Organismul notificat ar trebui, prin urmare, să ia act de orice neconcordanțe între scopul prevăzut și utilizările evidente ale aparatului, astfel încât examinarea acestuia la nivelul UE să poată fi calificată în mod corespunzător și să nu poată fi interpretată în mod greșit.
Cererea producătorului sau a reprezentantului său autorizat pentru o examinare UE de tip ar trebui să precizeze care din aspectele cerințelor esențiale sunt solicitate de a fi evaluate de către organismul notificat (adică emisie și/sau imunitate sau doar o parte a uneia dintre cerințele esențiale, de ex. doar cerințele de emisie radiată). În toate cazurile, organismul notificat va evalua conformitatea pentru aspectele indicate de solicitant.

Un aspect relevant pentru scopul propus ar putea fi numărul de unități de aparate care ar putea fi puse în funcțiune și potențialul lor global de efecte nocive asupra rețelelor sau a spectrului radio sau asupra altor aparate.

Organismul notificat trebuie să elaboreze un raport de evaluare care să înregistreze documentația tehnică care a fost revizuită și decizia (deciziile) organismului notificat cu privire la proiectul tehnic care este adecvat (sau nu) pentru a îndeplini cerințele esențiale relevante. În cazul în care revizuirea concluzionează că documentația demonstrează conformitatea cu cerințele directivei, organismul notificat poate elibera apoi solicitantului un certificat de examinare UE de tip care să indice aspectele cerințelor esențiale care au fost evaluate.

În cazul în care raportul organismului notificat nu prezintă o concluzie pozitivă, conform căreia aparatul în cauză îndeplinește cerințele directivei, organismul notificat va refuza eliberarea certificatului de examinare UE de tip. Organismul notificat va informa solicitantul în mod corespunzător, furnizând în raport motive detaliate pentru refuzul său.

Un organism notificat trebuie să urmeze procesul prevăzut la art. 32 alin. (3) din directivă atunci când refuză să elibereze certificatul de examinare UE de tip și procesul prevăzut la art. 32 alin. (4) și (5) în caz de suspendare sau retragere a certificatului.
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Organismul notificat trebuie să întocmească certificatul de examinare UE de tip în baza cerințelor directivei și evaluării profesionale a documentației tehnice de către organismele notificate, ținând seama în mod corespunzător de standardizarea relevantă, alte referințe tehnice și decizii profesionale disponibile la momentul respectiv.

Atunci când conformitatea aparatului este confirmată de raportul organismului notificat, certificatul de examinare UE de tip al organismului notificat poate stabili condițiile (dacă există) validității acestuia. Aceasta ar putea fi, de exemplu, o perioadă de valabilitate a certificatului.

Organismul notificat ar trebui să păstreze documente care să justifice raționamentele deciziei. Înregistrările ar trebui să identifice toate documentele menționate în evaluare și parametrii specifici aplicați pentru a determina respectarea cerințelor esențiale.

ANEXA III din directivă prevede ca organismul notificat să prezinte un raport de evaluare și un certificat de examinare UE de tip în baza documentației tehnice revizuite. ANEXA III.6 stabilește informațiile care trebuie incluse cel puțin în certificatul de examinare UE de tip. Cu toate acestea, un organism notificat este liber în selectarea propriului format și poate include informații suplimentare, cum ar fi standardele de referință, scopul propus și alte comentarii/observații.

Următoarele sunt sugestiile privind conținutul care trebuie incluse într-un certificat de examinare UE de tip de către un organism notificat “(Directiva 2014/30/UE - organismele notificate) Certificatul de examinare UE de tip” sau text similar și evitând utilizarea anumitor noțiuni precum "opinia" și "declarația". Se introduc în certificat:
· Denumirea organismului notificat, adresa etc., logo-ul.
· Numărul organismului notificat.
· Numărul certificatului de examinare UE de tip - acesta este numărul unic al certificatului de examinare UE de tip. Se include numărul revizuirii și/sau numărul exemplarului, dacă este cazul.
· Data eliberării certificatului și a valabilitatea acestuia
· Detaliile solicitantului: Numele, adresa etc. a părții care solicită certificatul de examinare UE de tip.
· Scopul examinării în cazul în care certificatul acoperă emisia și/sau imunitatea.
· Identificarea clară a aparatului. Scopul este de a oferi informațiile minime din următoarea listă, astfel încât o terță parte să poată identifica în mod unic elementul în cauză.
· Descrierea aparatelor, inclusiv marca/denumirea comercială, denumirea modelului/tipului, revizuiri de hardware și software (în cazul în care este afectată conformitatea Directivei).
· Referințe la orice etapă de construcție/documentație de proiectare luată în considerare.
· Identificarea documentației tehnice
Identificarea unică a documentației, etc. luată în considerare indiferent de formatul fizic real al acesteia
· Concluziile examinării
· Textul certificatului - textul care indică faptul că aparatul este compatibil.
· Semnatarul autorizat (blocul pentru semnătură, inclusiv numele tipărit al semnatarului).
Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările aduse tipului aprobat care pot afecta conformitatea aparatului cu cerințele esențiale ale prezentei directive sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unei completări a certificatului original de examinare UE de tip.
În cazul în care produsul a suferit modificări substanțiale care pot avea un impact semnificativ asupra conformității acestuia cu Directiva CEM (caracteristicile CEM ale aparatului, detaliile de identificare a aparatului etc.), aparatul devine un produs nou care intră pe piață. Certificatul de examinare UE de tip original își pierde valabilitatea. În cazul în care producătorul dorește să aplice din nou modulul B/C pentru noul produs și să implice un organism notificat, atunci el este liber să aleagă un organism notificat pentru această evaluare. Producătorul nu este obligat să aleagă organismul notificat inițial.

7.2 [bookmark: _bookmark57]Subcontractarea
Organismul notificat poate subcontracta sarcini specifice limitate de evaluare a conformității sau poate recurge la o filială, cu condiția ca subcontractantul sau filiala să îndeplinească, de asemenea, cerințele prevăzute la art. 24 din Directiva CEM. Organismele notificate vor informa autoritatea de notificare în mod corespunzător și va fi necesar acordul clientului pentru activitățile care trebuie îndeplinite de subcontractant sau de filială. Organismul notificat va rămâne pe deplin responsabil pentru sarcinile îndeplinite de subcontractant sau de filială.
Prin urmare, subcontractarea nu implică delegarea de competențe sau responsabilități. Deciziile organismului notificat sunt întotdeauna emise numai în numele și sub responsabilitatea organismului notificat (a se vedea secțiunea 5.2.5 din Ghidul albastru "Subcontractarea de către organismele notificate").

7.3 [bookmark: _bookmark58]Schimbul de informații
Art. 34 și ANEXA III (paragraful 8) al directivei conțin cerințe pentru organismele notificate de a furniza informații specifice anumitor organizații, cum ar fi alte organisme notificate, autorități de notificare etc.
· Organismele notificate ar trebui să verifice cu grupul de coordonare a organismului notificat – EUANB (Asociația Organismelor Notificate UE) - dacă a fost pus la dispoziție un mecanism care să permită notificarea informațiilor specifice, în conformitate cu articolul menționat anterior sau să verifice dacă există alte proceduri disponibile.

7.4 [bookmark: _bookmark59]Coordonarea dintre organismele notificate (ON)
Asociația Europeană a Organismelor Notificate CEM - EUANB a fost înființată, prin recunoașterea faptului că este necesar ca rutele de evaluare a conformității să fie aplicate în mod consecvent de către toate părțile pentru a realiza o piață deschisă și competitivă pe întreg teritoriul Europei. (A se vedea ANEXA 6 din prezentul Ghid).
EUANB contribuie la punerea în aplicare efectivă a legislației relevante, în cooperare cu grupul de lucru instituit în temeiul Directivei (și anume CEMWP) și facilitează convergența practicilor de evaluare a conformității în domeniul reglementării. EUANB colaborează cu organizații relevante, cum ar fi CENELEC, ETSI și CEM ADCO.
EUANB elaborează fișe de informații, numite note tehnice de îndrumare - TGN - care au fost elaborate pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor de către organismele notificate. În plus, EUANB furnizează documente de referință care conțin informații care să susțină activitatea organismelor notificate doar membrilor săi.

7.5 [bookmark: _bookmark60]Reclamații referitoare la serviciile ON
Organismele notificate trebuie să aibă o politică și o procedură pentru soluționarea plângerilor primite de la clienți sau de la alte părți.
În cazul în care un producător este nemulțumit de serviciul furnizat, acesta trebuie să depună o plângere la organismul notificat în cauză.
Producătorul poate depune o plângere și la autoritatea națională de notificare.
În cazul în care aparatele neconforme au făcut obiectul procedurii de evaluare a conformității care implică serviciul furnizat de un organism notificat, autoritatea care supraveghează organismul notificat va trebui să ia măsurile corespunzătoare și să informeze Comisia și celelalte state membre în mod corespunzător.
[bookmark: _GoBack][image: ]



[bookmark: _bookmark61][bookmark: _bookmark63]ANEXA 2 - Ghid privind utilizarea unui standard armonizat


Trimiterile la un anumit standard armonizat într-o DC semnifică faptul că producătorul își asumă responsabilitatea conformității echipamentului cu toate dispozițiile relevante enumerate în ANEXA respectivului standard și că acest lucru poate fi demonstrat prin aplicarea metodelor (teste, metode de măsurare etc.) pe care standardul respectiv le descrie sau la care acesta se referă.

Standardul armonizat poate conține cerințe suplimentare care nu sunt relevante pentru prezumția de conformitate față de Directiva CEM, totuși standardul armonizat trebuie să conțină o ANEXĂ care furnizează informații privind corelarea cerințelor sale tehnice cu cerințele esențiale ale Directivei.

Se așteaptă ca cerințele și limitele standardului armonizat să fie îndeplinite atunci când echipamentul este testat conform specificațiilor din standardul respectiv. În baza analizei de risc (a se vedea punctul 4.2 din prezentul document) și în cazul în care standardul armonizat aplicat nu acoperă toate fenomenele așteptate de la echipament, producătorul trebuie să abordeze riscurile reziduale care nu sunt acoperite de standardele armonizate, pentru a se asigura că sunt examinate toate fenomenele.

Singurul mod sigur pentru producător este de a aplica, fără nici o abatere, standardele menționate, relevante pentru echipamentul său, făcând în același timp evaluarea CEM. Deoarece majoritatea standardelor CEM includ o serie de teste cu metode de măsurare asociate pentru a efectua evaluarea CEM, aceasta implică faptul că toate testele relevante cu privire la metodele de testare și de măsurare, așa cum se indică, ar trebui să se facă exact așa cum se solicită în standard.

Note privind anumite practici

Există circumstanțe în care producătorul, sub propria responsabilitate deplină, face abateri de la modul descris mai sus. Abaterile descrise mai jos implică un risc pentru producător. Ei trebuie să evalueze acest risc atunci când declară conformitatea cu un standard armonizat, permițându-și astfel de abateri. Documentația tehnică trebuie să furnizeze informații detaliate privind astfel de abateri.

a) În anumite cazuri, producătorii pot decide să nu efectueze anumite încercări, dacă se pot asigura prin alte mijloace (de exemplu, precauțiile de proiectare, compararea cu aparate similare) cu certitudine suficientă că cerințele standardului vor fi îndeplinite în cazul în care testele ar fi efectuate. De asemenea, aceștia pot decide, pe propria răspundere, să nu efectueze anumite teste dacă caracteristicile fizice inerente ale aparatului sunt de așa natură încât vor avea loc perturbări neglijabile într-o anumită bandă de frecvență. În astfel de cazuri, trebuie adăugate explicații în documentația tehnică. Aceste explicații ar trebui să demonstreze modul în care sunt îndeplinite cerințele esențiale.
b) Se efectează o măsurare pre-scanare pentru a obține rapid informații despre spectrul de emisie necunoscut al aparatului cu scopul de a decide dacă este necesară o măsurare deplină și completă. Mai multe informații cu privire la acest subiect pot fi găsite în EN 55016-2 (CISPR 16-2). Această posibilitate depinde de disponibilitatea sa în standardul armonizat aplicat.

[bookmark: _bookmark64]ANEXA 3 - Evaluarea CEM în cazul în care standardele armonizate nu există sau nu sunt pe deplin aplicate)


Directiva CEM necesită identificarea perturbațiilor relevante și a fenomenelor CEM pentru aparat și mediile în care operează, pentru a determina evaluarea relevantă care trebuie efectuată.

Deși Directiva CEM nu specifică o gamă de frecvențe, este o practică generală de a ține cont de intervalul de frecvență cuprins în evaluarea CEM de la 0 Hz la 400 GHz. Acest lucru nu înseamnă că este necesar să se aplice o evaluare completă intervalul respectiv, deoarece anumite fenomene sunt limitate în intervalul de frecvență (de exemplu, pentru emisiile de frecvență ridicată efectuate: intervalul de frecvență luat în considerare este, de obicei, de la 9 kHz până la 30 MHz). Pentru anumite aparate, fenomenele electromagnetice sunt în mod inerent limitate în domeniul de frecvență datorită principiului construcției sau prin natura fizică a aparatului.

Intervalul de frecvență care trebuie aplicat în evaluare depinde de natura aparatului și de destinația acestuia. Cu toate acestea, este important de a asigura acoperirea intervalului de frecvență relevant (de exemplu, luând în considerare utilizarea în comun a produselor de radiocomunicație) în combinație cu fenomenele care trebuie evaluate.

Selectarea fenomenului care trebuie evaluată depinde de mediul în care aparatul este utilizat.

Tehnologia compatibilității electromagnetice a evoluat pe parcursul unei lungi perioade de timp și este un subiect destul de complex. Utilizarea spectrului de frecvențe radio este supusă unor modificări constante, aplicând noi tehnologii RF, care pot necesita o protecție diferită împotriva perturbărilor. O situație identică poate apărea în cazul fenomenelor cu frecvență redusă. În domeniul imunității electromagnetice, se modifică în mod constant sursele care pot crea probleme de imunitate.

Există o probabilitate finită ca aparatul să prezinte în practică niveluri de perturbare a căror severitate să fie mai mare decât cele specificate ca fiind caracteristice aparatului. Pe de altă parte, nu este posibil de a urmări o performanță de 100% în toate situațiile, de exemplu pentru imunitate, degradarea temporară a performanței poate fi acceptabilă pentru anumite aparate.

Pentru emisii pot apărea cazuri speciale, de exemplu atunci când se utilizează în apropierea aparatelor sensibile la temperaturi înalte, unde ar putea fi necesară utilizarea unor măsuri suplimentare de atenuare a aparatelor individuale, în scopul reducerii emisiilor electromagnetice continue sub orice nivel specificat. Acest aspect poate fi luat în considerare în timpul evaluării.

Trebuie să se țină cont de faptul că problema compatibilității electromagnetice se poate înrăutăți odată cu tendința spre dispozitive mai mici, care funcționează la frecvențe mai înalte.  Logica de comutare a vitezei superioare sporește emisiile în timpul funcționării la tensiuni și curenți reduși, cu circuitele ambalate mai strâns, scade imunitatea. Mai mult, mecanismele de radiație din aparate sunt complexe datorită numărului, naturii și interacțiunii diferitelor surse de interferență care sunt active în aparat.

CEM acoperă fenomenele prin conducție și radiație pe întreaga gamă de frecvențe de la 0 Hz la 400 GHz și se pot referi la multe și variate fenomene, cum ar fi cele prezentate în următoarea listă de exemple fără caracter exhaustiv. În general, cele trei aspecte principale care trebuie abordate sunt:

(a) Emisii de frecvență joasă la rețeaua de alimentare (armonici, fluctuații de tensiune) pentru toate aparatele destinate conectării direct la sistemele publice de distribuție de joasă tensiune.

(b) Aspecte privind emisiile de înaltă frecvență.

(c) Aspecte privind imunitatea.

Pentru evaluarea tehnică detaliată a CEM, trebuie avute în vedere fenomenele din listă, cu excepția cazului în care se poate justifica faptul că un fenomen nu este relevant pentru aparatul care urmează a fi evaluat. De asemenea, poate fi necesar de a lua în considerare, în anumite cazuri, un fenomen care nu este menționat în lista de exemple.






























Lista exemplelor de fenomene electromagnetice

	Fenomene de conducție la frecvență redusă

	Emisiuni
	Imunitate

	Armonicile și fluctuațiile de tensiune ce se pot produce pe rețeaua de alimentare cu aparate destinate de a fi conectate direct la sistemul de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune.
	a) armonice, interarmonice pe rețeaua de alimentare

Acest fenomen poate fi relevant pentru aparatele sensibile la traversarea zero precisă în timp pe tensiunea de rețea AC (curent alternativ) sau la componentele armonice specifice.
b) semnale suprapuse pe liniile electrice; 
Poate fi relevant pentru aparatele care funcționează la un nivel scăzut de sensibilitate, cum ar fi dispozitivele de protecție operate cu curent rezidual.

c) fluctuațiile de tensiune la alimentarea cu energie electrică;
În general, fluctuațiile de tensiune au o amplitudine care nu depășește 10%; prin urmare, majoritatea aparatelor nu sunt, în mod normal, perturbate de fluctuațiile de tensiune. Cu toate acestea, acest fenomen poate fi relevant pentru aparatele destinate a fi instalate în locații unde rețelele prezintă fluctuații mai mari.

d) scurgeri de tensiune și întreruperi la rețeaua de alimentare

A fi luate în considerare în general pentru toate tipurile de aparate. Dacă principiul aparatului necesită sau implică o sensibilitate deosebită la astfel de fenomene, acest lucru trebuie indicat în documentația utilizatorului.

e) dezechilibru de tensiune;

Se aplică numai în cazuri speciale pentru aparatele cu trei faze

f) variațiile frecvenței de tensiune a alimentării cu energie electrică

Aplicabil aparatelor destinate instalării în locații unde frecvența de alimentare are variații mari (de exemplu, aparatele conectate la o sursă de alimentare de urgență).

g) tensiuni de frecvență joasă induse

Pentru instrumente de măsurare sensibile la la variaţiile de mărime a măsurării;

h) componenta DC (curent continuu) în rețelele AC (current alternative).

Pentru cazuri speciale ca întreruptoare de curent rezidual

	Câmpuri electromagnetice de joasă frecvență radiate

	Emisiune
	Imunitate

	În general, nerelevant
	a) câmpurile magnetice

1) continue;

2) tranzitorii;

În general, sunt relevante numai pentru aparatele susceptibile de a fi afectate de câmpuri magnetice (de exemplu dispozitive cu efect de Hall, CRT și aparate speciale care trebuie instalate în medii cu câmp magnetic ridicat). Dacă aparatul este destinat utilizării într-un mediu cu câmp magnetic scăzut, această caracteristică trebuie indicată în documentația utilizatorulu.

b) câmpurile electrice.

Este relevant doar pentru aplicații speciale în măsurători

	Curenții de înaltă frecvență

	Emisiune
	Imunitate

	În general, relevant pentru majoritatea aparatelor electrice și electronice. Excepții pot apărea pentru aparatele care nu conțin nici o sursă care ar putea genera perturbații de frecvență ridicată.

a) tensiuni sau curenți induse

1) valuri continue;

2) valuri modulate;

3) valuri discontinue

Există două metode de evaluare a perturbărilor, fie ca tensiune sau curent. Ambele metode pot fi utilizate pentru a evalua cele trei tipuri de perturbări, anume:

· modul comun (denumit și modul asimetric)

· modul diferențial (denumit și mod simetric)

· modul comun (denumit și modul asimetric - nesimetric) (combină ambele moduri prin utilizarea unor rețele de testare artificiale specifice)

NOTĂ Tensiunea modului asimetric este măsurată în special la rețeaua de alimentare. Tensiunea (sau curentul) modului comun este măsurată în special pentru liniile de semnalizare și control.
	a) tensiuni sau curenți induse

1) valuri continue;

2) valuri modulate;

b) tranziții unidirecționale;

c) tranziții oscilatorii.

Tensiunile sau curenții de înaltă frecvență induși sunt în general relevanți pentru aparatele electronice, cu excepția celor mai simple.

În general, aspectele tranzitorii rapide ar trebui evaluate pentru aparatele care sunt conectate la rețea sau au cabluri (semnal sau control) în imediata apropiere a rețelei.

Aspectele de supratensiune ar trebui evaluate pentru aparatele care sunt conectate la rețele care părăsesc clădirea sau rețelele în general.

	Ar trebui să se țină seama de următoarele tipuri de perturbări:

a) perturbații continue în bandă îngustă,

b) perturbații continue în bandă largă; și
perturbații discontinue în bandă largă
	

	Câmpurile de înaltă frecvență
	

	Emisiuni
	Imunitate

	a) câmpurile magnetice;

b) câmpurile electrice;

c) câmpurile electromagnetice

1) valuri continue;

2) valuri modulate;

3) fenomene tranzitorii.

În general, relevant pentru majoritatea aparatelor electronice și pentru multe aparate electrice. Excepții pot apărea pentru aparatele care nu au nici o sursă care ar putea genera perturbații de frecvență ridicată.

În general, câmpurile magnetice sunt considerate până la 30MHz și câmpuri electromagnetice de peste 30MHz până la 6000MHz.
	a) câmpurile magnetice;

b) câmpurile electrice;

c) câmpurile electromagnetice

1) valuri continue;

2) valuri modulate;

3) fenomene tranzitori.


În general, imunitatea radiată la câmpurile electromagnetice este relevantă pentru toate aparatele. Excluderile pot include aparate neelectronice.




Câmpuri magnetice impulsive. Această încercare se aplică în principal aparatelor care urmează a fi instalate în centrale electrice (de exemplu centrele de telecontrol în imediata vecinătate a centralelor electrice)).

	Fenomenele de descărcare electrostatice (ESD)

	
	Imunitate

	
	În general, aspectele privind descărcarea electrostatică sunt aplicabile tuturor aparatelor care trebuie utilizate într-un mediu în care pot apărea descărcări electrostatice. Ar trebui luate în considerare deversările directe și indirecte. Excluderile pot include aparate limitate pentru utilizare în medii cu umiditate ridicată sau în condiții de mediu controlate de ESD și aparate neelectronice.



[bookmark: _bookmark65]ANEXA 4 - Aplicarea Directivelor 2014/53/UE, 2014/35 UE și 2014/30/UE

INTRODUCERE

Scopul prezentei ANEXE este de a oferi îndrumări cu privire la data de aplicabilitate pentru noile directive în domeniul electric, și anume RED (Directiva 2014/53/UE), noua LVD (Directiva 2014/35/UE) și nouaDirectivă CEM (Directiva 2014/30/UE).

Domeniul de aplicare al RED

Noua Directivă privind echipamentele radio (RED) a intrat deja în vigoare (11/06/2014). RED înlocuiește Directiva 1999/5/CE - "Directiva R & TTE" - începând cu 13 iunie 2016. Statele membre au transpus RED în legislația națională până la data de 12 iunie 2016 și o aplică de la 13 iunie 2016.

În ceea ce privește Directiva 1999/5/CE (Directiva R & TTE), RED a introdus următoarele modificări:

(1) Echipamentele de radiorecepție destinate a fi utilizate exclusiv pentru receptarea serviciilor de radiodifuziune sonoră și televideo, care au fost excluse din directiva R & TTE, intră acum în domeniul de aplicare al directivei;

(2) echipamentele care funcționează sub 9 kHz, care au fost excluse din Directiva R & TTE, intră acum în domeniul de aplicare al directivei;

(3) echipamentele de radiodifuziune sunt în mod clar incluse în domeniul de aplicare al directivei;

(4) echipamentele terminale de telecomunicații nu intră în prezent în domeniul de aplicare al directivei; echipamentul respectiv va fi acoperit pe viitor de Directiva LVD / CEM;

(5) Trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri sunt excluse din RED în mod explicit.

RED prevede următoarea perioadă de tranziție (articolul 48):

Statele membre nu vor împiedica, pentru aspectele reglementate de prezenta directivă, punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a echipamentelor radio reglementate de prezenta directivă, care sunt în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii aplicabilă înainte de 13 iunie 2016 și care a fost plasată pe piață înainte de 13 iunie 2017.

Trebuie remarcat faptul că, având în vedere că R & TTED poate fi aplicabil în perioada de tranziție, intenția este de a menține valabil, în perioada de tranziție menționată, referințele standardelor armonizate pentru Directiva R & TTE, precum și organismele notificate în cadrul R & TTED.

Domeniul de aplicare al noilor LVD / CEMD

Noua LVD și noua CEMD au intrat în vigoare la 18/04/2014 și se aplică începând cu 20/04/2016. Noua LVD a înlocuit Directiva 2006/95/CE, iar noua Directivă CEM a înlocuit Directiva 2004/108/CE, începând cu 20/4/2016.

Noile directive privind joasa tensiune (LVD) și compatibilitatea electromagnetică (CEMD) nu au modificat domeniul de aplicare al directivelor abrogate, sub rezerva următoarei noi excepții care au fost introduse în mod explicit:

”trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri”.

În timp ce revizuirea LVD/CEMD nu și-a schimbat domeniul de aplicare, modificările aduse domeniului de aplicare al prezentei directive R & TTE au consecințe directe asupra domeniului de aplicare al celor două directive:

1) Noile LVD/CEMD se aplică produselor care au fost acoperite de Directiva R & TTE, dar care nu sunt acoperite acum de RED (echipamente terminale de telecomunicații).

Este vorba despre toate produsele de telecomunicații prin cablu, în măsura în care acestea nu au o funcție radio inclusă. Exemple de astfel de produse sunt telefoanele, routerele, adaptoarele de adaptare la domiciliu, LAN gateway-uri de acces la internet, telefoane cu plată, centrale telefonice, faxuri, roboți telefonici.

2) Noile LVD/CEMD nu se mai aplică produselor acoperite de RED. 
Pot fi enumerate următoarele exemple: 
Receptoarele de radiodifuziune independente (care nu sunt sub controlul unei rețele) care recepționează unde radio (adică receptoare Broadcast ce includ modulele DVB-T și / sau sunt activate cu Wi-Fi), aplicații feroviare (500Hz -2kHz), mașini de tuns iarba robotizate (1kHz -9kHz ), garduri pentru animale (1kHz -9kHz), detectoare de metale (3kHz -20kHz), dispozitive pentru detectarea cuielor (<9kHz), aparate de supraveghere a articolelor electronice - EAS (10Hz -1kHz). În consecință, receptoarele de transmisie care nu recepționează în mod intenționat și / sau nu transmit undele radio rămân sub incidența CEMD și nu fac obiectul RED.


OBSERVAȚII GENERALE

RED se poate aplica produselor introduse pe piață la sau după 13 iunie 2016 (nu mai devreme).

Noile LVD / CEMD se pot aplica produselor introduse pe piață la sau după 20 aprilie 2016 (nu mai devreme).














PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND APLICABILITATEA LEGISLAȚIEI

1. PRODUSELE ACOPERITE DE LVD / CEMD CONTINUĂ SĂ SE AFLE ÎN DOMENIUL NOILOR LVD / CEMD (CHIAR ȘI DUPĂ APLICABILITATEA DIRECTIVEI RED)

- Produsele introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016: vechile LVD / CEMD;
- Produsele introduse pe piață la 20 aprilie 2016 sau după această dată: noile LVD / CEMD.

2. PRODUSELE DIN CADRUL R & TTED RĂMÂN ÎN DOMENIUL NOII DIRECTIVE RED

- Produsele introduse pe piață înainte de 13 iunie 2016: R&TTED;
- Produsele introduse pe piață între 13 iunie 2016 și 12 iunie 2017: R & TTED sau RED;
- Produsele introduse pe piață după 12 iunie 2017: RED.

3. PRODUSELE DIN DOMENIUL LVD/CEMD VECHI SAU NOI, DAR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN DOMENIUL RED (DUPĂ APLICAREA RED) - SPRE EXEMPLU: RECEPTOARE AUDIO/VIDEO

-Produsele introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016: vechile LVD / CEMD;
· Produsele introduse pe piață între 20 aprilie 2016 și 12 iunie 2016: noile LVD / CEMD;
-Produsele introduse pe piață între 13 iunie 2016 și 12 iunie 2017: RED sau noile LVD / CEMD;
-Produsele introduse pe piață după 12 iunie 2017: RED.

4. PRODUSELE	DIN DOMENIUL R&TTED,	IAR	APOI	EXCLUSE DIN DOMENIUL RED - SPRE EXEMPLU: ECHIPAMENTELE TERMINALE

- Produsele introduse pe piață înainte de 13 iunie 2016: R&TTED;
- Produsele introduse pe piață după 12 iunie 2016: RED nu se aplică; se aplică noile LVD / CEMD, dacă este cazul pentru produsul în cauză.

[bookmark: _bookmark66]ANEXA 5 - Acronime și abrevieri

	Ghidul albastru
	"Ghidul albastru" privind punerea în aplicare a normelor UE privind produsele 2016: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/index_en.htm

	CEN
	Comitetul European pentru Standardizare

	CENELEC
	Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică

	CISPR
	Comitetul Special Internațional privind Interferența Radio (ComitéInternational	Spécial	des	Perturbations Radioélectriques)

	DC
	Declarația UE de conformitate

	SEE
	Spațiu Economic European

	CEM
	Compatibilitate electromagnetică

	CEM ADCO
	CEM Grupul de lucru pentru cooperarea administrativă a autorităților de supraveghere a pieței

	CEMD sau nou CEMD.
	Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79)

	ESD
	Descarcare electrostatică

	ESO
	Organizația Europeană de Standardizare

	ETSI
	Institutul European de Standarde în Telecomunicații

	UE
	Uniunea Europeană

	EUANB
	Asociația Europeană a Organismelor Notificate

	CEI
	Comisia  Electrotehnică  Internațională

	VEI
	Vocabularul electrotehnic internațional

	ISO
	Organizația Internațională pentru Standardizare

	UIT
	International Telecommunication Union

	LED
	Dioda electro luminiscenta

	LVD sau noua LVD
	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.

	ARR
	Acordul de Recunoaștere Reciprocă

	ON
	Organism Notificat

	NCL
	Noul Cadru Legislativ care include:
- Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a procedurilor referitoare la aplicarea anumitor criterii normele tehnice naționale privind produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (JO L 218, 13.8.2008).
- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008).
- Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465 / CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008).

	JOUE
	Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

	Vechea CEMD
	Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE (JO L 390, 31.12.2004, p. 24)

	Vechea LVD
	Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în anumite limite de tensiune (JO L 374, 27.12.2006)

	Directiva 

	R&TTE
R&TTED
	sau
	Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10)

	RED
	Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p 62).

	FR
	Frecvența Radio

	GTO
	Ghid Tehnic Orientativ

	RT
	Raport Tehnic
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Asociația Europeană a Organismelor Notificate (EUANB) 

Pune la dispoziție un forum de coordonare și cooperare pentru organismele notificate care se ocupă de evaluarea conformității aparatelor în temeiul directivei cu reglementările și standardele tehnice din Spațiul Economic European, precum și în țările care au un acord de recunoaștere reciprocă cu UE care acoperă CEM, cum ar fi SUA, Canada, Noua Zeelandă, Australia și Elveția.

Asociația publică notele tehnice orientative și documentele de referință, disponibile tuturor organismelor notificate care au acces la secțiunea CIRCABC pentru organismele notificate.

Componența EUANB este deschisă organismelor notificate enumerate în NANDO, care sunt notificate în cadrul CEMD, iar acest lucru garantează accesul organismelor notificate la materialele relevante pentru susținerea activității acestora. Pentru a obține calitatea de membru, este necesar de a contacta secretarul tehnic al EUANB.

Asociația se întrunește de două ori pe an într-o locație din cadrul SEE. Toate reuniunile sunt deschise membrilor numai cu alte organizații relevante invitate, cum ar fi reprezentanți ai Comisiei Europene, CENELEC, ETSI, CEM ADCO etc., pentru a discuta aspecte legate de CEMD.

EUANB operează un server de poștă electronică în cadrul căruia membrii pot pune întrebări și pot oferi răspunsuri și comentarii în calitate de experți din cadrul Asociației. Discuțiile respective pun la dispoziție materiale ce urmează a fi stocate în baza de date protejată, cu scopul de a fi consultate ulterior de către membri. În plus, Asociația deține un spațiu specific protejat pe site-ul CIRCABC, operat de Comisia Europeană, unde toate documentele de lucru sunt stocate și pot fi accesate doar de către membri.

Secretarul tehnic al EUANB este numit de către Comisia Europeană, în timp ce președintele este ales de către membri.

Grupul de lucru pentru cooperarea administrativă CEM al autorităților de supraveghere a pieței (ADCO)

Scopul ADCO este de a:
− face schimb de informații privind activitățile de supraveghere a pieței naționale;
− promova supravegherea eficientă a pieței și punerea în aplicare a Directivei CEM;
− încuraja armonizarea practicilor de supraveghere a pieței pentru a asigura tratamentul echitabil al agenților economici din Europa;
− reduce suprapunerea operațiunilor naționale de supraveghere;
− stimula schimbul de informații și cooperarea între membri în probleme operaționale;
− oferi suport și îndrumări membrilor cu privire la problemele practice;
− organiza campanii transfrontaliere comune de supraveghere a pieței în domeniul CEM, în scopul verificării nivelului de conformare la nivel european în anumite sectoare și pentru a spori gradul de conștientizare a agentului economic și a consumatorului cu privire la necesitatea conformității cu cerințele Directivei CEM;
− promova aplicarea abordării "analizei riscurilor", în scopul maximizării eficacității reciproce și utilizării optime a resurselor;
− promova schimbul de informații privind reglementările din domeniul CEM cu alte economii precum SUA, Canada și alte țări cointeresate și de a încuraja colaborarea în domeniul supravegherii pieței la nivel global.
image2.png
Excluse din Directiva EMC

Diagrama 1 —Domeniul de aplicare

e componente

e/electro

e

ile de produse

excluse din CEM prin

Da(*)

La diagrama 2




image3.png
Diagrama 2 - Clasificarea aparat

De 1z diagramat

Excluse din Directiva EMC

Componente sau 5 Combinatia de
Aparat finisat
subansambluri ‘ ‘ P aparate finite
realizate
comercial ca o
unitate
Destinate
incorporari
intr-un aparat
Destinate

utilizatorului final

Pentru
utilzatorul final

DA

Aparat )

La diagrama

Instalare

Ladisgramat

Deta dingramad




image4.png
i 3- Dispozitii aplicabil )

Destinate pentru
incorporarea intr-o
anumita instalatie x3

‘Dispoziti pentru

pentru aparate;,
- cerinte esentiale (art.6)
- procedura de evaluare a conformitatii

(art.14)

- declaratia de conformitate (art.15)
- marcajul CE (art.16)
- alte mirei s nformatii (art.7,9,18).

[e— T -
intr-o anumitd instalatie fixa si altfel nu sunt.
dispovibile comexcial;,

- documentatia indlusi

- identificarea instalatillor fixe si caracteristicilor EMC

- masuri de precautie pentry incorporarea in
instalatie

s st —
- informatiile mentionate fa art.7 (5), 7 (6 519 (3).





image5.png
‘ H

Destinate a fi utilizate.
permanent intr-o locatie

oredel

Instalatie mobila

Dispoxitile CEMD pentru instaltile fixe abligatori

- Cerinte esentiale (Art.6)

La diagrama2




image6.png
Diagrama 5 - Procedura de eyaluare a conformitatii aparatelor

Standardsle

amonizstc au
ot alicate?
DA NU
Verifiatirespestarsa
stondardelor amonizate
4
Evaluarea detaliatia Evaluarea detaliatia
aspestelor CEM tuturor aspectelor CEM
nesspeiite de standardcle al aparatuli
amonizate.
¥ 3
[ 3 .

Examinsrea de tip
UE de citre un,
‘organism notificat

Conform Anexei Il

DA
Certiicatul de examinarea de tip UE





image7.jpeg




image8.png
Excluse din Directiva EMC

Diagrama 6 — Diagrama genexala.

w
Conting compenents: elestrice si/sau elestronise.
v
@
ENe) +
(CEM care fac.obiectul altei legislatii a Uniunii,
Echipamente intrinse inofensive
T

T 1
Combinatia de aparate,
finite realizate.

comescial ca o unitate

| e |

Destinatea i
utilzate
permanent
intro losatie
predefiita.

~cerite sentiale (art.6)
~ procedurd de evaluare a conformititii (art.12)

~declatatia de conformitate (art15)

- marcaiul CE (art.16)

- alts mrsi s nformati (art.7,9,18).

informatills mentionate I art7 (5),
7(6)5i93).





image1.png
oy
L2




